|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Załącznik 2 do umowy | - pakiet 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Data czyszczenia: |
|  |  |  |  | ……………………….. |
| **Protokół odbiorowy z czyszczenia instalacji wentylacji** | | | Pawilon: | System wentylacyjny nr |
| …………………………….. | …………………………………….. |
| Sporządzony zgodnie z art.. 62 ust.1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994roku - Prawa Budowlanego (DZ.U. poz. 290 z 2016), PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji , PN-EN 15780:2010 Wentylacja budynków. Sieć przewodów, Czystość systemów wentylacji. Warunki umowy nr: .............................. | | | | |
| Wykonawca: | | | Osoba odpowiedzialna za wykonane prace ze strony Wykonawcy: | |
| Zamawiający:  **Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków** | | | Osoba odpowiedzialna za wykonane prace ze strony Zamawiającego: | |
| Integralną część protokołu stanowią: załącznik nr 1 - płyta CD z inspekcji wizualnej wykonanej przed i po czyszczeniu kanałów i czerpni załącznik nr 2 - protokół z prób mikrobilogicznych na obecność drobnoustrojów oraz pleśni i drożdży (nie dotycz) | | | | |
|  | | | Potwierdzenie czyszczenia kratek wentylacyjnych na oddziale: | |
|  |  |  |  |  |
| **Pomiar poziomu czystości kanałów wentylacyjnych PRZED czyszczeniem ze względu na obecny w nich pył** | | | | |
| **Gęstość powierzchniowa zakumulowanego pyłu w (g/m2)** | | | | |
| Klasa czystości instalacji | Przewody nawiewne | | Przewody wywiewne | |
| Zmierzona gęstość | Akceptowalny poziom | Zmierzona gęstość | Akceptowalny poziom |
| Średnia |  | <3,0 |  | <9,0 |
|  | Centrala nawiewna | | Centrala wywiewna | |
|  | Zmierzona gęstość | Akceptowalny poziom | Zmierzona gęstość | Akceptowalny poziom |
| Średnia |  | <3,0 |  | <9,0 |
|  |  |  |  |  |
| **Pomiar poziomu czystości kanałów wentylacyjnych PO czyszczeniu ze względu na obecny w nich pył** | | | | |
| **Gęstość powierzchniowa zakumulowanego pyłu w (g/m2)** | | | | |
| Klasa czystości instalacji | Przewody nawiewne | | Przewody wywiewne | |
| Zmierzona gęstość | Akceptowalny poziom | Zmierzona gęstość | Akceptowalny poziom |
| Średnia |  | <3,0 |  | <9,0 |
|  | Centrala nawiewna | | Centrala wywiewna | |
|  | Zmierzona gęstość | Akceptowalny poziom | Zmierzona gęstość | Akceptowalny poziom |
| Średnia |  | <3,0 |  | <9,0 |
|  |  |  |  |  |
| Uwagi Zamawiającego do protokołu odbiorowego: | | | | |
| Podpis członków komisji odbiorowej: | | | | |
| ………………………………………………... (data, pieczęć i podpis) | | …………………………….....… (data, pieczęć i podpis) | ………………………………………………... (data, pieczęć i podpis) | |