**Monitor komputerowy**

Ilość: 2 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczne monitora wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| Typ | Monitor komputerowy. Wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu w formularzu cenowym i asortymentowym. | (wymagane podanie  producenta, modelu, symbolu monitora) |
| Przekątna | 28 cali |  |
| Powłoka matrycy | Matowa |  |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
| Rozdzielczość i format ekranu | 3840 x 2160 pikseli (16:9) UHD 4K |  |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |  |
| Wielkość plamki | 0,180 x 0,180 mm (wartość maksymalna) |  |
| Jasność | 300 cd/m2 |  |
| Czas reakcji plamki | 3 ms (wartość maksymalna) |  |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |  |
| Kąt widzenia pion / poziom | 175 stopni / 175 stopni |  |
| Wbudowane porty wejścia i wyjścia | * HDMI - 1 szt. * DisplayPort - 1 szt. * USB 2.0 - 2 szt. * USB 3.2 - 2 szt. * USB 3.2 Type-B - 1 szt. * AC-in / DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.   Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy monitora) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, rozgałęziaczy, przedłużaczy, itp. |  |
| Głośniki | 2 x 2W |  |
| Montaż na ścianie | Typ VESA |  |
| Dodatkowe funkcje | • Wbudowany HUB USB  • Możliwość zabezpieczenia linką |  |
| Dołączone akcesoria | • Kabel zasilający / Zasilacz  • Kabel HDMI  • Kabel DisplayPort  • Kabel USB  • Instrukcja obsługi  • Instrukcja bezpieczeństwa |  |
| Inne | Hub (przejściówka) umożliwiający połączenie urządzeń z Thunderbolt na:  - USB-C Data (10 Gb/s) - 1 szt.  - USB-C PD (100W) - 1 szt.  - USB-A - 3 szt.  - HDMI (4K) - 2 szt.  - RJ-45 (LAN) - 1 szt.  - czytnik kart microSD oraz SD | (wymagane podanie  producenta, modelu, symbolu) |
| Warunki gwarancji | 36 miesięcy |  |