|  |  |
| --- | --- |
| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE** |
| 1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – 3500 kg |
| 3 | Kabina podwójna – min. 6 osobowa.  Skrzynia o długości minimum 3100mm – maksymalna 3500mm z kratą ochronną kabiny, burty aluminiowe |
| 4 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy **min. 125 KM i max. 175KM** |
| 5 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy 2020 lub 2021 |
| 6 | Napęd 4x2. Oś tylna koła bliźniacze lub pojedyncze |
| 7 | Skrzynia biegów manualna min.6 biegowa + wsteczny |
| 8 | Elektryczny układ stabilizacji toru jazdy |
| 9 | System ABS |
| 10 | Układ wspomagania kierownicy |
| 11 | Lusterka boczne- elektrycznie sterowane i podgrzewane |
| 12 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (z przodu) |
| 13 | Szyby przednie sterowane elektrycznie |
| 14 | Gniazdo zasilania 12V |
| 15 | Klimatyzacja manualna lub automatyczna |
| 16 | Oświetlenie w kabinie – lampki podsufitowe |
| 17 | Centralny zamek z pilota |
| 18 | Fotel dla kierowcy z pełną regulacją |
| 19 | Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, |
| 20 | Tapicerka ciemna |
| 21 | Radio samochodowe z USB |
| 22 | Dywaniki gumowe |
| 23 | Koła- obręcze stalowe min. 15`` - 8 sztuk (opon na lato 4 kpl, opon na zimę 4kpl) |
| 24 | Koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi |
| 25 | Skrzynka narzędziowa min. 600x300x300 |
| 26 | Hak holowniczy |
| 27 | Belka świetlna LED |
| 28 | Światła do jazdy dziennej |
| 29 | Światła przeciwmgielne |
| 30 | Gwarancja min. 24 miesiące |