Wrocław 16.08.2023 r.

**Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej**

1. Zamówienie dotyczy usługi wykonania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z EN 671-3:2009E (Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – część 3:konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym).
2. Usługa winna być przeprowadzona przez osoby kompetentne w rozumieniu normy EN 671-3:2009E
3. Z uwagi na powierzchnie pożarowe przekraczające 500 m2 usługa winna być wykonywana przez co najmniej dwie osoby.
4. Hydranty zlokalizowane są na terenach trzech kompleksów Akademii Wojsk Lądowych.
5. Oferta powinna zawierać całkowity koszt (brutto) wykonania usługi wraz z dojazdem.
6. Rodzaj i miejsce lokalizacji hydrantów podano w tabelach.

**ILOŚĆ I LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr i adres kompleksu** | **Ilość hydrantów wewnętrznych** |
| 1 | Kompleks ul. Czajkowskiego 109, Wrocław | 130 szt. |
| 2 | Kompleks Raków k. Wrocławia | 10 szt. |
| 3 | Kompleks Wysoki Kamień, ul. Oficerska 4, Szklarska Poręba | 15 szt. |
| 4 | Razem | **155 szt.** |

**ILOŚĆ I LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr i adres kompleksu** | **Ilość hydrantów zewnętrznych** |
| 1 | Kompleks ul. Czajkowskiego 109, Wrocław | 17 szt. |
| 2 | Kompleks Raków k. Wrocławia | 1 szt. |
| 3 | Kompleks Wysoki Kamień, ul. Oficerska 4, Szklarska Poręba | 6 szt. |
| 4 | Razem | **24 szt.** |

**ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | Wykonanie przeglądu oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych |  | 23 |  |

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania protokołu z wynikami oraz opisem stanu technicznego i zakresu niezbędnych prac konserwacyjnych umożliwiających pełne ich usprawnienie.

Termin przeprowadzenia prac ustalony zostanie po wyborze Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego.