**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup symulatora strzeleckiego laserowego (trenażera),
który użytkowany będzie przez studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Cechy** | **Ilość szt.** |
| 1 | **Oprogramowanie:*** Oprogramowanie przeznaczone do  strzelania z replik laserowych
* Minimalna ilość torów strzeleckich: 4 szt.
* Tablice z wynikami dla każdego toru strzeleckiego osobno zawierające minimalne informacje:

- czas- suma zdobytych punktów* Oprogramowanie  musi zawierać wizualizację sześciu różnych strzelnic, w tym osi sportowej i osi dynamicznej. Strzelnica z wizualizacją wewnątrz pomieszczenia przeznaczoną do strzelania w czterech kierunkach ruchu; pionowym , poprzecznym, obrotowym i opadającym. Wizualizacja strzelnic zewnętrznych ze zmiennymi warunkami ; deszcz, słońce, śnieg, mgła, noc.
* Oprogramowanie powinno zawierać wzory tarcz treningowych będące w zestawieniu Decyzji nr 713 Komendanta  Głównego Policji oraz tarcze wojskowe przygotowane we współpracy z Akademią Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
* Polska i angielska wersja językowa
* Klucz do oprogramowania
 | 1 komplet |
| 2 | **Repliki broni:*** Laserowa  replika broni długiej typu M4  z laserem w kolorze bezbarwnym lub czerwonym - min. 2 sztuki
* Laserowa replika broni długiej  AK 47 ( lub typu AK jak np. Beryl) z laserem  bezbarwnym lub czerwonym – min. 2 sztuki
* Repliki broni krótkiej typu Glock/P99/Beretta - min. 4 sztuki z laserem czerwonym lub bezbarwnym
* Repliki wymiarowo ( identyczne ) i wagowo (identyczne lub zbliżone) z oryginalną bronią używaną przez polskie służby mundurowe.
* Dołączony Certyfikat na lasery
 | 1 komplet |
| 3 | Dedykowana kamera rejestrująca punkt trafienia wiązką lasera. | 1 |
| 4 | Dedykowany system nagłośnieniowy o min. 80 W. | 1 komplet |
| 5 | **Instalacja systemu w przystosowanym i przygotowanym pomieszczeniu:**- ul. Energetyków 30 we Włocławku, sala 55- wymiary Sali – w załączniku rysunek techniczny z opomiarowaniem.- w oknach antacytowe rolety zaciemniające- rzutnik model Benq MH733- ekran model: AVERS 300x255- komputer przenośny dostosowany parametrami do oprogramowania - obsługujący Windows 10, karta graficzna – min. 1050GTX.Możliwość wizji lokalnej pomieszczenia. | 1 |
| 6 | Szkolenie pracownika z obsługi strzelnicy laserowej | 1 |
| 7 | Ewentualny montaż kotar zaciemniających okna i drzwi wewnętrznych | 1 komplet |
| 8 | Gwarancja na sprzęt/system min. 24 miesiące | 1 |
| 9 | Gwarancja na repliki broni min. 12 miesięcy | 1 |

Przyjmuję do wiadomości, że zaproszenie do złożenia Oferty szacunkowej nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu Ustawy z 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, a złożenie przeze mnie Oferty szacunkowej nie rodzi roszczenia o zawarcie umowy i ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

