[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.17.7
WersjaPliku=17
DataModyf=11.01.2024
CzasModyf=09:22:41
RozmiarPliku=92565
OpisPliku=
NaPodstawie=D:\!Kosztorysy\2024\03-2024 - XOSA - Biblioteka Osiek\Biblioteka Osiek - RB - KI.rds7
Wartość=0
ID_KS={D93CED51-8603-4190-A0C4-74AA6695286A}

[DAN_OG]
Obiekt=BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - branża budowlana
Branża=BUDOWLANA
Kod CPV=45000000-7
Budowa=UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK; DZ. EW. 221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217
Inwestor=GMINA OSIEK; UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
Biuro kosztorysowe=TERRA Jarosław Paszek; ul. Wolna 7/9, 85-794 Bydgoszcz; NIP 953-239-50-67,     tel. 797-737-767
Poziom cen=Sekocenbud IV kw. 2023 r., dostawcy, producenci
Uwaga 1=Mając na względzie dobro Oferentów, sugeruje się by przed złożeniem kalkulacji cenowej każdy z nich zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową i przetargową w celu właściwej i rzeczowej analizy zakresu robót. Przedmiar robót należy rozpatrywać jako materiał pomocniczy. Oferent jest zobowiązany do określenia zakresu rzeczowego robót i winien zweryfikować ich zgodność z dokumentacją projektową stanowiącą materiał do złożenia oferty.
Sporządził=mgr inż. Jarosław Paszek
Miejscowość=Bydgoszcz
Data=10 stycznia 2024 r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
OpcDP=0
OpcPosred=0
RodzZaokr=0
NrElem_auto=0
NrElem_znak=0
NrElem_kropka=-1
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=zł

[WYDRUK]
Lista=P1
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1

[ROB]
Nazwa=Robocizna|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14906,154

[MAT]
Nazwa=Acetylen techniczny rozpuszczony|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,362

[MAT]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,07

[MAT]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,052

[MAT]
Nazwa=Balustrady szkalne|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=35,921

[MAT]
Nazwa=Belki iglaste wymiarowe kl. II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,446

[MAT]
Nazwa=Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=20,42

[MAT]
Nazwa=Beton zwykly z kruszywa naturalnego|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=116,246

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=154,244

[MAT]
Nazwa=Blacha stalowa ocynkowana płaska|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=176,472

[MAT]
Nazwa=Blachowkręty|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=245,346

[MAT]
Nazwa=Blachy stalowe czarne grube|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=604,44

[MAT]
Nazwa=Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1377,799

[MAT]
Nazwa=Bloczki YTONG 60x20x11.5 cm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1409,164

[MAT]
Nazwa=Bloczki YTONG 60x20x15 cm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=310,055

[MAT]
Nazwa=Bloczki YTONG 60x20x24 cm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2855,167

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=19,939

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,589

[MAT]
Nazwa=Ciasto wapienne (wapno gaszone)|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,697

[MAT]
Nazwa=Cienkowarstwowa zaprawa klejowa|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3102,25

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,721

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,221

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,974

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,127

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45 mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,011

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane nasycone gr. 25 mm kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=12,478

[MAT]
Nazwa=Drewno okrągłe na stemple budowlane|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,1

[MAT]
Nazwa=Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm|100 szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,472

[MAT]
Nazwa=Elektrody stalowe do spawania stali węglowych|100 szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,068

[MAT]
Nazwa=Elektrody|100 szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,684

[MAT]
Nazwa=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=18,54

[MAT]
Nazwa=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,656

[MAT]
Nazwa=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=62,83

[MAT]
Nazwa=Farba biała do wewnątrz akrylowa|l
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=178,432

[MAT]
Nazwa=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, biala|l
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=262,8

[MAT]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %|l
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,331

[MAT]
Nazwa=Folia kubełkowa|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=67,903

[MAT]
Nazwa=Folia paroizolacyjna|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=242,607

[MAT]
Nazwa=Folia polietylenowa budowlana oslonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=490,716

[MAT]
Nazwa=Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=630,72

[MAT]
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,134

[MAT]
Nazwa=Gips budowlany|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8,51

[MAT]
Nazwa=Grunt pokostowy|l
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=79,402

[MAT]
Nazwa=Grunt uniwersalny|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=95,583

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=70,732

[MAT]
Nazwa=Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,101

[MAT]
Nazwa=Klamry ciesielskie|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=21,273

[MAT]
Nazwa=Klej do styropianu TO-KS, kolor szary, opak. 25 kg|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,592

[MAT]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,517

[MAT]
Nazwa=Kołki rozporowe plastikowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=259,29

[MAT]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=64,61

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa K-1 grub. 8 cm, szara|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=218,823

[MAT]
Nazwa=Kotwy metalowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=337,541

[MAT]
Nazwa=Kraweznik drogowy betonowy, o wymiarach 15x30x100 cm, szary|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=232,56

[MAT]
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,115

[MAT]
Nazwa=Kreda malarska mielona|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=133,824

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=847,56

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=178,434

[MAT]
Nazwa=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=441,184

[MAT]
Nazwa=Lepik asfaltowy stosowany na gorąco|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=579,6

[MAT]
Nazwa=Łączniki wzdłużne Iw 60/110|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=169,512

[MAT]
Nazwa=Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowo-bitumiczna (KMB)|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=340,375

[MAT]
Nazwa=Masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1,5 mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1040,825

[MAT]
Nazwa=Miał kamienny|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,602

[MAT]
Nazwa=Mieszanka betonowa|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=88,851

[MAT]
Nazwa=Nadproża prefabrykowane YTONG|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=15,294

[MAT]
Nazwa=Nasiona traw|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=28,44

[MAT]
Nazwa=Obrzeża betonowe 30x8 cm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=222,36

[MAT]
Nazwa=Papa asfaltowa izolacyjna|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=317,101

[MAT]
Nazwa=Papier ścierny|ark
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,036

[MAT]
Nazwa=Piasek kopany|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=83,623

[MAT]
Nazwa=Piasek|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=462,353

[MAT]
Nazwa=Plyta z welny mineralnej do izolacji dachów plaskich, o grubosci 300 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=467,912

[MAT]
Nazwa=Płytki klinkierowa grafitowa|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=224,175

[MAT]
Nazwa=Płytki okładzinowe podłogowe 45x45 cm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=449,823

[MAT]
Nazwa=Płytki okładzinowe ścienne|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=87,15

[MAT]
Nazwa=Płyty gipsowo-kartonowe|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=914,472

[MAT]
Nazwa=Płyty kanałowe płaskie z betonu żwirowego kl.B-25|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=161

[MAT]
Nazwa=Płyty styropianowe|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=52,28

[MAT]
Nazwa=Płyty sufitowe  600x600x8,0 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=37,945

[MAT]
Nazwa=Płyty sufitowe z wełny drzewnej  600x600x8,0 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=90,764

[MAT]
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=382,33

[MAT]
Nazwa=Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5849,7

[MAT]
Nazwa=Pręt mocujący|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=678,048

[MAT]
Nazwa=Pręt wieszakowy z oczkiem|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=156,113

[MAT]
Nazwa=Profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=187,758

[MAT]
Nazwa=Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=187,758

[MAT]
Nazwa=Profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=88,604

[MAT]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=205,321

[MAT]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do izolacji|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=143,033

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe śr.48.3x3.6 mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=18,84

[MAT]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=451,149

[MAT]
Nazwa=Sklejka wodoodporna|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,241

[MAT]
Nazwa=Soltox|l
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=21,273

[MAT]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,162

[MAT]
Nazwa=System sufitów typu buffle|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=88,583

[MAT]
Nazwa=Szpachlówka klejowa|l
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14,364

[MAT]
Nazwa=Taśma|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=446,084

[MAT]
Nazwa=Tlen techniczny|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=22,086

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,486

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rur spustowych ocynkowane|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=59,4

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=183

[MAT]
Nazwa=Wieszak w 60/100|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=678,048

[MAT]
Nazwa=Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=156,113

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=101,411

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 12|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,034

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10,787

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M 2|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=16,092

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M 7|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,595

[MAT]
Nazwa=Zaprawa do spoinowania|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=294,032

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3058,64

[MAT]
Nazwa=Zaprawa wapienna M 0.6|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,27

[MAT]
Nazwa=Zaprawa YTONG|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=32,714

[MAT]
Nazwa=Zaprawa|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,202

[SPR]
Nazwa=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=30,282

[SPR]
Nazwa=Ciagnik gasienicowy 55 kW (75 KM) (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,641

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy 75-85 KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=23,313

[SPR]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-Form|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=69,858

[SPR]
Nazwa=Deskowanie PERI|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=74,125

[SPR]
Nazwa=Giętarka do prętów|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=30,969

[SPR]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kolowa 0,60 m3 (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,819

[SPR]
Nazwa=Mechaniczny pomost roboczy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=85,147

[SPR]
Nazwa=Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) 1,90 - 2,30 m|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,641

[SPR]
Nazwa=Mieszarka do zapraw 3 m3/h|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,764

[SPR]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=36,704

[SPR]
Nazwa=Piła taśmowa elektryczna|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=29,946

[SPR]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,637

[SPR]
Nazwa=Pompa do betonu|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,123

[SPR]
Nazwa=Prościarka do prętów|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=27,528

[SPR]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa 10 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=23,313

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,378

[SPR]
Nazwa=Rusztowania ramowe|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=25,155

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy pow. 15-20 t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=174,27

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=17,74

[SPR]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300 A|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=234,357

[SPR]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=25,315

[SPR]
Nazwa=Spawarka|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10,249

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,089

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=9,339

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=355,77

[SPR]
Nazwa=Ubijak spalinowy 200 kg|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10,887

[SPR]
Nazwa=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,324

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny ciagniony, ogumiony 6-10 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,641

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=12,243

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,734

[SPR]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=54,674

[SPR]
Nazwa=Wyciąg budowlany|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,456

[SPR]
Nazwa=Wyciąg|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=204,487

[SPR]
Nazwa=Zaprzęg jednokonny|k-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Zrywarka przyczepna|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,584

[SPR]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=21,399

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy 5-6 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13,497

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=22,706

[SPR]
Nazwa=Żuraw samojezdny kołowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=127,19

[ELEM]
ID=1
Nr=1.
Opis=BUDYNEK -  BRANŻA BUDOWLANA

[ELEM]
ID=2
Nr=1.1.
Opis=ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
PZ=1

[POZ]
ID=3
Nr=1
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0203/12	2-01	0203-12	
Tekst=z.o. 2.8.3. z.sz. 2.3.2 9903-03  0210-04 	1
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze
Jm=m3
Ilość=233,664
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,8
WspS=0,9

[L]
w=((29+13+7,37+19,85+4,78+6,77+19,85+2,64+2,64)*1,2*1,2)+(((1,6*1,6*2)+(2*2,2))*0,9)+(242*0,3)

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,144

[S]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kolowa 0,60 m3 (1)|m-g
Norma=0,03718

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy pow. 15-20 t (1)|m-g
Norma=0,12027

[POZ]
ID=4
Nr=2
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0222/02	2-01	0222-02		1
Opis=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
Jm=m3
Ilość=78,89
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=((29+13+7,37+19,85+4,78+6,77+19,85+2,64+2,64)*1*0,7)+(((1,6*1,6*2)+(2*2,2))*0,5)

[M]
Nazwa=Piasek kopany|m3
Norma=1,06

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)|m-g
Norma=0,0138

[POZ]
ID=5
Nr=3
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0228/02	2-01	0228-02		1
Opis=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
Jm=m3
Ilość=78,89
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,227

[S]
Nazwa=Ubijak spalinowy 200 kg|m-g
Norma=0,138

[ELEM]
ID=6
Nr=1.2.
Opis=FUNDAMENTY
PZ=1

[POZ]
ID=7
Nr=4
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=1101/03	2-02	1101-03		1
Opis=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
Jm=m3
Ilość=13,66
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,3965

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,9

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,03

[S]
Nazwa=Pompa do betonu|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=8
Nr=5
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0202/03	2-02	0202-03		1
Opis=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - ręczne układanie betonu
Jm=m3
Ilość=42,36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=((29+13+7,37+19,85+4,78+6,77+19,85+2,64+2,64)*1*0,4)

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=4,71

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,015

[M]
Nazwa=Drewno okrągłe na stemple budowlane|m3
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
Norma=0,003

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III|m3
Norma=0,003

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,24

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=9
Nr=6
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0204/02	2-02	0204-02		1
Opis=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Jm=m3
Ilość=2,152
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=(1,3*1,3*0,3*2)+(1,85*2,05*0,3)

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=3,8

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,015

[M]
Nazwa=Drewno okrągłe na stemple budowlane|m3
Norma=0,003

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
Norma=0,004

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
Norma=0,004

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,16

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=10
Nr=7
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0101/05	2-02	0101-05		1
Opis=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
Jm=m3
Ilość=17,791
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=3,00384

[L]
w=((29+13+7,37+19,85+4,78+6,77+19,85+2,64+2,64)*0,7*0,24)

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=5,03

[M]
Nazwa=Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm|szt
Norma=77,443609

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,18

[POZ]
ID=11
Nr=8
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0259/04	2-02	0259-04		1
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
Jm=t
Ilość=1,393
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,20925

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=47,8

[M]
Nazwa=Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm|kg
Norma=1020

[S]
Nazwa=Prościarka do prętów|m-g
Norma=4,8

[S]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=6,4

[S]
Nazwa=Giętarka do prętów|m-g
Norma=5,4

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,8

[ELEM]
ID=12
Nr=1.3.
Opis=IZOLACJA FUNDAMENTÓW
PZ=1

[POZ]
ID=13
Nr=9
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0602/09	2-02	0602-09		1
Opis=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Jm=m2
Ilość=204,333
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=2,6

[L]
w=((29+13+7,37+19,85+4,78+6,77+19,85+2,64+2,64)*1,8)+(1,9*1,9*2)+(2,45*2,65)

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0733

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do izolacji|kg
Norma=0,35

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0012

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0009

[POZ]
ID=14
Nr=10
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0602/08	2-02	0602-08		1
Opis=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa
Jm=m2
Ilość=204,33
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=2

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0646

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do izolacji|kg
Norma=0,35

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0033

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0028

[POZ]
ID=15
Nr=11
Kat=KNR AT-27
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2008
Tabl=0303/01	AT-27	0303-01		1
Opis=Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
Jm=m2
Ilość=88,18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[L]
w=88,18*1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,18

[M]
Nazwa=Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowo-bitumiczna (KMB)|kg
Norma=3,86

[S]
Nazwa=Mieszarka do zapraw 3 m3/h|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=16
Nr=12
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0608/10	2-02	0608-10		1
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe
Jm=m2
Ilość=61,726
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=3,67925

[L]
w=88,18*0,7

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,505

[M]
Nazwa=Płyty styropianowe|m3
Norma=0,126

[M]
Nazwa=Klej do styropianu TO-KS, kolor szary, opak. 25 kg|kg
Norma=0,042

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,022

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0047

[POZ]
ID=17
Nr=13
Kat=KNNR-W 3
Wyd=WACETOB 2000
Tabl=0207/01	3	0207-01		1
Opis=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
Jm=m2
Ilość=61,73
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3
WspR=0,798

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,067

[M]
Nazwa=Folia kubełkowa|m2
Norma=1,1

[ELEM]
ID=18
Nr=1.4.
Opis=ELEMENTY ŻELBETOWE
PZ=1

[POZ]
ID=19
Nr=14
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0219/02	2-02	0219-02		1
Opis=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Jm=m2 rzutu
Ilość=8,983
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=3,34153

[L]
w=6,91*1,3

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=4,34

[M]
Nazwa=Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)|m3
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Drewno okrągłe na stemple budowlane|m3
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
Norma=0,013

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
Norma=0,004

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,13

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=20
Nr=15
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0247/06	2-02	0247-06		1
Opis=Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Jm=m3
Ilość=1,598
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=0,24*0,24*4,83*3

[L]
w=0,24*0,24*3,3*2

[L]
w=0,24*0,24*1,3

[L]
w=0,24*0,24*1,4

[L]
w=0,24*0,24*3,94

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=19,8

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Deskowanie PERI|m-g
Norma=5,16

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,07

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,099

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=1,05

[POZ]
ID=21
Nr=16
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0247/04	2-02	0247-04		1
Opis=Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Jm=m3
Ilość=5,634
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=0,6*0,24*4,83*2

[L]
w=0,72*0,24*4,83*2

[L]
w=0,94*0,24*4,83

[L]
w=1,28*0,24*4,83

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=11,5

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Deskowanie PERI|m-g
Norma=2,98

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,733

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,096

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,65

[POZ]
ID=22
Nr=17
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0209/05	2-02	0209-05		1
Opis=Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości ponad 4 m obwód do 1.5 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Jm=m3
Ilość=4,284
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=0,45*3,65*2

[L]
w=0,45*2,22

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=33,51

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
Norma=0,139

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
Norma=0,205

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=3,8

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=1,36

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,17

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=23
Nr=18
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0249/01	2-02	0249-01		1
Opis=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Jm=m3
Ilość=10,208
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=0,24*0,6*3,74

[L]
w=0,24*0,71*12,24

[L]
w=0,24*0,71*9,63

[L]
w=0,24*0,71*4,31

[L]
w=0,24*0,71*8,61

[L]
w=0,24*0,7*7,41

[L]
w=0,24*0,7*7,43

[L]
w=0,24*0,7*7,43

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=7,73

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Sklejka wodoodporna|m3
Norma=0,00891

[M]
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
Norma=0,00472

[S]
Nazwa=Deskowanie PERI|m-g
Norma=1,85

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,481

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0762

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,386

[POZ]
ID=24
Nr=19
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0249/02	2-02	0249-02		1
Opis=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Jm=m3
Ilość=3,427
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=0,24*1,19*12

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=11,4

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Sklejka wodoodporna|m3
Norma=0,01294

[M]
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
Norma=0,00488

[S]
Nazwa=Deskowanie PERI|m-g
Norma=2,73

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,683

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0762

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,569

[POZ]
ID=25
Nr=20
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0249/03	2-02	0249-03		1
Opis=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Jm=m3
Ilość=1,81
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=0,24*0,3*1,3

[L]
w=0,24*0,24*7,1

[L]
w=0,24*0,5*10,89

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=13,7

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Sklejka wodoodporna|m3
Norma=0,01452

[M]
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
Norma=0,00608

[S]
Nazwa=Deskowanie PERI|m-g
Norma=3,29

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,821

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0762

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,685

[POZ]
ID=26
Nr=21
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0242/03	2-02	0242-03		1
Opis=Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Jm=m3
Ilość=11,036
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,3814

[L]
w=((0,12*0,24)+(0,265*0,16))*18,337

[L]
w=0,24*0,265*5,44

[L]
w=0,24*0,265*8,09

[L]
w=((0,5*0,24)+(0,265*0,16))*9,78

[L]
w=0,24*0,265*2,345

[L]
w=0,24*0,265*1,76

[L]
w=((0,12*0,24)+(0,265*0,16))*8,4

[L]
w=0,24*0,265*3,01

[L]
w=0,24*0,265*8,37

[L]
w=((0,12*0,24)+(0,265*0,16))*2

[L]
w=0,24*0,265*3,64

[L]
w=((0,12*0,24)+(0,08*0,265))*14,43

[L]
w=0,24*0,24*(27,76+27,76+12,2+12,2)

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=22,6

[M]
Nazwa=Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)|m3
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
Norma=0,0046

[M]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane kl.II|m3
Norma=0,0047

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,3444

[M]
Nazwa=Rury stalowe śr.48.3x3.6 mm|m
Norma=1,7071

[S]
Nazwa=Deskowanie drobnowymiarowe U-Form|m-g
Norma=6,33

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,678

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0762

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,691

[POZ]
ID=27
Nr=22
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0246/03	2-02	0246-03		1
Opis=Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Jm=m2
Ilość=53,04
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=11,73+8,47+17,76+15,08

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=0,102

[M]
Nazwa=Sklejka wodoodporna|m3
Norma=0,0015

[S]
Nazwa=Deskowanie PERI|m-g
Norma=0,268

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0465

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0082

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0418

[POZ]
ID=28
Nr=23
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0246/04	2-02	0246-04		1
Opis=Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Jm=m2
Ilość=53,04
ZaokrObm=3
Krot=16
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0034

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=0,0102

[S]
Nazwa=Deskowanie PERI|m-g
Norma=0,0008

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=29
Nr=24
Kat=KNR-W 2-20
Wyd=WACETOB wyd.I 1992
Tabl=0105/08	2-20	0105-08		1
Opis=Płyty kanałowe
Jm=m2
Ilość=161
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,15

[M]
Nazwa=Płyty kanałowe płaskie z betonu żwirowego kl.B-25|m2
Norma=1

[M]
Nazwa=Lepik asfaltowy stosowany na gorąco|kg
Norma=3,6

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Norma=0,067

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,37

[S]
Nazwa=Żuraw samojezdny kołowy|m-g
Norma=0,79

[POZ]
ID=30
Nr=25
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0259/04	2-02	0259-04		1
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
Jm=t
Ilość=4,342
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,20925

[L]
w=1,94471+1,25899+0,63825+0,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=47,8

[M]
Nazwa=Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm|kg
Norma=1020

[S]
Nazwa=Prościarka do prętów|m-g
Norma=4,8

[S]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=6,4

[S]
Nazwa=Giętarka do prętów|m-g
Norma=5,4

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,8

[ELEM]
ID=31
Nr=1.5.
Opis=KONSTRUKCJA STALOWA
PZ=1

[POZ]
ID=32
Nr=26
Kat=KNR 2-05
Wyd=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996
Tabl=0208/05	2-05	0208-05		1
Opis=Konstrukcja stalowa dachu
Jm=t
Ilość=12,27
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=71,04

[M]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %|l
Norma=0,19

[M]
Nazwa=Elektrody stalowe do spawania stali węglowych|100 szt
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Tlen techniczny|m3
Norma=1,8

[M]
Nazwa=Acetylen techniczny rozpuszczony|kg
Norma=0,6

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy 5-6 t|m-g
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy 75-85 KM|m-g
Norma=1,9

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa 10 t|m-g
Norma=1,9

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300 A|m-g
Norma=19,1

[POZ]
ID=123
Nr=27
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Kwietnik stalowy w posadzce
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[ELEM]
ID=33
Nr=1.6.
Opis=KONSTRUKCJA DREWNIANA
PZ=1

[POZ]
ID=34
Nr=28
Kat=KNR 2-11
Wyd=WACETOB wyd.I 1995, biuletyn 9 1996
Tabl=0301/03	2-11	0301-03	
Tekst=z.sz.3.4. 	1
Opis=Konstrukcje drewniane ściany
Jm=m3
Ilość=7,091
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=1,5

[L]
w=2,469+0,969+2,708+0,945

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=13,8

[M]
Nazwa=Belki iglaste wymiarowe kl. II|m3
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Klamry ciesielskie|kg
Norma=3

[M]
Nazwa=Soltox|l
Norma=3

[ELEM]
ID=35
Nr=1.7.
Opis=ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
PZ=1

[POZ]
ID=36
Nr=29
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0144/04	2-02	0144-04		1
Opis=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
Jm=m2
Ilość=335,902
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=(85+11)*3,45
k=parter

[L]
w=(-1*1,82*6)+(-0,8*1,72)+(-2,3*10,8)+(-1,8*10,8)
k=okna

[L]
w=(-1,8*2)-1,8-1,8-1,8
k=drzwi

[L]
w=(26,69*2*0,6)+66
k=piętro

[L]
w=-5,96-5,96-15,83
k=okna

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,8

[M]
Nazwa=Bloczki YTONG 60x20x24 cm|m
Norma=8,5

[M]
Nazwa=Zaprawa YTONG|m3
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,17

[S]
Nazwa=Piła taśmowa elektryczna|m-g
Norma=0,07

[ELEM]
ID=37
Nr=1.8.
Opis=ŚCIANY WEWNĘTRZNE
PZ=1

[POZ]
ID=38
Nr=30
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0146/01	2-02	0146-01		1
Opis=Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
Jm=m2
Ilość=165,784
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=(9,25+17,4)*3,45
k=parter

[L]
w=-10,8
k=drzwi

[L]
w=(4,1+4,1+16,21+10,77)*2,73
k=piętro

[L]
w=-11,4
k=drzwi

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Bloczki YTONG 60x20x11.5 cm|m
Norma=8,5

[M]
Nazwa=Zaprawa YTONG|m3
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Piła taśmowa elektryczna|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=39
Nr=31
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0147/01	2-02	0147-01		1
Opis=Nadproża prefabrykowane YTONG
Jm=m
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,9524

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Nadproża prefabrykowane YTONG|szt
Norma=0,84966

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=40
Nr=32
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0144/01	2-02	0144-01		1
Opis=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 15 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
Jm=m2
Ilość=36,477
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=12,66*3,45
k=parter

[L]
w=-7,2
k=drzwi

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,59

[M]
Nazwa=Bloczki YTONG 60x20x15 cm|m
Norma=8,5

[M]
Nazwa=Zaprawa YTONG|m3
Norma=0,025

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,12

[S]
Nazwa=Piła taśmowa elektryczna|m-g
Norma=0,04

[POZ]
ID=41
Nr=33
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0801/02	2-02	0801-02		1
Opis=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
Jm=m2
Ilość=740,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=2,52929

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,37

[M]
Nazwa=Zaprawa wapienna M 0.6|m3
Norma=0,003

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M 2|m3
Norma=0,0212

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M 7|m3
Norma=0,0021

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h|m-g
Norma=0,0409

[POZ]
ID=42
Nr=34
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0808/06	2-02	0808-06		1
Opis=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm
Jm=m2
Ilość=18,24
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,94102

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,21

[M]
Nazwa=Zaprawa wapienna M 0.6|m3
Norma=0,0027

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M 2|m3
Norma=0,0217

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M 7|m3
Norma=0,0022

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0472

[POZ]
ID=43
Nr=35
Kat=KNR AT-22
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2008
Tabl=0204/05	AT-22	0204-05		1
Opis=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
Jm=m2
Ilość=83
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,58295

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,14

[M]
Nazwa=Płytki okładzinowe ścienne|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa do spoinowania|kg
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Cienkowarstwowa zaprawa klejowa|kg
Norma=4,16

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=44
Nr=36
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0834/01	2-02	0834-01		1
Opis=Sztablatura wewnętrzna ścian gładkich
Jm=m2
Ilość=657
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,05539

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,445

[M]
Nazwa=Gips budowlany|t
Norma=0,0075

[M]
Nazwa=Ciasto wapienne (wapno gaszone)|t
Norma=0,0003

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0064

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0073

[POZ]
ID=45
Nr=37
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=1503/02	2-02	1503-02		1
Opis=Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie
Jm=m2
Ilość=657
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,86215

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,137

[M]
Nazwa=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, biala|l
Norma=0,2

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0005

[ELEM]
ID=46
Nr=1.9.
Opis=SUFITY
PZ=1

[POZ]
ID=47
Nr=38
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=2005/01	2-02	2005-01		1
Opis=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
Jm=m2
Ilość=446,084
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=30,5+(14,4*28,86)

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,91

[M]
Nazwa=Płyty gipsowo-kartonowe|m2
Norma=2,05

[M]
Nazwa=Kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27|m
Norma=1,9

[M]
Nazwa=Kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27|m
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Łączniki wzdłużne Iw 60/110|szt
Norma=0,38

[M]
Nazwa=Pręt mocujący|m
Norma=1,52

[M]
Nazwa=Wieszak w 60/100|szt
Norma=1,52

[M]
Nazwa=Blachowkręty|kg
Norma=0,55

[M]
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,0003

[M]
Nazwa=Taśma|m
Norma=1

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00064

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0176

[POZ]
ID=48
Nr=39
Kat=KNR AT-43
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014
Tabl=0213/01	AT-43	0213-01		1
Opis=sufit mineralny kasetonowy 60x60 biały RAL 9010
Jm=m2
Ilość=36,84
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=1,22528

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Płyty sufitowe  600x600x8,0 mm|m2
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24|m
Norma=0,89

[M]
Nazwa=Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm|m
Norma=0,89

[M]
Nazwa=Profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy|m
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS|szt
Norma=0,74

[M]
Nazwa=Pręt wieszakowy z oczkiem|szt
Norma=0,74

[M]
Nazwa=Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS|kg
Norma=0,0147

[M]
Nazwa=Kotwy metalowe|szt
Norma=1,6

[M]
Nazwa=Folia paroizolacyjna|m2
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=49
Nr=40
Kat=KNR AT-43
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014
Tabl=0213/01	AT-43	0213-01		1
Opis=sufit wełny drzewnej kasetonowy 60x60 naturalny
Jm=m2
Ilość=88,12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=1,22528

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Płyty sufitowe z wełny drzewnej  600x600x8,0 mm|m2
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24|m
Norma=0,89

[M]
Nazwa=Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm|m
Norma=0,89

[M]
Nazwa=Profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy|m
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS|szt
Norma=0,74

[M]
Nazwa=Pręt wieszakowy z oczkiem|szt
Norma=0,74

[M]
Nazwa=Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS|kg
Norma=0,0147

[M]
Nazwa=Kotwy metalowe|szt
Norma=1,6

[M]
Nazwa=Folia paroizolacyjna|m2
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=50
Nr=41
Kat=KNR AT-43
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014
Tabl=0213/01	AT-43	0213-01		1
Opis=sufit typu bafle podwieszane
Jm=m2
Ilość=86,003
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=1,22528

[L]
w=2,98*28,86

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=3,18

[M]
Nazwa=System sufitów typu buffle|m2
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24|m
Norma=0,89

[M]
Nazwa=Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm|m
Norma=0,89

[M]
Nazwa=Profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy|m
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS|szt
Norma=0,74

[M]
Nazwa=Pręt wieszakowy z oczkiem|szt
Norma=0,74

[M]
Nazwa=Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS|kg
Norma=0,0147

[M]
Nazwa=Kotwy metalowe|szt
Norma=1,6

[M]
Nazwa=Folia paroizolacyjna|m2
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=51
Nr=42
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0835/01	2-02	0835-01		1
Opis=Sztablatura wewnętrzna stropów gładkich i spoczników schodowych
Jm=m2
Ilość=446,08
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,447

[M]
Nazwa=Gips budowlany|t
Norma=0,00803

[M]
Nazwa=Ciasto wapienne (wapno gaszone)|t
Norma=0,00112

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0069

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0078

[POZ]
ID=52
Nr=43
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=1507/01	2-02	1507-01	
Tekst=z.sz. 5.1.  9917 	1
Opis=Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur sufitów - wysokość ponad 5 do 10 m
Jm=m2
Ilość=446,08
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,225

[M]
Nazwa=Farba biała do wewnątrz akrylowa|l
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Kreda malarska mielona|kg
Norma=0,15

[M]
Nazwa=Grunt pokostowy|l
Norma=0,089

[M]
Nazwa=Szpachlówka klejowa|l
Norma=0,0161

[M]
Nazwa=Papier ścierny|ark
Norma=4E-5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0004

[ELEM]
ID=53
Nr=1.10.
Opis=POSADZKI
PZ=1

[POZ]
ID=54
Nr=44
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=1101/03	2-02	1101-03		1
Opis=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
Jm=m3
Ilość=27,574
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3
WspR=2,56

[L]
w=275,74*0,1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,9

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,03

[S]
Nazwa=Pompa do betonu|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=55
Nr=45
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0604/03	2-02	0604-03		1
Opis=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
Jm=m2
Ilość=275,74
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,295

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco|kg
Norma=1,6

[M]
Nazwa=Papa asfaltowa izolacyjna|m2
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0098

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0077

[POZ]
ID=56
Nr=46
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0608/03	2-02	0608-03		1
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Jm=m2
Ilość=408,92
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,24927

[L]
w=275,74+133,18

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0891

[M]
Nazwa=Płyty styropianowe|m3
Norma=0,065

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0032

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0047

[POZ]
ID=57
Nr=47
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0608/03	2-02	0608-03		1
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Jm=m2
Ilość=275,74
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,24927

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0891

[M]
Nazwa=Płyty styropianowe|m3
Norma=0,065

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0032

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0047

[POZ]
ID=58
Nr=48
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0606/01	2-02	0606-01		1
Opis=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
Jm=m2
Ilość=408,93
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,36

[M]
Nazwa=Folia polietylenowa budowlana oslonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm|m2
Norma=1,2

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0112

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0068

[POZ]
ID=59
Nr=49
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=1101/02	2-02	1101-02		1
Opis=Posadzki jastrychowe, grubości 60mm
Jm=m3
Ilość=24,536
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=3,60535

[L]
w=408,93*0,06

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=5,95

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=1,53

[POZ]
ID=60
Nr=50
Kat=KNR AT-23
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2007
Tabl=0206/07	AT-23	0206-07		1
Opis=Okładziny podłogowe z płytek
Jm=m2
Ilość=408,93
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,73616

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,96

[M]
Nazwa=Płytki okładzinowe podłogowe 45x45 cm|m2
Norma=1,1

[M]
Nazwa=Zaprawa do spoinowania|kg
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Cienkowarstwowa zaprawa klejowa|kg
Norma=4,57

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[ELEM]
ID=61
Nr=1.11.
Opis=DACH
PZ=1

[POZ]
ID=62
Nr=51
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0606/01	2-02	0606-01		1
Opis=Wykonanie paroizolacji
Jm=m2
Ilość=525,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,01469

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,36

[M]
Nazwa=Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa|m2
Norma=1,2

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0068

[POZ]
ID=63
Nr=52
Kat=KNKRB 2
Wyd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania
Tabl=0405/01	2	0405-01		1
Opis=Deskowanie połaci dachowych
Jm=m2 polaci
Ilość=445,63
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,31

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,08

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane nasycone gr. 25 mm kl.II|m3
Norma=0,028

[S]
Nazwa=Wyciąg budowlany|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=64
Nr=53
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0612/03	2-02	0612-03		1
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
Jm=m2
Ilość=445,63
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0907

[M]
Nazwa=Plyta z welny mineralnej do izolacji dachów plaskich, o grubosci 300 mm|m2
Norma=1,05

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0077

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0089

[POZ]
ID=65
Nr=54
Kat=KNNR 7
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0603/03	7	0603-03		1
Opis=Montaż blachy na rąbek stojący
Jm=m2
Ilość=525,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=4

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,8

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45 mm|m3
Norma=2E-5

[M]
Nazwa=Blachy stalowe czarne grube|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm|100 szt
Norma=0,0028

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,0432

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0472

[S]
Nazwa=Mechaniczny pomost roboczy|m-g
Norma=0,162

[S]
Nazwa=Spawarka|m-g
Norma=0,0195

[POZ]
ID=66
Nr=55
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0514/02	2-02	0514-02		1
Opis=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
Jm=m2
Ilość=38,7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,39897

[L]
w=86*0,45

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,57

[M]
Nazwa=Blacha stalowa ocynkowana płaska|m
Norma=4,56

[M]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60|kg
Norma=0,029

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe plastikowe|szt
Norma=6,7

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0069

[POZ]
ID=67
Nr=56
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0522/01	2-02	0522-01		1
Opis=Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
Jm=m
Ilość=61
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,55984

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,399

[M]
Nazwa=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60|kg
Norma=0,0135

[M]
Nazwa=Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane|szt
Norma=3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0025

[POZ]
ID=68
Nr=57
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0529/01	2-02	0529-01		1
Opis=Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Jm=m
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,555295

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,513

[M]
Nazwa=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60|kg
Norma=0,003

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur spustowych ocynkowane|szt
Norma=3,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0024

[POZ]
ID=69
Nr=58
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=świetliki dachowe
Jm=szt.
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[ELEM]
ID=70
Nr=1.12.
Opis=STOLARKA OKIENNA
PZ=1

[POZ]
ID=71
Nr=59
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=O1
Jm=m2
Ilość=1,82
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=1*1,82

[POZ]
ID=72
Nr=60
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=O2
Jm=m2
Ilość=9,1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=1*1,82*5

[POZ]
ID=73
Nr=61
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=O3
Jm=m2
Ilość=1,376
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=0,8*1,72

[POZ]
ID=74
Nr=62
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=OD1
Jm=m2
Ilość=5,832
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=1,62*1,8*2

[POZ]
ID=75
Nr=63
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=FO1
Jm=m2
Ilość=24,84
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=10,8*2,3

[POZ]
ID=76
Nr=64
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=FO2
Jm=m2
Ilość=19,44
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=10,8*1,8

[POZ]
ID=77
Nr=65
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=FO3
Jm=m2
Ilość=5,96
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=78
Nr=66
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=FO4
Jm=m2
Ilość=5,96
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=79
Nr=67
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=FO5
Jm=m2
Ilość=10,28
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[ELEM]
ID=80
Nr=1.13.
Opis=STOLARKA DRZWIOWA
PZ=1

[POZ]
ID=81
Nr=68
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DZ1
Jm=m2
Ilość=9,15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=3*3,05

[POZ]
ID=82
Nr=69
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DZ2
Jm=m2
Ilość=3,025
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=1,15*2,63

[POZ]
ID=83
Nr=70
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DW1
Jm=m2
Ilość=11,28
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=3,76*3

[POZ]
ID=84
Nr=71
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DW2
Jm=m2
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=0,9*2*10

[POZ]
ID=85
Nr=72
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DW3
Jm=m2
Ilość=1,8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=0,9*2

[POZ]
ID=86
Nr=73
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DW4
Jm=m2
Ilość=3,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=0,8*2*2

[POZ]
ID=87
Nr=74
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DW5
Jm=m2
Ilość=1,8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=0,9*2

[POZ]
ID=88
Nr=75
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DW1
Jm=m2
Ilość=8,05
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=3,5*2,3

[ELEM]
ID=89
Nr=1.14.
Opis=ELEWACJA
PZ=1

[POZ]
ID=90
Nr=76
Kat=KNR AT-31
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2005
Tabl=0203/05	AT-31	0203-05		1
Opis=Ocieplenie w systemie elewacji lekko-mokrej (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny mineralnej gr. 22 cm na ścianach
Jm=m2
Ilość=168,83
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,1785

[M]
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej|m2
Norma=0,999999

[M]
Nazwa=Zaprawa klejąca|kg
Norma=4,5

[M]
Nazwa=Zaprawa klejąca|kg
Norma=3,5

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Grunt uniwersalny|kg
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1,5 mm|kg
Norma=2,5

[S]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,0554

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)|m-g
Norma=0,0464

[POZ]
ID=91
Nr=77
Kat=KNR AT-31
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2005
Tabl=0203/05	AT-31	0203-05		1
Opis=Ocieplenie w systemie elewacji lekko-mokrej ; płyty z wełny mineralnej gr. 22 cm na ścianach - przygotowanie pod montaż płytek klinkierowych
Jm=m2
Ilość=213,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=198+15,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,1785

[M]
Nazwa=Płyty z wełny mineralnej|m2
Norma=0,999999

[M]
Nazwa=Zaprawa klejąca|kg
Norma=4,5

[M]
Nazwa=Zaprawa klejąca|kg
Norma=3,5

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Grunt uniwersalny|kg
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1,5 mm|kg
Norma=2,5

[S]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,0554

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)|m-g
Norma=0,0464

[POZ]
ID=92
Nr=78
Kat=KNR AT-22
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2008
Tabl=0204/05	AT-22	0204-05		1
Opis=Okładziny ścienne z płytek klinkierowych grafitowych
Jm=m2
Ilość=171
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,58295

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,14

[M]
Nazwa=Płytki klinkierowa grafitowa|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa do spoinowania|kg
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Cienkowarstwowa zaprawa klejowa|kg
Norma=4,16

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=93
Nr=79
Kat=KNR AT-22
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2008
Tabl=0204/05	AT-22	0204-05		1
Opis=Okładziny ścienne z płytek klinkierowych czerwonych
Jm=m2
Ilość=42,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,58295

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,14

[M]
Nazwa=Płytki klinkierowa grafitowa|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa do spoinowania|kg
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Cienkowarstwowa zaprawa klejowa|kg
Norma=4,16

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=94
Nr=80
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=0517/02	2-02	0517-02		1
Opis=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Jm=m2
Ilość=5,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=3,1618

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,23

[M]
Nazwa=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej|kg
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60|kg
Norma=0,029

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=6,7

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=95
Nr=81
Kat=KNR AT-31
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2005
Tabl=0503/04	AT-31	0503-04		1
Opis=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany ręcznie na ościeżach
Jm=m2
Ilość=34
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=15,8196

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,5343

[M]
Nazwa=Masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1,5 mm|kg
Norma=2,5

[S]
Nazwa=Żuraw okienny|m-g
Norma=0,0064

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=96
Nr=82
Kat=KNNR 2
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1504/01	2	1504-01		1
Opis=Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m
Jm=m2
Ilość=387
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=1,9656

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,277

[M]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II|m3
Norma=0,00018

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Rusztowania ramowe|m-g
Norma=0,065

[ELEM]
ID=97
Nr=1.15.
Opis=BALUSTRADY
PZ=1

[POZ]
ID=98
Nr=83
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
Tabl=1207/04	2-02	1207-04		1
Opis=Balustrady szklane
Jm=m
Ilość=34,21
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=4,95424

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=4,4

[M]
Nazwa=Balustrady szkalne|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 12|m3
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Elektrody|100 szt
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca|m-g
Norma=0,74

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[ELEM]
ID=99
Nr=2.
Opis=ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[ELEM]
ID=100
Nr=2.1.
Opis=PLACE UTWARDZONE
PZ=1

[ELEM]
ID=101
Nr=2.1.1.
Opis=DROGI
PZ=2

[POZ]
ID=102
Nr=84
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0101/01	2-31	0101-01	
Tekst=0101-02	1
Opis=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm
Jm=m2
Ilość=627
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,504

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)|m-g
Norma=0,0071

[S]
Nazwa=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=103
Nr=85
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0104/07	2-31	0104-07	
Tekst=0104-08	1
Opis=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne
Jm=m2
Ilość=627
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0089

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,492

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10 t|m-g
Norma=0,0161

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)|m-g
Norma=0,0032

[POZ]
ID=104
Nr=86
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0109/03	2-31	0109-03	
Tekst=0109-04	1
Opis=Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
Jm=m2
Ilość=627
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,1705

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,01

[M]
Nazwa=Mieszanka betonowa|m3
Norma=0,0812

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny|m-g
Norma=0,0266

[POZ]
ID=105
Nr=87
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0109/03	2-31	0109-03	
Tekst=0109-04	1
Opis=Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm
Jm=m2
Ilość=627
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,3405

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,01

[M]
Nazwa=Beton zwykly z kruszywa naturalnego|m3
Norma=0,1854

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny|m-g
Norma=0,0606

[POZ]
ID=106
Nr=88
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0302/01	6	0302-01		1
Opis=Nawierzchnie z kostki betonowej 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m2
Ilość=627
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
WspR=1,28975

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,26

[M]
Nazwa=Kostka brukowa K-1 grub. 8 cm, szara|m2
Norma=0,349

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,113

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków|t
Norma=0,0318

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,087

[ELEM]
ID=107
Nr=2.1.2.
Opis=CHODNIKI
PZ=2

[POZ]
ID=108
Nr=89
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0101/01	2-31	0101-01	
Tekst=0101-02	1
Opis=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
Jm=m2
Ilość=77,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=1,4
WspM=1,4
WspS=1,4

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,752

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)|m-g
Norma=0,0071

[S]
Nazwa=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=109
Nr=90
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0104/07	2-31	0104-07	
Tekst=0104-08	1
Opis=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne
Jm=m2
Ilość=77,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=4,96
WspS=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0089

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,89544

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10 t|m-g
Norma=0,0161

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)|m-g
Norma=0,0032

[POZ]
ID=110
Nr=91
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0111/03	2-31	0111-03	
Tekst=0111-04	1
Opis=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 8 cm
Jm=m2
Ilość=77,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=2,21028

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,152

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
Norma=0,02024

[M]
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
Norma=0,0005

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0192

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10 t|m-g
Norma=0,0036

[S]
Nazwa=Ciagnik gasienicowy 55 kW (75 KM) (1)|m-g
Norma=0,0212

[S]
Nazwa=Walec statyczny ciagniony, ogumiony 6-10 t|m-g
Norma=0,0212

[S]
Nazwa=Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) 1,90 - 2,30 m|m-g
Norma=0,0212

[POZ]
ID=111
Nr=92
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0204/05	2-31	0204-05		1
Opis=Nawierzchnia utwardzona z cegły czerownej
Jm=m2
Ilość=77,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,8

[M]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,0196

[M]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,0207

[M]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Norma=0,1484

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,007

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15 t|m-g
Norma=0,0224

[ELEM]
ID=112
Nr=2.1.3.
Opis=KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
PZ=2

[POZ]
ID=113
Nr=93
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0402/03	2-31	0402-03		1
Opis=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Jm=m3
Ilość=36,48
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,133

[L]
w=228*0,16

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=9,88

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Mieszanka betonowa|m3
Norma=1,04

[POZ]
ID=114
Nr=94
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0403/01	2-31	0403-01		1
Opis=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
Jm=m
Ilość=228
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=1,61037

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,3838

[M]
Nazwa=Kraweznik drogowy betonowy, o wymiarach 15x30x100 cm, szary|m
Norma=1,02

[POZ]
ID=115
Nr=95
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
Tabl=0407/04	2-31	0407-04		1
Opis=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Jm=m
Ilość=218
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=1,78433

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,2458

[M]
Nazwa=Obrzeża betonowe 30x8 cm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,006

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0004

[ELEM]
ID=116
Nr=2.1.4.
Opis=TERENY ZIELONE
PZ=2

[POZ]
ID=117
Nr=96
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0225/06	2-01	0225-06	
Tekst=z.sz 2.4.2. 9906-02 	1
Opis=Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV, z wywozem
Jm=m2
Ilość=1584,03
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,167

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)|m-g
Norma=0,0026

[S]
Nazwa=Zrywarka przyczepna|m-g
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy pow. 15-20 t (1)|m-g
Norma=0,09405

[POZ]
ID=118
Nr=97
Kat=KNR 2-21
Wyd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
Tabl=0404/02	2-21	0404-02		1
Opis=Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
Jm=ha
Ilość=0,158
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=57

[M]
Nazwa=Nasiona traw|kg
Norma=180

[S-]
Nazwa=Zaprzęg jednokonny|k-g
Norma=32,4

[ELEM]
ID=119
Nr=2.1.5.
Opis=MAŁA ARCHITEKTURA
PZ=2

[POZ]
ID=120
Nr=98
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DOSTAWA I MONTAZ STOJAKÓW NA ROWERY
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=121
Nr=99
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DOSTAWA I MONTAZ WIATY ŚMIETNIKOWEJ
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=122
Nr=100
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=DOSTAWA I MONTAZ ŁAWKI
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[EXPORT_PDF]
 

