[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.17.7
WersjaPliku=17
DataModyf=11.01.2024
CzasModyf=08:50:23
RozmiarPliku=63097
OpisPliku=
NaPodstawie=D:\!Kosztorysy\2024\03-2024 - XOSA - Biblioteka Osiek\Biblioteka Osiek - ISzewn - KI.rds7
Wartość=0
ID_KS={6916C272-CC99-4D25-A481-B0E71C0D08BF}

[DAN_OG]
Obiekt=BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  - branża sanitarna - infrastruktura zewnętrzna
Branża=SANITARNA
Kod CPV=45231000-5
Budowa=UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK; DZ. EW. 221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217
Inwestor=GMINA OSIEK; UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
Biuro kosztorysowe=TERRA Jarosław Paszek; ul. Wolna 7/9, 85-794 Bydgoszcz; NIP 953-239-50-67,     tel. 797-737-767
Poziom cen=Sekocenbud IV kw. 2023 r., dostawcy, producenci
Uwaga 1=Mając na względzie dobro Oferentów, sugeruje się by przed złożeniem kalkulacji cenowej każdy z nich zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową i przetargową w celu właściwej i rzeczowej analizy zakresu robót. Przedmiar robót należy rozpatrywać jako materiał pomocniczy. Oferent jest zobowiązany do określenia zakresu rzeczowego robót i winien zweryfikować ich zgodność z dokumentacją projektową stanowiącą materiał do złożenia oferty.
Sporządził=mgr inż. Jarosław Paszek
Miejscowość=Bydgoszcz
Data=10 stycznia 2024 r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
OpcDP=0
OpcPosred=0
RodzZaokr=0
NrElem_auto=0
NrElem_znak=0
NrElem_kropka=-1
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=zł

[WYDRUK]
Lista=P1
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1

[ROB]
Nazwa=Robocizna|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=134,291

[MAT]
Nazwa=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,002

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły (B-7,5)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,232

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły C8/10 (B-10)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,47

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,018

[MAT]
Nazwa=Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,036

[MAT]
Nazwa=Drewno na stemple okrągłe korowane|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,002

[MAT]
Nazwa=Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,657

[MAT]
Nazwa=Kołnierze ślepe o śr. nominalnej 160 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,021

[MAT]
Nazwa=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,003

[MAT]
Nazwa=Kręgi betonowe wys.500 mm d1000|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,01

[MAT]
Nazwa=Nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. 50-90 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Obsługa geodezyjna'|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Obsługa geodezyjna''|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Obsługa geodezyjna'''|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Obsługa geodezyjna''''|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Obudowy żeliwne do zasuw o śr. 50-90 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Opaska do nawiercania pod ciśnieniem na rurę PE o110/DN 1 1/4” GW|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Piasek filtracyjny|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,385

[MAT]
Nazwa=Pierścienie odciążające żelbetowe d1000|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Podchloryn sodowy|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,053

[MAT]
Nazwa=Pokrywy nastudzienne żelbetowe d1000|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,48

[MAT]
Nazwa=Roztwór asfaltowy izolacyjny|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,76

[MAT]
Nazwa=Rura z/szwem ocynk. fi 50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,159

[MAT]
Nazwa=Rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13,362

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,159

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,9

[MAT]
Nazwa=Rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 40 mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=21,522

[MAT]
Nazwa=S’upki drew.igl. fi 7-11 cm,d’.2,0 m|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,004

[MAT]
Nazwa=Skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 50-90 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Stopnie włazowe żeliwne|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,9

[MAT]
Nazwa=Studnia wodomierzowa d1200 z zestawem wodomierzowym|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 90mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,572

[MAT]
Nazwa=Taśma z polietylenu|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=22,577

[MAT]
Nazwa=Tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,021

[MAT]
Nazwa=Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 150mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,106

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr. 50-90 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe płaskie|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,6

[MAT]
Nazwa=Właz kanałowy typu ciężkiego|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Woda z rurociągu|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,568

[MAT]
Nazwa=Woda z rurociągu'|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,038

[MAT]
Nazwa=Zajęcie pasa drogowego|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M-7|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,02

[MAT]
Nazwa=Zasuwa miękkouszczelniona, GZ DN 32 /ISO PE d40|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,02

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,06

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,012

[SPR]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,488

[SPR]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,632

[SPR]
Nazwa=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,584

[SPR]
Nazwa=Prościarka do prętów fi 4-10mm|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,897

[SPR]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,956

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14,698

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,744

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy 15-20t(1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,376

[SPR]
Nazwa=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,584

[SPR]
Nazwa=Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,46

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy 4 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,48

[ELEM]
ID=1
Nr=1.
Opis=Przyłącza wodociagowe

[ELEM]
ID=2
Nr=1.1.
Opis=Roboty ziemne
PZ=1

[POZ]
ID=3
Nr=1
Tekst=KNR 201-0119-03
Opis=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
Jm=km
Ilość=0,002
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=111,73

[M]
Nazwa=S’upki drew.igl. fi 7-11 cm,d’.2,0 m|m3
Norma=0,104

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=7,5

[POZ]
ID=4
Nr=2
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0203/06
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%)
Jm=m3
Ilość=3,44
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,203

[S]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)|m-g
Norma=0,0754

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,2016

[POZ]
ID=5
Nr=3
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0306/02
Opis=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (20%)
Jm=m3
Ilość=0,86
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,3

[POZ]
ID=6
Nr=4
Tekst=KNR 201-0211-03
Opis=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ
Jm=m3
Ilość=0,414
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0384

[S]
Nazwa=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)|m-g
Norma=0,0951

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,1942

[POZ]
ID=7
Nr=5
Tekst=KNR 201-0214-03
Opis=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
Jm=m3
Ilość=0,414
ZaokrObm=3
Krot=10
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,0136

[POZ]
ID=8
Nr=6
Tekst=KNR 201-0610-06
Opis=Podsypka i obsypka  filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
Jm=m3
Ilość=0,414
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek filtracyjny|m3
Norma=1,2

[POZ]
ID=9
Nr=7
Tekst=KNR 201-0201-05
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI
Jm=m3
Ilość=0,414
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,2183

[S]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)|m-g
Norma=0,0792

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,2058

[POZ]
ID=10
Nr=8
Tekst=KNR 201-0214-02
Opis=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)
Jm=m3
Ilość=0,414
ZaokrObm=3
Krot=10
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0054

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,0274

[POZ]
ID=11
Nr=9
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0222/01
Opis=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (80%)
Jm=m3
Ilość=3,112
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[S]
Nazwa=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)|m-g
Norma=0,0135

[POZ]
ID=12
Nr=10
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0312/02
Opis=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (20%)
Jm=m3
Ilość=0,778
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,22

[POZ]
ID=13
Nr=11
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0228/02
Opis=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
Jm=m3
Ilość=3,89
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,227

[S]
Nazwa=Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h|m-g
Norma=0,138

[POZ]
ID=14
Nr=12
Opis=Obsługa geodezyjna
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[M]
Nazwa=Obsługa geodezyjna'''|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=15
Nr=1.2.
Opis=Roboty montażowe
PZ=1

[POZ]
ID=16
Nr=13
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0109/01
Opis=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm
Jm=m
Ilość=2,3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,224

[M]
Nazwa=Rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 40 mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)|m-g
Norma=0,0142

[S]
Nazwa=Prościarka do prętów fi 4-10mm|m-g
Norma=0,0425

[POZ]
ID=17
Nr=14
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0210/01
Opis=Opaska do nawiercania pod ciśnieniem na rurę PE o110/DN 1 1/4” GW
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2

[M]
Nazwa=Opaska do nawiercania pod ciśnieniem na rurę PE o110/DN 1 1/4” GW|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe|m
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. 50-90 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr. 50-90 mm|szt
Norma=5

[M]
Nazwa=Obudowy żeliwne do zasuw o śr. 50-90 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 50-90 mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=0,25

[POZ]
ID=18
Nr=15
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0210/01
Opis=Zasuwa miękkouszczelniona, GZ DN 32 /ISO PE d40
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2

[M]
Nazwa=Zasuwa miękkouszczelniona, GZ DN 32 /ISO PE d40|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe|m
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. 50-90 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr. 50-90 mm|szt
Norma=5

[M]
Nazwa=Obudowy żeliwne do zasuw o śr. 50-90 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 50-90 mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=0,25

[POZ]
ID=19
Nr=16
Kat=KNR-W 2-19
Wyd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997
Tabl=0102/01
Opis=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
Jm=m
Ilość=2,3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0075

[M]
Nazwa=Taśma z polietylenu|m
Norma=1,07

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=0,0011

[POZ]
ID=20
Nr=17
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0704/02
Opis=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm
Jm=200m -1 prób.
Ilość=0,012
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=10,4

[M]
Nazwa=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III|m3
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Drewno na stemple okrągłe korowane|m3
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30|kg
Norma=6,2

[M]
Nazwa=Woda z rurociągu|m3
Norma=6

[M]
Nazwa=Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm|m
Norma=1,5

[M]
Nazwa=Króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych|szt
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 150mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 90mm|kg
Norma=5,39

[M]
Nazwa=Kołnierze ślepe o śr. nominalnej 160 mm|szt
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub|szt
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)|m-g
Norma=3,16

[POZ]
ID=21
Nr=18
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0707/01
Opis=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
Jm=odc.200m
Ilość=0,012
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=4,09

[M]
Nazwa=Podchloryn sodowy|kg
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Rura z/szwem ocynk. fi 50mm|m
Norma=1,5

[M]
Nazwa=Woda z rurociągu|m3
Norma=7,06

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub|szt
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=1,58

[POZ]
ID=22
Nr=19
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0708/01
Opis=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Jm=odc.200m
Ilość=0,012
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,49

[M]
Nazwa=Woda z rurociągu|m3
Norma=1,72

[POZ]
ID=23
Nr=20
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Zajęcie pasa drogowego
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[M]
Nazwa=Zajęcie pasa drogowego|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=24
Nr=2.
Opis=Przyłącza kanalizacji sanitarnej

[ELEM]
ID=25
Nr=2.1.
Opis=Roboty ziemne
PZ=1

[POZ]
ID=26
Nr=21
Tekst=KNR 201-0119-03
Opis=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
Jm=km
Ilość=0,007
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=111,73

[M]
Nazwa=S’upki drew.igl. fi 7-11 cm,d’.2,0 m|m3
Norma=0,104

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=7,5

[POZ]
ID=27
Nr=22
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0203/06
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%)
Jm=m3
Ilość=7,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,203

[S]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)|m-g
Norma=0,0754

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,2016

[POZ]
ID=28
Nr=23
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0306/02
Opis=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (20%)
Jm=m3
Ilość=1,99
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,3

[POZ]
ID=29
Nr=24
Tekst=KNR 201-0211-03
Opis=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ
Jm=m3
Ilość=1,17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0384

[S]
Nazwa=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)|m-g
Norma=0,0951

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,1942

[POZ]
ID=30
Nr=25
Tekst=KNR 201-0214-03
Opis=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
Jm=m3
Ilość=1,17
ZaokrObm=3
Krot=10
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,0136

[POZ]
ID=31
Nr=26
Tekst=KNR 201-0610-06
Opis=Podsypka i obsypka  filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
Jm=m3
Ilość=1,17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek filtracyjny|m3
Norma=1,2

[POZ]
ID=32
Nr=27
Tekst=KNR 201-0201-05
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI
Jm=m3
Ilość=1,17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,2183

[S]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)|m-g
Norma=0,0792

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,2058

[POZ]
ID=33
Nr=28
Tekst=KNR 201-0214-02
Opis=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)
Jm=m3
Ilość=1,17
ZaokrObm=3
Krot=10
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0054

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,0274

[POZ]
ID=34
Nr=29
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0222/01
Opis=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (80%)
Jm=m3
Ilość=7,02
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[S]
Nazwa=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)|m-g
Norma=0,0135

[POZ]
ID=35
Nr=30
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0312/02
Opis=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (20%)
Jm=m3
Ilość=1,75
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,22

[POZ]
ID=36
Nr=31
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0228/02
Opis=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
Jm=m3
Ilość=8,77
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,227

[S]
Nazwa=Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h|m-g
Norma=0,138

[POZ]
ID=37
Nr=32
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Obsługa geodezyjna
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[M]
Nazwa=Obsługa geodezyjna''''|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=38
Nr=2.2.
Opis=Roboty montazowe
PZ=1

[POZ]
ID=39
Nr=33
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0408/02
Opis=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Jm=m
Ilość=6,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,345

[M]
Nazwa=Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)|m-g
Norma=0,0083

[POZ]
ID=40
Nr=34
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0706/02
Opis=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
Jm=odc. -1 prób.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
WspR=0,3
WspM=0,3
WspS=0,3

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=3,1

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple|m3
Norma=0,06

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe płaskie|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Woda z rurociągu'|m3
Norma=1,73

[M]
Nazwa=Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm|m
Norma=1,5

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym|szt
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy 15-20t(1)|m-g
Norma=2,16

[POZ]
ID=41
Nr=35
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Zajęcie pasa drogowego
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[M]
Nazwa=Zajęcie pasa drogowego|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=42
Nr=3.
Opis=Zewnętrzna instalacja woodciagowa

[ELEM]
ID=43
Nr=3.1.
Opis=Roboty ziemne
PZ=1

[POZ]
ID=44
Nr=36
Tekst=KNR 201-0119-03
Opis=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
Jm=km
Ilość=0,019
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=111,73

[M]
Nazwa=S’upki drew.igl. fi 7-11 cm,d’.2,0 m|m3
Norma=0,104

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=7,5

[POZ]
ID=45
Nr=37
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0203/06
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%)
Jm=m3
Ilość=28,13
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,203

[S]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)|m-g
Norma=0,0754

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,2016

[POZ]
ID=46
Nr=38
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0306/02
Opis=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (20%)
Jm=m3
Ilość=7,03
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,3

[POZ]
ID=47
Nr=39
Tekst=KNR 201-0211-03
Opis=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ
Jm=m3
Ilość=3,38
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0384

[S]
Nazwa=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)|m-g
Norma=0,0951

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,1942

[POZ]
ID=48
Nr=40
Tekst=KNR 201-0214-03
Opis=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
Jm=m3
Ilość=3,38
ZaokrObm=3
Krot=10
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,0136

[POZ]
ID=49
Nr=41
Tekst=KNR 201-0610-06
Opis=Podsypka i obsypka  filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
Jm=m3
Ilość=3,38
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek filtracyjny|m3
Norma=1,2

[POZ]
ID=50
Nr=42
Tekst=KNR 201-0201-05
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI
Jm=m3
Ilość=3,38
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,2183

[S]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)|m-g
Norma=0,0792

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,2058

[POZ]
ID=51
Nr=43
Tekst=KNR 201-0214-02
Opis=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)
Jm=m3
Ilość=3,38
ZaokrObm=3
Krot=10
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0054

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,0274

[POZ]
ID=52
Nr=44
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0222/01
Opis=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (80%)
Jm=m3
Ilość=25,42
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[S]
Nazwa=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)|m-g
Norma=0,0135

[POZ]
ID=53
Nr=45
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0312/02
Opis=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (20%)
Jm=m3
Ilość=6,35
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,22

[POZ]
ID=54
Nr=46
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0228/02
Opis=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
Jm=m3
Ilość=31,77
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,227

[S]
Nazwa=Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h|m-g
Norma=0,138

[POZ]
ID=55
Nr=47
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Obsługa geodezyjna
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[M]
Nazwa=Obsługa geodezyjna''|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=56
Nr=3.2.
Opis=Roboty montażowe
PZ=1

[POZ]
ID=57
Nr=48
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0109/01
Opis=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm
Jm=m
Ilość=18,8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,224

[M]
Nazwa=Rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 40 mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)|m-g
Norma=0,0142

[S]
Nazwa=Prościarka do prętów fi 4-10mm|m-g
Norma=0,0425

[POZ]
ID=58
Nr=49
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0513/03
Opis=Studnia wodomierzowa d1200 z zestawem wodomierzowym
Jm=stud.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=27,2

[M]
Nazwa=Studnia wodomierzowa d1200 z zestawem wodomierzowym|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy 15-20t(1)|m-g
Norma=2,42

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy 4 t|m-g
Norma=3,88

[POZ]
ID=59
Nr=50
Kat=KNR-W 2-19
Wyd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997
Tabl=0102/01
Opis=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
Jm=m
Ilość=18,8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0075

[M]
Nazwa=Taśma z polietylenu|m
Norma=1,07

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=0,0011

[POZ]
ID=60
Nr=51
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0704/02
Opis=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm
Jm=200m -1 prób.
Ilość=0,094
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=10,4

[M]
Nazwa=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III|m3
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Drewno na stemple okrągłe korowane|m3
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30|kg
Norma=6,2

[M]
Nazwa=Woda z rurociągu|m3
Norma=6

[M]
Nazwa=Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm|m
Norma=1,5

[M]
Nazwa=Króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych|szt
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 150mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 90mm|kg
Norma=5,39

[M]
Nazwa=Kołnierze ślepe o śr. nominalnej 160 mm|szt
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub|szt
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)|m-g
Norma=3,16

[POZ]
ID=61
Nr=52
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0707/01
Opis=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
Jm=odc.200m
Ilość=0,094
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=4,09

[M]
Nazwa=Podchloryn sodowy|kg
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Rura z/szwem ocynk. fi 50mm|m
Norma=1,5

[M]
Nazwa=Woda z rurociągu|m3
Norma=7,06

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub|szt
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=1,58

[POZ]
ID=62
Nr=53
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0708/01
Opis=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Jm=odc.200m
Ilość=0,094
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,49

[M]
Nazwa=Woda z rurociągu|m3
Norma=1,72

[ELEM]
ID=63
Nr=4.
Opis=Zenwętrzna instalacja kanalizacyjna

[ELEM]
ID=64
Nr=4.1.
Opis=Roboty ziemne
PZ=1

[POZ]
ID=65
Nr=54
Tekst=KNR 201-0119-03
Opis=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
Jm=km
Ilość=0,007
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=111,73

[M]
Nazwa=S’upki drew.igl. fi 7-11 cm,d’.2,0 m|m3
Norma=0,104

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=7,5

[POZ]
ID=66
Nr=55
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0203/06
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%)
Jm=m3
Ilość=8,66
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,203

[S]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)|m-g
Norma=0,0754

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,2016

[POZ]
ID=67
Nr=56
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0306/02
Opis=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (20%)
Jm=m3
Ilość=2,16
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,3

[POZ]
ID=68
Nr=57
Tekst=KNR 201-0211-03
Opis=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ
Jm=m3
Ilość=1,19
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0384

[S]
Nazwa=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)|m-g
Norma=0,0951

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,1942

[POZ]
ID=69
Nr=58
Tekst=KNR 201-0214-03
Opis=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
Jm=m3
Ilość=1,19
ZaokrObm=3
Krot=10
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,0136

[POZ]
ID=70
Nr=59
Tekst=KNR 201-0610-06
Opis=Podsypka i obsypka  filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
Jm=m3
Ilość=1,19
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek filtracyjny|m3
Norma=1,2

[POZ]
ID=71
Nr=60
Tekst=KNR 201-0201-05
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI
Jm=m3
Ilość=1,19
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,2183

[S]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)|m-g
Norma=0,0792

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,2058

[POZ]
ID=72
Nr=61
Tekst=KNR 201-0214-02
Opis=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)
Jm=m3
Ilość=1,19
ZaokrObm=3
Krot=10
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,0054

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,0274

[POZ]
ID=73
Nr=62
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0222/01
Opis=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (80%)
Jm=m3
Ilość=7,7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[S]
Nazwa=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)|m-g
Norma=0,0135

[POZ]
ID=74
Nr=63
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0312/02
Opis=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (20%)
Jm=m3
Ilość=1,93
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=1,22

[POZ]
ID=75
Nr=64
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0228/02
Opis=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
Jm=m3
Ilość=9,63
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,227

[S]
Nazwa=Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h|m-g
Norma=0,138

[POZ]
ID=76
Nr=65
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Obsługa geodezyjna
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[M]
Nazwa=Obsługa geodezyjna'|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=77
Nr=4.2.
Opis=Roboty montazowe
PZ=1

[POZ]
ID=78
Nr=66
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0408/02
Opis=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Jm=m
Ilość=6,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,345

[M]
Nazwa=Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)|m-g
Norma=0,0083

[POZ]
ID=79
Nr=67
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0513/01
Opis=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
Jm=stud.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=21,3

[M]
Nazwa=Kręgi betonowe wys.500 mm d1000|szt
Norma=5

[M]
Nazwa=Beton zwykły (B-7,5)|m3
Norma=0,232

[M]
Nazwa=Beton zwykły C8/10 (B-10)|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M-7|m3
Norma=0,05

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
Norma=3,73

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy izolacyjny|kg
Norma=6,84

[M]
Nazwa=Stopnie włazowe żeliwne|szt
Norma=8

[M]
Nazwa=Właz kanałowy typu ciężkiego|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Pokrywy nastudzienne żelbetowe d1000|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Pierścienie odciążające żelbetowe d1000|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy 15-20t(1)|m-g
Norma=2,35

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy 4 t|m-g
Norma=3,04

[POZ]
ID=80
Nr=68
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0513/02
Opis=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
Jm=[0.5 m] stud.
Ilość=-3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
w=-3

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=2,03

[M]
Nazwa=Kręgi betonowe wys.500 mm d1000|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M-7|m3
Norma=0,01

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
Norma=0,75

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy izolacyjny|kg
Norma=1,36

[M]
Nazwa=Stopnie włazowe żeliwne|szt
Norma=1,7

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy 15-20t(1)|m-g
Norma=0,23

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy 4 t|m-g
Norma=0,48

[POZ]
ID=81
Nr=69
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=0706/02
Opis=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
Jm=odc. -1 prób.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
WspR=0,3
WspM=0,3
WspS=0,3

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=3,1

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple|m3
Norma=0,06

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe płaskie|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Woda z rurociągu'|m3
Norma=1,73

[M]
Nazwa=Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm|m
Norma=1,5

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym|szt
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy 15-20t(1)|m-g
Norma=2,16

[EXPORT_PDF]
 

