Komorniki, 21.12.2022r.

**Gmina Komorniki**

**ul. Stawna 1**

**62-052 Komorniki**

………………………………

Znak sprawy  **WID.7226.3.2.2023**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709, NIP:777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego będącego na majątku Gminy Komorniki.

Termin realizacji zamówienia: **od podpisania umowy i nie wcześniej niż od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.** (w przypadku niepełnego miesiąca wynagrodzenie będzie obliczone jako proporcjonalne do ilości dni).

Przedmiot zamówienia:

**wykonania konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego będącego na majątku Gminy Komorniki w szczególności:**

1. Lokalizację miejsca uszkodzenia i naprawę kabla wraz z pomiarem - 3szt.
2. Wymianę odcinka kabla wraz z pomiarem - 3 miejsca.
3. Awaryjną wymianę przepalonych źródeł światła.
4. Prostowanie (pionowanie) słupów - 5szt.
5. Wymianę przewodów w słupach (h - do 8,0m włącznie) i wysięgnikach wraz z pomiarem.
6. Wymianę główki bezpiecznikowej.
7. Wymianę podstawy bezpiecznikowej.
8. Wymianę oprawy oświetleniowej typu LED.
9. Wymianę oprawy - typu SGS.
10. Naprawę zamknięć wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych.
11. Wymianę tabliczek bezpiecznikowych.
12. Wymianę przepalonych bezpieczników w sieci oświetleniowej.
13. Wymianę zegara astronomicznego sterującego oświetleniem - 5szt.
14. Wymianę uszkodzonych drzwi do szafek oświetleniowych.
15. Inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia.

Ilość punktów oświetleniowych podlegających konserwacji wynosi około **1600**, z tego oprawy sodowe stanowią około **970** sztuk, a oprawy typu LED około **630** sztuk.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

1. Wykonawca winien wykazać realizację podobnych **2 zadań** w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości minimum 80.000,00 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100) oraz minimum 1500 opraw dla każdego z zadań wraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z właściwymi przepisami i prawidłowo ukończone.
2. Wykonawca winien posiadać co najmniej 2 podnośniki koszowe własne lub winien posiadać umowę najmu co najmniej 2 podnośników koszowych na okres nie krótszy niż 12 miesięcy każdy z nich lub wykazać się jednym podnośnikiem własnym a jednym z wynajmu. Podnośniki koszowe muszą obsługiwać wysokość co najmniej 8 metrów.
3. Wykonawca winien posiadać sprzęt do lokalizacji uszkodzenia kabla.
4. Wykonawca winien posiadać programator do regulacji parametrów oprawy.
5. Kopię referencji potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia oraz wymagany sprzęt (w postaci dowodów rejestracyjnych, umów najmu, certyfikatów lub faktur zakupu wymaganego osprzętu, etc.) należy przedstawić na żądanie Zamawiającego.

Kryteria wyboru wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa kryterium** | **Waga** |
| Cena oferty | 100 % |

Oferty należy składać **wyłącznie** przez platformę zakupową  w terminie do dnia **28.12.2023 r. do godz. 12:00.**

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Maciej Hanelik – Inspektor ds. utrzymania dróg.

**Wszelkie pytania należy zadawać poprzez platformę zakupową.**

**DO OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZYĆ (STANOWI TO PODSTAWĘ DO PRZYJĘCIA OFERTY):**

1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Wykonawcy.

Załączniki:

1. Projekt Umowy.
2. Załącznik nr 1 – wykaz opraw.
3. Formularz ofertowy.
4. Oświadczenie Wykonawcy.