Nowa Karczma, 23.05.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.4.2023.RJ

***WYJAŚNIENIA I ZMIANY SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia **„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKO”**.

**ZAPYTANIE NR 8**

Załączona do przetargu dokumentacja obejmuje większy zakres robót niż jest w przedmiarze. Czy należy wycenić zakres robót jak w przedmiarze?

**WYJAŚNIENIE NR 8**

Należy wycenić odcinki sieci określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

**ZAPYTANIE NR 9**

W załączonym przedmiarze brak zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, zasuw nożowych i zaworów czyszczakowych. Czy i w jakiej ilości należy je uwzględnić? Gdzie ująć w przedmiarze

**WYJAŚNIENIE NR 9**

Należy w wycenie ująć 1 komplet wyposażenia studni napowietrzająco – odpowietrzające, w tym m.in. zawór napowietrzająco-odpowietrzający oraz 1 komplet wyposażenia studni odwodnieniowej, w tym m.in. czyszczak z zaworami. Wyposażenie studni należy ująć w wartości studni.

**ZAPYTANIE NR 10**

Na rys. WS62 "Szczegół planu zagospodarowania terenu Tłocznia PS10" zaznaczono numerem 4 agregat prądotwórczy. W załączonym przedmiarze brak agregatu prądotwórczego. Czy należy uwzględnić go w wycenie? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów tego agregatu i gdzie ująć w przedmiarze?

**WYJAŚNIENIE NR 10**

Na rys. WS62 nie występuje agregat prądotwórczy. Natomiast na rys. WS56 "Szczegół planu zagospodarowania terenu Tłocznia PS4" występuje agregat prądotwórczy, który należy uwzględnić w kosztorysie jako element kompletnej tłoczni ścieków. Parametry agregatu określa specyfikacja techniczna ST-04.00 „Roboty montażowe tłoczni wraz z montażem agregatu prądotwórczego”.

**ZAPYTANIE NR 11**

W załączonym przedmiarze brak oświetlenia terenu tłoczni. Czy należy je wykonać i gdzie ująć w przedmiarze?

**WYJAŚNIENIE NR 11**

Należy przewidzieć oświetlenie przepompowni PS4 jako latarnię oświetleniową o wysokości min 4 m. stalowej, ocynkowanej ogniowo z oprawą ze źródłem światła LED o mocy min 50W.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wprowadzają zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ich treścią.

 Z wyrazami szacunku

 Z up. Wójta

 Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>