**Załącznik nr 7**

**Znak sprawy: DTiZP/200/14/2023**

**STANDARDY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH** :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Standard** | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) po ustaniu opadów śniegu:** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu:** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **III** | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:  - skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej,  - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi,  Odcinkach o pochyleniu podłużnym ˃ 4%,  - przystankach autobusowych,  - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. | - Śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - Może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych do 6 godz. - Zaspy mogą występować do 6 godz. | - gołoledź do 5 godz. - szron do 5 godz. - szadź do 5 godz. - śliskość pośniegowa do 6 godz. - lodowica do 5 godz. |
| **IV** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do 8godz. - śnieg zajeżdżony może występować, - języki śnieżne mogą występować, - zaspy mogą występować do 8 godz. - Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach ustalonych:  - gołoledź do 8 godz.  - śliskość pośniegowa do 10 godz.  - lodowica - do 8 godz. |
| **V** | Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp odśnieżony jest co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny może zalegać do 16 godz. – śnieg zajeżdżony śnieg może występować, - nabój śnieżny może występować, - zaspy mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach ustalonych:  - gołoledź - do 8 godz.  - śliskość pośniegowa - dopuszczalne |