Aparat do fali uderzeniowej **O-WAVE OCE-ESWT-001 z dwoma głowicami**

Dane techniczne

* 4 mln uderzeń
* Częstotliwość robocza: 1-22 Hz
* 1-5 barów
* Aplikatory: 6, 15 i 25 mm
* 7” kolorowy krystaliczny ekran dotykowy
* Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 290 x 240 x 130
* Waga [kg]: 2,07
* Pobór mocy: 100 / 240 V AC, 50 / 60 Hz, 300 VA.
* Energia generowana poprzez wielkość impulsu.
* Płynna regulacja energii i wybór częstotliwości zgodnie z zapotrzebowaniem zabiegu.
* Anatomiczny atlas zabiegowy
* Lista najbardziej powszechnych terapii
* Producent umożliwia aktualizację oprogramowania
* Przyłącze na drugą głowicę
* Naprzemienna praca głowic
* Możliwość zmiany parametrów za pomocą gałek lub ekranu dotykowego
* Program urologiczny do leczenia zaburzeń erekcji ED