Kobylnica, 08.04.2021 r.

Znak sprawy: CUW–DOR.271.3.2021.OZ

# Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: **„Budowa układu drogowego obejmującego budowę drogi gminnej Nr 114070G – ulicy Rumiankowej i drogi gminnej Nr 114152G – ulicy Krokusowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”**

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działające jako Zamawiający w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytania I:**

1. Rumiankowa. Brak zaznaczenia na PZT wyniesionego skrzyżowania. Konstrukcja i kostka taka jak na jezdni?

**Odpowiedź 1:**

Należy przyjąć konstrukcję jak dla jezdni.

1. Rumiankowa. Proszę o udostępnienie dokładniejszego szczegółu robót związanych z przestawieniem oświetlenia. Jaka jest łączna ilość w mb do przestawienia?

**Odpowiedź 2:**

Regulacja dotyczy istniejących 5 szt. lamp na istniejących prefabrykowanych fundamentach. Należy przyjąć po 2m kabla x 5szt. = 10mb.

1. Rumiankowa. Na przekrojach widnieje warstwa Rm=1,5 Mpa, w opisie jest C5/6. Jaką warstwę należy wycenić?

**Odpowiedź 3:**

Należy przyjąć kruszywo stabilizowane cementem C5/6.

1. Podbudowa z tłucznia łamanego C50 czy C90?

**Odpowiedź 4:**

Należy przyjąć podbudowę z tłucznia łamanego min. C50/30.

1. Materiały z rozbiórki do utylizacji czy na miejsce wskazane przez inwestora?

**Odpowiedź 5:**

Materiał z rozbiórki do utylizacji, z zastrzeżeniem zapisu określonego w SWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 14 pkt. 17.

1. Krokusowa. Pozycje dotyczące regulacji w przedmiarze drogowej są poza zakresem robót z przedmiaru branży sanitarnej?

**Odpowiedź 6:**

Tak.

1. W siwz jest mowa o budowie kanałów technologicznych. Brak takich pozycji w przedmiarze. Proszę o podanie ilości.

**Odpowiedź 7:**

W odniesieniu do zakresu dotyczącego:

1. ul. Rumiankowej – należy przyjąć wykonanie kanału na długości 250mb poprzez ułożenie rur HDPE 110/6,3 – 250mb oraz posadowieniu 5szt. studni kablowej typu SK-1;
2. ul. Krokusowa – należy przyjąć wykonanie kanału na długości 280mb poprzez ułożenie rur HDPE 125/108 – 280mb, posadowieniu 1szt. studni kablowej typu SKR-1 oraz posadowieniu 2szt. studni kablowej typu SKO-2.
3. W siwz jest mowa o: 17) przetransportować i ponownie wbudować materiał z robót ziemnych (kruszywo łamane) w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km, - całość kruszywa z robót ziemnych z obu dróg przyjąć do wbudowania?

**Odpowiedź 8:**

Decyzja o ponownym wbudowaniu materiału z rozbiórki (kruszywa łamanego) zostanie podjęta przez Inspektora nadzoru, po dokonaniu oceny jego przydatności w budowie.

**Pytania II:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

**Odpowiedź 9:**

Tak, jest kompletna.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź 10:**

Tak.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź 11:**

Tak.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź 12:**

Nie, w odniesieniu zapisu określonego w SWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 14 pkt. 11.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź 13:**

Zamawiający dopuścił zmiany zapisów umowy w zakresie określonym w §15 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (np. przekrusz betonowy).

**Odpowiedź 14:**

Nie.

1. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Odpowiedź 15:**

Tak. Po zatwierdzeniu nowego SST przez Projektanta a materiału przez Inspektora Nadzoru.

1. Prosimy o informację, czy wykonawca w swojej ofercie ma przyjąć regulację istniejącego uzbrojenia.

**Odpowiedź 16:**

Tak, zgodnie z zapisem określonym w SWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 pkt. 3.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach inwestycji nie przewiduje wycinki drzew.

**Odpowiedź 17:**

W odniesieniu do zakresu dotyczącego:

1. ul. Rumiankowej – Zamawiający w ramach inwestycji nie przewiduje wycinki drzew;
2. ul. Krokusowej –Zamawiający w ramach inwestycji nie przewiduje wycinki drzew.
3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedź 18:**

Zamawiający dopuścił zmiany zapisów umowy w zakresie określonym w §15 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

1. W przypadku rozbieżności między SST a projektem Wykonawczym, co jest dokumentem nadrzędnym?

**Odpowiedź 19:**

W przypadku rozbieżności Zamawiający będzie wymagał opracowania nowych SST i zatwierdzenia ich przez Projektanta.

1. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

**Odpowiedź 20:**

Przedmiar należy traktować jako element dokumentacji projektowej.

1. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

**Odpowiedź 21:**

Przedmiar jest w całości związany z przedmiotem zamówienia.

1. Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

**Odpowiedź 22:**

W pełnym zakresie.

1. Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

**Odpowiedź 23:**

Zgodnie z treścią Rozdziału XII Sposób obliczania ceny oferty ust. 2: Cena oferty brutto stanowi wynagrodzenie umowne i musi zawierać wykonanie robót oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami wzoru umowy określonymi w niniejszej SWZ, z zastosowaniem zapisu ust. 6 w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia.

1. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu jako KR 1 – 2, dot. przebudowy ul. Krokusowej i ul. Rumiankowej.

**Odpowiedź 24:**

Zamawiający potwierdza kategorię ruchu jako KR 1 – 2.

1. Prosimy o potwierdzenie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 jako C50/30, dot. przebudowy ul. Krokusowej i ul. Rumiankowej.

**Odpowiedź 25:**

Należy przyjąć podbudowę z tłucznia łamanego 0/31,5 min. C50/30.

1. Prosimy o potwierdzenie koloru nawierzchni z kostki brukowej betonowej Starobruk w jezdni, zjazdach i innych elementach drogi zgodnie z Opisami Technicznymi załączonych Dokumentacji.

**Odpowiedź 26:**

Należy zastosować:

1. jezdnia, zjazdy – 8 cm kostka betonowa typu starobruk kolor grafitowy,
2. opaski – 8 cm kostka betonowa typu starobruk kolor żółty,
3. spowalniacz – 8 cm kostka betonowa typu starobruk kolor czerwony.
4. Prosimy o potwierdzenie wykonania regulacji przesunięcia istniejącego oświetlenia, poz. kosztorysu nr 15 – „Oświetlenie”, dot. ul. Rumiankowej.

**Odpowiedź 27:**

Odpowiedź udzielono w odpowiedzi na Pytanie nr 2.

1. Prosimy o potwierdzenie, że materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy.

**Odpowiedź 28:**

Odpowiedź udzielono w odpowiedzi na Pytania nr 5 i 8.

1. Z uwagi na rozbieżność prosimy między Przedmiarem a Przekrojami konstrukcyjnymi prosimy o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać w-wę wzmacniającą z kruszywa stabilizowanego cementem na ulicy Rumiankowej (przedmiar podaje jako z C5/6, z kolei przekroje jako Rm 1,5MPa).

**Odpowiedź 29:**

Należy wykonać warstwę wzmacniającą z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6.

1. Prosimy o potwierdzenie wykonania robót humusowania skarp w obsianiem warstwy humusu o gr. 5cm na obydwu przebudowywanych jezdniach.

**Odpowiedź 30:**

W odniesieniu do zakresu dotyczącego:

1. ul. Rumiankowej – humusowania skarp w obsianiem warstwy humusu o gr. 5 cm;
2. ul. Krokusowej – humusowania skarp w obsianiem warstwy humusu o gr. 10 cm.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca do oferty przetargowej na doliczyć dodatkowe prace związane z regulacja wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej typu: zawory, włazy studni – nie ujętej w przedmiarze (dotyczy ulicy Rumiankowej).

**Odpowiedź 31:**

Odpowiedź udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 16.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

Dyrektor Centrum

Usług Wspólnych w Kobylnicy