**Załącznik nr 3**

**Sprzedaż**

**Kocioł typ** Paromat – Triplex

**Producent** – Viessmann

**Rok produkcji** - 1999

**Nr Fabryczny** – 7324069900273101

**Moc 170** - KW

**Ciśnienie dopuszczalne** – 4.0 bar

**Ciśnienie próbne** – 5.2 bar

**Temperatura dopuszczalna** - 100° C

**Pojemność** - 317 L

**Powierzchnia ogrzewania** – 8,77 m²

**Automatyka (typ)** – DEKAMATIK M1

**Przepracowane sezony**- 11

**Cena …… netto + 23% VAT**

**Transport we własnym zakresie**

**Oferty należ składać do dnia …….**

**Oględziny kotłów w siedzibie firmy w dniach ..-10-2024 do ..-10-2024 godziny 09.00 -12.00**

**Telefon kontaktowy 54 231 73 24**