*Pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Huśtawka – 4 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie parametrów | Wymagania zamawiającego |
|  | Huśtawka na plac zabaw SwingRysunek poglądowy: |  |
|  | Ilość siedzisk | 1 x koszyk z łańcuszkiem  1 x siedzisko płaskie |
|  | Pokrycie siedziska | warstwa gumy lub innego materiału zapewniającego antypoślizgowość siedziska |
|  | Wymiary siedziska typu koszyk | długość min. 48 cm  szerokość min. 44 cm  wysokość min. 23 cm |
|  | Wymiary siedziska płaskiego | długość min. 17 cm  szerokość min. 44 cm  wysokość min. 25 mm |
|  | Słupy - wykonane z drewna bezrdzeniowego zabezpieczone impregnacją lub z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Belka z zamkniętego profilu stalowego malowana proszkowo | wymagane |
|  | Wymiary zewnętrzne | długość: min. 4,5 m  szerokość: min. 2,5 m |
|  | Wysokość upadku | max. 1,30 m |
|  | Oś obrotu mocowana w łożyskach | wymagane |
|  | Sposób mocowania z gruntem – kotwa stalowa | wymagane |

2. Piaskownica – 4 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie parametrów | Wymagania zamawiającego |
|  | Rysunek poglądowy:  Drewniane piaskownice - Pro-Sympatyk |  |
|  | Wykonanie z drewna bezrdzeniowego zabezpieczone impregnacją | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Wymiary zewnętrzne | szerokość: 2,0-2,5 m  długość: 2,0-2,5 m  wysokość: 0,4-0,5 m |
|  | Siedziska w rogach z płyty HDPE | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |