Numer referencyjny postępowania:

**S.271.9.2023**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

| **Lp** | **Opis** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań/ oferowane parametry**  (zaznaczyć poprawnie lub wpisać dokładną wartość) |
| --- | --- | --- |
|  | Marka/model: …………………………...  Nr VIN: ………………………………..  Przebieg: …………………………………… |  |
| 1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/ nie spełnia |
| 2 | Samochód musi posiadać pozytywną opinię techniczną CNBOP w dniu przekazania pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia |
| 3 | Pojazd z napędem 4x4 z reduktorem, z blokadą przedniego tylnego mostu– uterenowiony. | Spełnia/ nie spełnia |
| 4 | Rok produkcji nie starszy niż 1999 r. | Rok produkcji: …………… |
| 5 | Samochód wyposażony w manualną 9 stopniową skrzynię biegów | Spełnia/ nie spełnia |
| 6 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny   * min. moc: 190 KW * min. pojemność: 6700 cm3 * przebieg nie większy niż 20000 | Moc: ……………………..  Pojemność: ………………..  Przebieg: ……………………. |
| 7 | Generator dźwięków z modulatorem elektronicznym i generator dźwięków ze zmienną gamą. Z funkcją megafonu | Spełnia/ nie spełnia |
| 8 | Samochód wyposażony w kabinę 9 osobową | Spełnia/ nie spełnia |
| 9 | Miejsce na 2 aparaty powietrzne ODO z otwieranymi mechanicznie w przedziale pasażerskim 4 miejscami w przedziale zabudowy na prowadnicy z możliwością wysuwania i blokowania w pozycji otwartej. | Spełnia/ nie spełnia |
| 10 | Oświetlenie ledowe w przedziale pasażerskim | Spełnia/ nie spełnia |
| 11 | Maksymalne wymiary: rozstaw osi 360cm, długość pojazdu 720cm, wysokość 320cm, szerokość 250 cm | Spełnia/ nie spełnia |
| 12 | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. (wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach utwardzonych i poza nimi. | Spełnia/ nie spełnia |
| 13 | Głębokość brodzenia 110 cm | Spełnia/ nie spełnia |
| 14 | Oświetlenie pracy pola za pomocą 5 halogenów LED, | Spełnia/ nie spełnia |
| 15 | Halogeny dalekosiężne LED świateł długich | Spełnia/ nie spełnia |
| 16 | Schowki na węże ssawne umiejscowione w centralnej częśći pojazdu o wymiarach minimalnych 215cm 40cm 35cm wysokości | Spełnia/ nie spełnia |
| 17 | Cztery podesty robocze– prawa, lewa strona wym. 2x 40cm x 215 cm i 2x 40cm x100cm (min). | Spełnia/ nie spełnia |
| 18 | Tankowanie wody z przedziału autopompy 2x 75 | Spełnia/ nie spełnia |
| 19 | Nasada przystosowana do montażu zasysacza środka pianotwórczego 75 znajdująca się z prawej strony pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia |
| 20 | Zbiornik na wodę o min. pojemności 2000l | Zbiornik na wodę o pojemności: ………. |
| 21 | Na dachu osłona preciw słoneczna . | Spełnia/ nie spełnia |
| 22 | Gniazdo do podtrzymania pojazdu w gotowości znajdujący się z lewej strony zasilane prądem z przetwornicą 230 V. | Spełnia/ nie spełnia |
| 23 | Mocowanie na drabinę- DW10. | Spełnia/ nie spełnia |
| 24 | Skrzynia dachowa na sprzęt tłumiący o wymiarach min. 60cm x 290i głębokości 30 cm wysokosc | Spełnia/ nie spełnia |
| 25 | Gniazdo do podtrzymania pojazdu w gotowości 24v znajdujący się z lewej strony pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia |
| 26 | otwierant podest na zestaw hydrauliczny prawej strony pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia |
| 27 | Skrytka na dokumenty w formie stolika wprzedniej części kabiny | Spełnia/ nie spełnia |
| 28 | Szybkie natarcie z wyjściem na złącze minimum 50 m ze zwiadłem i manualnym | Spełnia/ nie spełnia |
| 29 | Tempoman | Spełnia/ nie spełnia |
| 30 | Wbudowana przetwornica do podtrzymywania pojazdu w gotowości | Spełnia/ nie spełnia |
| 31 | Auto pompa o minimalnej wydajności 1600l min 8bar załączana z przediału autopomy i kabiny sterowana elektronicznie | Spełnia/ nie spełnia |
| 32 | Dwa schowki pod siedzeniem pasażerskim. | Spełnia/ nie spełnia |
| 33. | Nasady tłoczne 75 z prawej i lewej strony pojazdu | Spełnia/ nie spełnia |