PT.2370.36.2023 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS TECHNICZNY**

Nazwa zadania: „Dostawa drążka elektroizolacyjnego do cięcia przewodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej”

W ramach zamówienia należy dostarczyć:

1. **Przedmiot zamówienia:**

Drążek wykonany jest z rury o 36 z włókna szkło – epoksydowego, wypełnionej pianką poliuretanową, zakończonej metalową głowicą z nożami tnącymi oraz cięgna napędowego wykonanego z włókna szkło - epoksydowego. Głowica z nożycami umożliwiającymi cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych od 16 do 95mm2 oraz przewodów AFL z rdzeniem stalowym o średnicy do 3mm. Wykonanie i badanie wyrobu zgodnie z normami EN 60832:1996.

Długość: L=2100mm.

Waga: 3500g

Symbol producenta: B115.0201

Do: 1kV AC

Drążek przeznaczony jest do cięcia przewodów pod napięciem do 1000V AC lub 1500V DC za pomocą metody „z odległości”.

1. **Dostawa.**

Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć drążek.