Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Dokumentację techniczną opracować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) nawiązaniu do rzeczywistego kilometraża na drodze wojewódzkiej.
2. Na odcinku drogi wojewódzkiej należy zaprojektować ścieżkę pieszo – rowerową o nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna i warstwa wiążąca), szerokość projektowanej ścieżki określić zgodnie z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia.
3. Należy zapewnić obsługę komunikacyjną wszystkim nieruchomościom przylegającym bezpośrednio do pasa drogi wojewódzkiej, w przypadku braku innej dostępności.
4. Oświetlenie drogi zgodnie z § 109 wyżej wymienionego rozporządzenia.
5. Dokumentacja powinna uwzględniać kompleksowe odwodnienie wzdłuż projektowanej ścieżki.
6. Na zjazdach publicznych i włączeniach dróg na szerokości ścieżki należy dokonać likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
7. Zjazdy indywidualne do posesji projektować w poziomie ścieżki.
8. Przyjęte rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe należy zlokalizować w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej.