Załącznik do zapytania ofertowego 38/DT/2024

W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązuje się do:

1. w przypadku alarmu pożarowego II stopnia – przyjęcia przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów ( UTA ) i natychmiastowego przekazania właściwej Komendzie Straży Pożarnej, alarmu pożarowego II stopnia, przy czym zawiadomienie nie może nastąpić później niż 10 minut od nadania informacji przez sygnał UTA.

2. w przypadku sygnałów uszkodzenia centrali sygnalizacji pożaru, zaniku zasilania a CSP – przyjmowania, rejestrowania, oraz telefonicznego powiadamiania osób wskazanych w umowie.

3. wykonywanie corocznych prac konserwacynych urządzeń przeznaczonych do świadczenia usługi wyżej opisanej.