Konin, dnia 3.12.2024 r.

ZDP.NUD.2230.61.2024

**Zapytanie ofertowe**

**dotyczące zamówień poniżej 130.000 zł**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zaprasza do złożenia oferty na**

***„Zakup i dostawa znaków drogowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych
w Koninie”***

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Powiat Koniński

Aleje 1 Maja 9

62-510 Konin

NIP: 665-29-06-178

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

ul. Świętojańska 20 d

62-500 Konin

Tel. 63 243 02 80, email: zdp@zdp.konin.pl

1. **Przedmiot zamówienia:**

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą następujących znaków drogowych pionowych**.**

* A-12 b – 5 szt.,
* A -12 c – 5 szt.,
* A-30 – 5 szt.,
* B-20 – 15 szt.,
* B-33 – 20 szt.
* C-9 – 10szt.,
* C-10 - 10 szt.,
* D-4 – 2 szt.,
* D-6 – 20 szt.,
* D-15 – 10 szt.,
* D-42 – 25 szt.,
* D-43 – 25 szt.,
* E-4 – 1 szt.,
* G-1a – 6 szt.,
* G-1b - 6 szt.,
* G-1c – 6 szt.,
* U-3a – 20 szt.,
* U-3b – 20 szt.,
* U-3c – 4 szt.,
* U- 3d - 4 szt.,
* U-6a - 5 szt.,
* U-6b – 5 szt.,
* T-3 – 20 szt.,
* T-16 – 10 szt.,
* lustro drogowe – 20 szt.,
* próg zwalniający 4m – 1 szt.,
* próg zwalniający 5 m – 1 szt.,
* obejmy do znaków – 440 szt.

2.2.. Znaki należy wykonać zgodnie z danymi technicznymi oraz obowiązującymi przepisami
i normami. Materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości czy deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub specyfikacjami technicznymi.

2.3. Zamawiający wymaga, aby znaki i tabliczki wykonane były na tarczach z podkładem ocynkowanym gr. min. 1,25 mm, z tłoczoną krawędzią (zaginane podwójnie), z użyciem folii odblaskowej I generacji.

2.4. Znaki powinny posiadać następujące wymiary:

1) Typ A – 900 mm;

2) Typ B, C – 800 mm;

3) Typ D, T, U – 600 mm x 600 mm.

2.4. Wszystkie znaki, tabliczki i tablice drogowe winny być zgodne z Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach stanowiącymi załączniki
nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2.5. Tablice drogowe typu E winny być wykonane, z blachy ocynkowanej 1,25 - 1,5 mm,
z użyciem folii odblaskowej I generacji.

2.6. Dostawy odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 07:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i przedmiotu zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznym lub faksem przez przedstawiciela Zamawiającego (określonego w projekcie umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) z Wykonawcą, co najmniej dzień przed realizacją dostawy.

2.7.Wykonawca dokona dostawy do siedziby Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin.

2.8. Zamawiający może na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, na własny koszt, dokonać badań kontrolnych w celu weryfikacji parametrów technicznych oraz jakości dostarczanych przez Wykonawcę znaków oraz innych elementów oznakowania.

2.9. Przyjęcie przez Zamawiającego poszczególnych dostaw nastąpi w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

**3. Warunki udziału w postępowaniu**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

3.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności,

3.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

**4. Termin realizacji:**

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 20.12.2024 r.

**5. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 09.12.2024 r. do godz. 7:00**

5.1. Do oferty tj. załącznik nr 1 należy dołączyć zestawienie kosztów (zał. Nr 2) oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO

5.2. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) lub przesłać zeskanowaną ofertę.

5.3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

5.4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

5.5. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

5.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

**6. Kryterium wyboru oferty:**

Jedynym kryterium **oceny ofert** (o znaczeniu równym 100%) jest **cena** (brutto). **Oferta
z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza**.

**7. Ogłoszenie wyników:**

7.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

7.2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym za pośrednictwem platformy zakupowej.

**8. Uwagi:**

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8.2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odrzucenia oferty wykonawcy, który wykonał wcześniej, lub realizuje na rzecz ZDP w Koninie inne zamówienie publiczne
w sposób nienależyty, w szczególności z istotnymi wadami lub zwłoką w terminowym wykonaniu zobowiązań umownych.

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Patrycja Dworzyńska

tel. 63 243 02 80 w. 22

p.dworzynska@zdp.konin.pl

Załączniki:

* Załącznik nr 1 – oferta
* Załącznik nr 2 – zestawienie kosztów
* Klauzula RODO
* Projekt umowy

…………………………

 Zatwierdził

**Załącznik nr 2**

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA**

***„Zakup i dostawa znaków drogowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych
w Koninie”***

Wykonawca:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Numer telefonu: .......................................................................

Adres e-mail: ...........................................................................

Numer NIP: .............................................................................

Wykonanie usługi zgodnie z przedstawioną wyceną wg załączonego kosztorysu ofertowego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa (brutto) | Wartość w zł (brutto) |
| (poz. 4 x poz. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Znaki ostrzegawcze grupy A** Ø 900mm |
| 1 | A-12b | szt. | 5 |  |  |
| 2 | A-12c | szt. | 5 |  |  |
| 3 | A-30 | szt.  | 5 |  |  |
| **Znaki zakazu grupy B** Ø 800mm |
| 4 | B-20 | szt. | 15 |  |  |
| 5 | B-33 (20) | szt.  | 10 |  |  |
| 6 | B-33 (30) | szt. | 10 |  |  |
| **Znaki nakazu grupy C** Ø 800mm |
| 7 | C-9  | szt. | 10 |  |  |
| 8 | C-10 | szt. | 10 |  |  |
| **Znaki informacyjne grupy D** |
| 9 | D-4 | szt.  | 2 |  |  |
| 10 | D-6 | szt. | 20 |  |  |
| 11 | D-15 | szt. | 10 |  |  |
| 12 | D-42 | szt. | 25 |  |  |  |
| 13 | D-43 | szt. | 25 |  |  |
| **Znaki kierunku i miejscowości grupy E** |
| 14 | Znak typ E | szt. | 1 |  |  |
| **Znaki grupy G** |
| 15 | G-1a | szt. | 6 |  |  |
| 16 | G-1b | szt. | 6 |  |  |
| 17 | G-1c  | szt. | 6 |  |  |
|  |
| **Elementy bezpieczeństwa ruchu** |
| 18 | lustra drogowe wypukłe U-18a Ø 900 | szt. | 5 |  |  |
| 19 | lustra drogowe wypukłe U-18a Ø 800 | szt. | 15 |  |  |
| 20 | znak typ U3a (600mm) | szt. | 20 |  |  |
| 21 | znak typ U3b (600mm) | szt. | 20 |  |  |
| 22 | znak typu U-3c | szt. | 4 |  |  |
| 23 | znak typu U-3d | szt. | 4 |  |  |
| 24 | znak U-6a | szt. | 5 |  |  |
| 25 | znak U-6b | szt. | 5 |  |  |
| 26 | Próg zwalniający – 4,00 m | szt.  | 1 |  |  |
| 27 | Próg zwalniający – 5,00 m | szt.  | 1 |  |  |
| **Tabliczki do znaków drogowych grupy T** |
| 28 | T-3 | szt. | 20 |  |  |
| 29 | T-16 | szt. | 10 |  |  |
| **Inne** |
| 30 | uchwyty uniwersalne | szt. | 440 |  |  |
| SUMA CEN BRUTTO (w zł) |   |

Termin realizacji zamówienia: 20.12.2024 r.

Oświadczam, że:

* zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
* posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
* posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
* znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Jednocześnie **AKCEPTUJEMY**, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających ze zapytania ofertowego.

|  |  |
| --- | --- |
| ........................................data | ............................................................................Wykonawca |