**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

1. **Opis Robót.**

Zamówienie polega na przebudowie drogi UL. Okopowej w Dębogórzu w gminie Kosakowo.

Budowa ul. Okopowej w Dębogórzu:

**Plan sytuacyjny:**

Ulicę Okopową zaprojektowano jako drogę dwupasową o długości około 90 m, szerokości 4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnię drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Okopowej zaprojektowano pobocza gruntowe obsiane trawą o szerokości 0,75 m. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokości 3,5 z kruszywa łamanego. Zjazd publiczny na drogę wewnętrzną zaprojektowano z kostki betonowej. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem trawą.

**Zieleń:**

Zamawiający przewiduje korektę trasy na fragmencie jezdni przebiegającym na wysokości drzewa przeznaczonego do wycinki. Zamawiajacy ostatecznie podjął decyzje o pozostawieniu przedmiotowego drzewa i korekcie trasy jezdni lub lokalnego zwężenia jej do 4.5m.

1. **Wymagania w zakresie Tymczasowej Organizacji Ruchu:**
2. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) opracowuje na własny koszt i własnym staraniem Wykonawca.
3. Celem opracowania TOR jest sprawne i bezpieczne przeprowadzenie robót budowlanych oraz umożliwienie bezpiecznego i pewnego dostępu do nieruchomości przyległych do terenu budowy podczas przebudowy danej ulicy.
4. **Okres wykonania umowy:**

Okres wykonania przedmiotu zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru nie może być dłuższy niż 14 tygodni od daty podpisania umowy, przy czym:

1. przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego w terminie do 2-tygodni od zawarcia umowy,
2. rozpoczęcie realizacji robót w ciągu następnych 2-tygodni od dnia przejęcia Placu budowy.