Znak: RG3-271.10.2023 Wiązownica, 06.03.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na realizację zadania pn: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiązownica w miejscowości Ryszkowa Wola** **– etap II”**

Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę rur stalowych 356x8 na rury PE RC SDR 11 fi 355?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę materiału.

**Pytanie 2**

Jaki SDR mają rury ochronne?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem technicznym do projektu ( pkt. 11 opisu - Przekroczenia przeszkód terenowych).

**Pytanie 3**

Proszę Zamawiającego o udostępnienie projektu wykonawczego dla zakresu do wykonania.

**Odpowiedź:**

Cała posiadana przez Zamawiającego dokumentacja budowlana została już zamieszczona na stronie postępowania. Cały zakres zamówienia został przedstawiony na planie zagospodarowania (mapa nr 1, 2 i 3). Zakres zamówienia kończy się na studni S 51.3 na działce nr ewid. 162.

**Pytanie 4**

Proszę Zamawiającego o udostępnienie zestawienia studni ( jeśli takie posiada).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zestawienia studni.

**Pytanie 5**

W związku z rozbieżnościami między przedmiarem a profilami proszę o wskazanie czy do wykonania należy uwzględnić:

- 268,5m PCV 315 czy 321,5m PCV 315?

- w dokumentacji jest rura PE 80 fi 250 – 25 m. natomiast w przedmiarze tego nie ma,

- podobna sytuacja ma miejsce w przypadku PE 80 fi 400 – 22m.

**Odpowiedź:**

Ze względu na etapowanie inwestycji, przy wycenie oferty należy kierować się przedmiarem robót.

**Pytanie 6**

Proszę Zamawiającego o udostępnienie rysunku studzienki połączeniowej drenażowej w dnie wykopu śr. 400-500.

**Odpowiedź:**

Całość dokumentacji została już zamieszczona na stronie postępowania. Zamawiający nie dysponuje schematem studzienki połączeniowej drenażowej.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie:

1) rury trzonowej PVC gładkiej fi 400 SN4 w studzience kanalizacyjnej 425?.

2) rury PE SDR 17RC w miejsce rury stalowej 256x8?

**Odpowiedź:**

1) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w studniach 425 rury trzonowej PVC

gładkiej. Należy zastosować rurę trzonową studni zgodnie z projektem.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rury PE RC SDR 17 zamiast rury stalowej.

W związku z tym, że treść udzielonych odpowiedzi nie wprowadza żadnych zmian do warunków udziału w postępowaniu, opisu i zakresu przedmiotu zamówienia, a jedynie ma charakter wyjaśnień i uściśleń. Dlatego też, mając na uwadze wystarczający czas na uwzględnienie w ofercie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający informuje, że **termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy

2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa

3. a/a.