**Renowacja zbiornika małej retencji, w obrębie Wysoka Głogowska na dz. o nr. ewid. 1929/2**

Przedmiot zamówienia:

- wybranie zalegającego namułu (około 1600 m3) do głębokości poniżej lustra wody około 0,5 metra, - - wywiezienie namułu poza działkę ewidencyjną w miejsce wskazane przez zamawiającego w odległości do 2,5 km,

-odtworzenie istniejącego upustu polegające na montażu na ławie betonowej prefabrykatu betonowego (o wymiarach: 300 cm x 150 cm lub 300 cm x 100 cm, grubość 15 cm) na wysokości umożliwiającej zatrzymanie wody w zbiorniku.

- wykonanie umocnienia dna i brzegów za w/w płytą narzutem kamiennym zatopionym w betonie na pow. ok. 3 m3.

Termin realizacji ; do **31.10.2022 r.**