**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zakup i dostawa 48 zamków hotelowych na kartę do istniejących drzwi na Kampingu Relax**

Zamki zostaną zamontowane do istniejących drzwi zewnętrznych do 48 domków kampingowych na Kampingu Relax w Świnoujściu.

Wymiary zamków określa załącznik nr 1 do OPZ

Specyfikacja zamków:

1. Zamek do zastosowań hotelowych na kartę / klucz
2. Zamek do nowych i istniejących drzwi drewnianych, metalowych, aluminiowych
3. Zgodność z europejską normą DIN - rozstaw zamka 72 lub 90mm
4. Kolor srebrny lub szary
5. Zasilanie bateryjne nie wymagające okablowania
6. Montaż nakładkowy jak zwykłej klamki
7. Odporność na warunki atmosferyczne
8. Standard kart MIFARE 13,56 MHz
9. Wkładka na klucz + 3 klucze awaryjne w komplecie do każdego zamka
10. Odległość odczytu ok 2 cm
11. Zasilanie: 4 bateria AAA
12. Temperatury pracy: 5-50°C
13. Podkładka pod zamek w celu zakrycia otworów po starych klamkach (kolor srebrny lub czarny)
14. Gwarancja 24 miesiące

Ponadto cena powinna zawierać:

1. Programator kard (2 komplety na dwa stanowiska w recepcji)
2. Oprogramowanie do zarządzania zamkami z poziomu komputera
3. Programowanie i szkolenie personelu
4. Transport