**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**OPIS TECHNICZNY**

**(Znak sprawy: RGKiI.271.5.2023)**

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

#  DOT. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

# I WYPOSAŻENIA SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego**  | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę** [[1]](#footnote-1)  | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**[[2]](#footnote-2) |
| Lp. |   | TAK | NIE |  |
| 1 | Fabrycznie nowy 2023 |  |  |  |
| 2 | Lakier akrylowy – kolor do ustalenia |  |  |  |
| 3 | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. Powyżej 1600 cm i mocy powyżej 100 KM  |  |  |  |
| 4 | Norma spalania min. EURO 6  |  |  |  |
| 5 | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| **Wyposażenie** | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę**  | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 6 | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |  |
| 7 | Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie  |  |  |  |
| 8 | Skrzynia biegów min. 5-biegowa mechaniczna |  |  |  |
| 9 | Klimatyzacja Climatronic oraz ogrzewanie w strefie kierowcy oraz przedziale pasażerskim |  |  |  |
| 10 | Regulacja kolumny kierownicy |  |  |  |
| 11 | Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej lub oryginalne rolety w tapicerce |  |  |  |
| 12 | Przesuwne prawe drzwi boczne z elektryczną funkcją wspomagania domykania |  |  |  |
| 13 | Tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem z elektryczną funkcją wspomagania domykania |  |  |  |
| 14 | Stopień wejściowy boczny oświetlony |  |  |  |
| 15 | Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |  |  |
| 16 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i oparcia + pojedynczy fotel pasażera z regulacją |  |  |  |
| 17 | Układ foteli:\* przednie 1+1\* tylne drugi i trzeci rząd – 2 osobowe wyjmowane\* tylne czwarty rząd – 3 osobowe wyjmowane |  |  |  |
| 18 | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe |  |  |  |
| 19 | Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu |  |  |  |
| 20 | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego |  |  |  |
| 21 | Fabryczne radio FM i portami USB/SD/AUX-IN  |  |  |  |
| 22 | Dodatkowe opony zimowe – komplet (4 szt.) |  |  |  |
| 23 | Pełnowymiarowe koło zapasowe, karta pojazdu, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz apteczka |  |  |  |
| **Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku** | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę**  | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1 | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane |  |  |  |
| 2 | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |  |  |
| 3 | Elementy mocujące wózek inwalidzki w podłodze pojazdu  |  |  |  |
| 4 | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |  |  |
| 5 | Najazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu |  |  |  |
| 6 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych) |  |  |  |
| **Wymagany termin realizacji: do 30 dni**  |

1. Należy zaznaczyć znakiem X [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wpisać parametry przewyższające minimalne wymagania Zamawiającego [↑](#footnote-ref-2)