Zestawienie materiałów branża elektryczna ( oświetlenie) ul. Konwaliowa –

Opis przedmiotu zamówienia

1. Słupy oświetleniowe 5m stożkowe ocynkowane – 21 szt.
2. Prefabrykowany fundament  do lampy - 21 szt.
3. Oprawa LED 31W – 21 szt.
4. Kabel YAKXS 5x35mm2 – L – 804 mb
5. Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO układana w wykopie – 804 mb
6. Bednarka uziemiająca zgodna z polską normą PN-EN 62561- 10 mb
7. Uziom pionowy wbijany 3 metrowy - 8 szt.
8. Kabel 3x2,5  łączący źródło światła ze złączem słupowym (słupy 5m x 21 szt.) - 105 mb
9. Złącze słupowe na 21 lamp z czego :

a. złącze IZK 4/01 bezpiecznikowe – 21szt

b. złącze IZK 4/02 – 42 szt

c. złącze IZK 4/03 zerowe izolowane – 21 szt.

d. złącze IZK 4/04 – 21 szt.

1. Kabel uziemiający - 7,5 mb
2. Śruby 8mm do dokręcenia uziemienia – 42 szt.
3. Rurkowe końcówki kablowe oczkowe – 42 szt.
4. Bezpieczniki (wkładka topikowa D02 GL 6A 400V ETI) – 21 szt.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak bezpieczeństwa.