**Opis przedmiotu zamówienia dostawa blachy trapezowej**

1. Dostawa blachy trapezowej z filcem antykondensacyjnym T-18 na dach dwuspadowy o połaci: długości 16 m x szerokości 3,2 m; na dwie połacie, grubość blachy 0,5 mm w kolorze: RAL 7016- antracyt

2. Dostawa kompatybilnego gąsiora (kalenicy) na długość 16 m.

3. Dostawa taśmy kalenicowej 300 mm na dach o długości 16 m.

4. Ocynkowane i powlekane wkręty farmerskie 4,8 x 35 mm w ilości 1000 szt. w kolorze blachy

Gwarancja na blachę min. 10 lat

Arkusz:

Długość blachy 3,20 m

Szerokość blachy 1,70 m

Grubość blachy 0,5 mm

Kolor RAL 7016-antracyt

Dostawa do PGK Żyrardów