**Załącznik nr 11 do SWZ**

**Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. Karola Szymanowskiego Warszawa, ul. Krasińskiego 1**

**Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar modernizacja podłóg w sześciu salach lekcyjnych | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 3 0801-  05 01 | Rozebranie podłóg z deszczułek nie nadających się  do ponownego wbudowania | m2 | 267,20 |  |
| 2 | Analiza własna | Usunięcie lepiszcza bitumicznego z podłoża | m2 | 267,20 |  |
| 3 | KNR 4-01  0108-11 +  KNR 4-01  0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  samowyładowczymi na odległość do 15 km | m3 | 20,00 |  |
| 4 | KNNR 2  1202-01 +  KNNR 2  1202-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej  grubości 50 mm, zatarte na ostro | m2 | 267,20 |  |
| 5 | Analiza własna | Uszczelnienie kanałów technicznych | m | 18,00 |  |
| 6 | NNRNKB  202 1130-  01 1130-03 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 267,20 |  |
| 7 | KNNR 2  1205-0401 | Posadzki z deszczułek dębowych lub jesionowych  kl. I, grubości 22 mm, na lepiku - ze szlifowaniem | m2 | 267,20 |  |
| 8 | KNR-W 2-02  1036-08 | Montaż cokołów przyściennych dębowych | m | 180,00 |  |
| 9 | KNNR 2  1205-08  analogia | Olejowanie posadzek z klepki | m2 | 267,20 |  |