**Do zamawiającego wpłynęły w dniach 18 maj 2021r. pytania w zakresie postępowania przetargowego nr OSIR/ZP/5/2021, które zamieszczamy poniżej wraz z odpowiedziami na nie.**

1. Proszę o określenie rodzaju zabiegów dla krzewów/nasadzeń w okresie objętym gwarancją. Proszę o podanie częstotliwości wykonywania tych zabiegów.
2. Proszę o określenie rodzaju zabiegów dla trawników w okresie objętym gwarancją. Proszę o podanie częstotliwości wykonywania tych zabiegów.

**Odpowiedzi na pytania:**

Ad.1 Pielęgnacja żywopłotów powinna obejmować:

1. podlewania nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 24 razy w ciągu pół roku ze szczególnym uwzględnieniem okresów suszy;
2. systematycznego odchwaszczania i spulchniania ziemi pod żywopłotem;
3. nawożenia nowych nasadzeń 2 razy w roku wiosną do 30 kwietnia i jesienią do 30 września  nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu;
4. wymiany uschniętych i uszkodzonych sadzonek;
5. zwalczania chorób i szkodników roślin;
6. ściółkowania;
7. pierwsza przycinka formująca po posadzeniu;
8. bieżąca przycinka żywopłotu w miarę potrzeb, min. 2 razy w ciągu roku;

Ad.2 Pielęgnacja trawnika powinna obejmować:

1. podlewanie w okresie suszy, koszt wody i energii jest kosztem Zamawiającego;
2. pierwsze koszenie poprzedzone wałowaniem przeprowadzonym dzień wcześniej;
3. kiedy trawa osiągnie wysokość 10 cm przez pierwsze 3 miesiące  koszenie do wysokości 5-6 cm min. 2 razy w miesiącu, idealnie naostrzonym ostrzem. Zbierać wszystkie pozostałości po koszeniu, aby zapobiec tworzeniu się próchnicy i rozprzestrzenianiu się mchu;
4. późniejsze koszenie polegające na ścinaniu 1/3 całkowitej wysokości trawy; w miejscach, gdzie nie można wjechać kosiarką, należy ciąć trawę wykaszarką lub nożycami do trawy;
5. dosiewanie nasion traw w miarę potrzeby;
6. wykonywanie wałowania (czynność należy wykonać, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha, ale o dobrej plastyczności);
7. rozgarnianie ewentualnych kretowisk do poziomu terenu;
8. dwukrotne nawożenie nawozem długodziałającym (wiosenne i jesienne)