**IRP.272.4.49.2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIOT | | **ILOŚĆ** | | **OPIS** |
| **POKOJE UCZNIÓW** | | | | |
| https://sklep.mextra.pl/915-large_default/stol-konferencyjny-hugo-180.jpg  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | | 15 szt. | | **Biurko**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 120 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | | 17 szt. | | **Stół mały**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 80 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | | 53 szt. | | **Łóżko**  - tapczan 1- osobowy o powierzchni spania 90 cm x 200 cm (+/- 10 cm)  - pojemnik na pościel otwierany do góry na zawiasach metalowych, wysuwanych ze sprężynami umożliwiającymi podnoszenie części do spania (min. drut grubości 2,4 mm + filc 0,5 cm + pianka T30 o grubości 3 cm )  - 1 zagłówek; opcjonalnie po przeciwnej stronie bok maskujący przód siedziska (nie wyższy niż siedzisko)  - skrzynia i boki tapczanu wykonane z płyty wiórowej melaminowanej grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejonej obrzeżem PCV min. 2 mm  - rama drewniana  -siedzisko na stałe mocowane poprzez tkaninę do ramy  - siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: gramatura – min. 250 g/m2, łatwa do czyszczenia wodą, utrudnione wchłanianie płynów, trudnopalne (atest), odporność na ścieranie (badanie Martindale’a min. 45 000 cykli),  - sprężyny bonelowe  - kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)  - kolor siedziska do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”) |
|  | | 53 szt. | | **Listwa ochronna**  **-**listwa ochronna na ścianę  **-** wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - wymiary : szerokość 60 cm , długość 200 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | | 53 szt. | | **Szafka nocna**  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - górny wieniec 18 mm  - 1 uchwyt metalowy, dwupunktowy o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy z cichym domykiem  - jednodrzwiowa  - 1 półka w środku  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  **-** wymiary ( +/- 5 cm ): szerokość 40 cm, głębokość 40 cm, wysokość 55 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | | 53 szt. | | **Szafa dwudrzwiowa**  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3 oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - dwudrzwiowa  - 3 półki w środku  - stopki z regulacją od wewnątrz szafy  - 4 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy z cichym domykiem  - drążek na ubrania  - 2 szuflady na metalowych prowadnicach łożyskowych z cichym domykiem  - dno szuflad z płyty o gr. min. 18mm  - wymiary (+/- 5 cm ): szerokość 80 cm, głębokość 54 cm, wysokość 220 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru ) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | | 53 szt. | | **Krzesło**  - krzesło z oparciem  - siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego  - stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm  - nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi  - wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | | 15 szt. | | **Szafka na buty duża**  - wykonana zpłyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejonej obrzeżem PCV  - 3 otwierane półki na metalowych zawiasach  - stopki z regulacją  - 3 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - wymiar ( +/- 5 cm ): wysokość: 130 cm, szerokość: 50 cm, głębokość: 34 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru ) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | | 2 szt. | | **Szafka na buty mała**  -wykonana zpłyty wiórowej dwustronnie laminowanej grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejonej obrzeżem PCV  - 1 otwierana półka na metalowych zawiasach  - stopki z regulacją  - 1 uchwyt metalowy,  - wymiar ( +/- 5 cm ): wysokość: 55 cm, szerokość: 45 cm, głębokość: 26 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru ) |
|  | | 17 szt. | | **Słupek łazienkowy**  - wykonany z płyty MDF dwustronnie laminowanej (w tym jedna powłoka akrylowa) o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - 1 lub 2 uchwyty metalowe, dwupunktowy o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy z cichym domykiem  - w całości zamykany: jednodrzwiowy lub dwudrzwiowy  - min. 3 półki w środku  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  **-** wymiary ( +/- 5 cm ): szerokość 30 cm, głębokość 20 cm, wysokość 120 cm  - kolor biały |
| https://meblujdom.pl/30385-thickbox_default/polka-wiszaca-tahoe-ta-18-dab-wotan.jpg  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | | 53 szt. | | **Półka**  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - wymiary (+/-5 cm): wysokość: 30 cm, szerokość: 90 cm, głębokość: 20 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru ) |
| **IZOLATKA** | | | | |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Łóżko**  **Łóżko**  - tapczan 1- osobowy o powierzchni spania 90 cm x 200 cm (+/- 10 cm)  - pojemnik na pościel otwierany do góry na zawiasach metalowych, wysuwanych ze sprężynami umożliwiającymi podnoszenie części do spania (min. drut grubości 2,4 mm + filc 0,5 cm + pianka T30 o grubości 3 cm )  - 1 zagłówek; opcjonalnie po przeciwnej stronie bok maskujący przód siedziska (nie wyższy niż siedzisko)  - skrzynia i boki tapczanu wykonane z płyty wiórowej melaminowanej grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejonej obrzeżem PCV min. 2 mm  - rama drewniana  -siedzisko na stałe mocowane poprzez tkaninę do ramy  - siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: gramatura – min. 250 g/m2, łatwa do czyszczenia wodą, utrudnione wchłanianie płynów, trudnopalne (atest), odporność na ścieranie (badanie Martindale’a min. 45 000 cykli),  - sprężyny bonelowe  - kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)  - kolor siedziska do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”) | |
|  | 1 szt. | | **Listwa ochronna**  **-**listwa ochronna na ścianę  **-** wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - wymiary : szerokość 60 cm , długość 200 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) | |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Szafka nocna**  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - górny wieniec 18 mm  - 1 uchwyt metalowy, dwupunktowy o rozstawie min. 96 mm  **-** zawiasy z cichym domykiem  - jednodrzwiowa  - 1 półka w środku  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  **-** wymiary ( +/- 5 cm ): szerokość 40 cm, głębokość 40 cm, wysokość 55 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) | |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | | **Stół mały**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 80 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Krzesło**  - krzesło z oparciem  - siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego  - stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm  - nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi  - wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony) | |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Szafka na buty mała**  -wykonana zpłyty wiórowej dwustronnie laminowanej grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejonej obrzeżem PCV  - 1 otwierana półka na metalowych zawiasach  - stopki z regulacją  - 1 uchwyt metalowy,  - wymiar ( +/- 5 cm ): wysokość: 55 cm, szerokość: 45 cm, głębokość: 26 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru ) | |
| **POKÓJ DO NAUKI** | | | | |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 16 szt. | | | **Krzesło**  - krzesło z oparciem  - siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego  - stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm  - nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi  - wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 4 szt. | | | **Fotel biurowy obrotowy**  - siedzisko ergonomiczne, profilowane  - materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność  - ścieralność min. 100000 cykli Martindale’a  - korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny  - podstawa na 5 miękkich kołach  -mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej  - regulacja wysokości siedziska  - podłokietniki  - wymiar dostosowany do osoby dorosłej  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)  - min. 2 lata gwarancji |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 8 szt. | | | **Stół średni**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 120 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 4 szt. | | | **Biurko komputerowe na wymiar**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - z czoła biurka maskownica o wysokości ok. 50 cm - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - jeden przepust kablowy dopasowany do koloru blatu  - wymiary ok: długość: 75 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru )  **Uwaga: Przed realizacją konieczny jest pomiar wykonany przez Wykonawcę** |
| **ŚWIETLICA** | | | | |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 25 szt. | | | **Krzesło z blatem**  - siedzisko tapicerowane tkaniną odporną na zabrudzenia oraz ścieranie i trudnopalną  - ścieralność min. 100000 cykli Martindale’a  - stelaż z profili stalowych, czarny  - pulpit do pisania wykonany z tworzywa ABS  - stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem  - wkład oparcia i siedziska wykonany ze sklejki  - wymiary (+/- 5 cm ): wysokość siedziska: 47 cm, wysokość blatu: 67 cm, wysokość krzesła: 82 cm, szerokość blatu: 37 cm, szerokość krzesła 58 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny i zielony- kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”) |
|  | 1 szt. | | | **Szafka RTV**  **-** płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - dwie szafki zamykane z jedna półką  - jedna szafka otwarta z jedną półką  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  **-** wymiary ok . ( +/- 5 cm ): szerokość 150 cm, głębokość 45 cm, wysokość 55 cm  - 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  **-** zawiasy z cichym domykiem  **- dwa otwory na kable**  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru ) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | | **Sofa modułowa**  -sofa modułowa w skład której wchodzi 7 jednakowych elementów w kształcie fotela, możliwych do połączenia razem lub osobno w dowolnych konfiguracjach w trakcie użytkowania mebla  - stelaż drewniany  - siedzisko: sprężyny + pianka  - tapicerka ze wszystkich boków; tkanina o parametrach: gramatura – min. 250 g/m2, łatwa do czyszczenia wodą, utrudnione wchłanianie płynów, trudnopalne (atest), odporność na ścieranie (badanie Martindale’a min. 45 000 cykli),  - nóżki w komplecie  - wymiary jednego elementu minimum: długość: 90 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny i zielony - kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 2 szt. | | | **Lampa**  - lampastojąca podłogowa  -wysokość 150-170 cm  - zasilanie 230 V  -stelaż metalowy w kolorze szarym lub czarnym  -pojedyncza nóżka  -abażur z tkaniny lub tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub szarym |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 10 szt. | | | Pufa duża-pufa w kształcie piki nożnej-pokrycie ekoskóra  * -wypełnienie: granulat styropianowy * -pojemność ok. 750 L * -wymiar (+/-5cm) średnica : 120 cm   - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny i zielony) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 10 szt. | | | Pufa średnia-pufa w kształcie piki nożnej-pokrycie ekoskóra  * -wypełnienie: granulat styropianowy * -pojemność ok. 325 L * -wymiar (+/-5cm) średnica : 90 cm * - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny i zielony |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZDJĘCIE POGLĄDOWE** | **ILOŚĆ** | | **OPIS** |
| **POKÓJ WYCHOWAWCÓW** | | | |
| https://sklep.mextra.pl/915-large_default/stol-konferencyjny-hugo-180.jpg  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Biurko**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 120 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Fotel biurowy obrotowy**  - siedzisko ergonomiczne, profilowane  - materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność  - ścieralność min. 100000 cykli Martindale’a  - korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny  - podstawa na 5 miękkich kołach  -mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej  - regulacja wysokości siedziska  - podłokietniki  - wymiar dostosowany do osoby dorosłej  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)  - min. 2 lata gwarancji |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 2 szt. | | **Krzesło**  - krzesło z oparciem  - siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego  - stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm  - nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi  - wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Stół mały**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 80 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Słupek aktowy**  - słupek aktowy otwarty  - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - w środku 4 półki  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 220cm, szerokość 40 cm, głębokość 40 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów) |
| polka-regal-r005-rafal-kolor-bialy-szafa-dwudrzwiowa-biuro  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Szafa aktowa**  - szafa aktowa dwudrzwiowa  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - w środku 4 półki  - zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)  - 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem  - stopki z regulacją od wewnątrz szafy  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 220 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Szafka biurowa**  - szafka biurowa dwudrzwiowa  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - w środku 2 półki  - zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)  - 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  - wieniec górny 18 mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Wersalka**  - wersalka rozkładana z funkcją spania  - konstrukcja szkieletu: rama drewniana  - siedzisko: pianka, sprężyny faliste lub lepsze  - boki tapicerowane  - pojemnik na pościel pod siedziskiem  - sposób rozkładania: automat wersalkowy  - siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: gramatura – min. 250 g/m2, łatwa do czyszczenia wodą, utrudnione wchłanianie płynów, trudnopalne (atest), odporność na ścieranie (badanie Martindale’a min. 45 000 cykli),  - opcjonalnie: 2 poduszki  - wymiary : szerokość do 215 cm  - kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Wieszak ścienny**  - panel ścienny wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejonej obrzeżem PCV  - 5 wieszaków metalowych potrójnych na kurtki i płaszcze  - półka na czapki i kapelusze o głębokości 20 cm  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : długość: 150 cm, szerokość: 70 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Szafka na klucze mała**  - szafka na klucze z 30 numerowanymi haczykami - do przymocowania na ścianie – elementy montażowe w zestawie  - zamykana na zamek cylindryczny (w zestawie min. 2 klucze)  - stalowa, malowana proszkowo  kolor szary lub biały |
| **SEKRETARIAT** | | | |
| polka-regal-r005-rafal-kolor-bialy-szafa-dwudrzwiowa-biuro  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Szafa aktowa**  - szafa aktowa dwudrzwiowa  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - w środku 4 półki  - zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)  - 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem  - stopki z regulacją od wewnątrz szafy  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 220 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Szafa ubraniowa**  - szafa 2 drzwiowa  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - w środku z 1 półką i drążkiem metalowym  - 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mmz cichym domykiem  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV  - stopki z regulacją od wewnątrz szafy  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 220 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 2 szt. | | **Szafka biurowa**  - szafka biurowa dwudrzwiowa  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - w środku 2 półki  - zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)  - 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  - wieniec górny 18 mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Biurko recepcyjne z nadstawką**  - biurko w kształcie litery „ L” składające się z dwóch połączonych modułów  – blat - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 36 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - z czoła modułów maskownica o wysokości biurek - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - nadstawka na biurko o wymiarach : długość 140 cm, wysokość 20 cm, głębokość 22 cm - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - w blacie 1 otwór na kable + zaślepka dopasowana do koloru blatu  - wymiary ok. (+/- 5 cm): I moduł długość: 140 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm ; II moduł długość: 140 cm, szerokość: 45 cm, wysokość 75 cm  **-w zestawie mobilny kontener 3-szufladowy na kółkach , prowadnice metalowe rolkowe, zamykane na zamek centralny, 3 uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm.** Wymiary ok.(+/- 5 cm )szerokość 40 cm ,wysokość 56 cm, głębokość 40 cm  **-w zestawie mobilny kontener z otwieraną szafką na dokumenty z jedną półką w środku, na kółkach, zamykany na zamek centralny, jeden uchwyt metalowy dwupunktowy o rozstawie min. 96 mm.** Wymiary ok.(+/- 5 cm )szerokość 40 cm ,wysokość ok. 56 cm, głębokość 40 cm  - zawiasy z cichym domykiem  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Fotel biurowy obrotowy**  - siedzisko ergonomiczne, profilowane  - materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność  - ścieralność min. 100000 cykli Martindale’a  - korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny  - podstawa na 5 miękkich kołach  -mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej  - regulacja wysokości siedziska  - podłokietniki  - wymiar dostosowany do osoby dorosłej  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)  - min. 2 lata gwarancji |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Stolik kawowy**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - dolna półka – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - 4 nogi – płyta MDF lub drewniane  - wymiary: długość: 60 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 60 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 2 szt. | | **Krzesło tapicerowane**  - siedzisko tapicerowane, aksamit  - nóżki metalowe malowane proszkowo na kolor czarny lub drewniane w kolorze czarnym  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)  - stylistyka zbieżna z kanapą w gabinecie dyrektora |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Wieszak ścienny**  - panel ścienny wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejonej obrzeżem PCV  - 5 wieszaków metalowych potrójnych na kurtki i płaszcze  - półka na czapki i kapelusze o głębokości 20 cm  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : długość: 150 cm, szerokość: 70 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **GABINET DYREKTORA** | | | |
| BIURKO ARIZONA z Szafką Drzwiową, Blat 46 mm  BIURKO ARIZONA z Szafką Drzwiową, Blat 46 mm  KONTENER KOLORADO z Szufladami Pod Biurko  https://mebway.pl/pub/media/catalog/product/cache/85db63c379dd34d44281b93ed25cf691/k/o/komoda_jersey2.jpg  STÓŁ KONFERENCYJNY DETROIT na Okrągłych Metalowych Nogach, Blat 46 mm  **Zdjęcia mają charakter poglądowy** | 1 zestaw | | **Zestaw mebli gabinetowych**  **Biurko**  - biurko gabinetowe półokrągłe  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości 36 mm (2 x 18 mm) + wstawka 10 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejona obrzeżem PCV 2mm  - kolor wstawki czarny lub srebrny  - stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejona obrzeżem PCV  - szafka na dokumenty z 1 półką w środku, zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie), zawiasy z cichym domykiem, wieniec górny 18mm  - 1 uchwyt metalowy dwupunktowy o rozstawie min. 96 mm  - nogi z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego o średnicy ok. 50 mm; nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - z czoła biurka przednia blenda z mlecznej plexi o wysokości zbliżonej do wysokości biurka  - wymiary (ok. (+/- 5 cm): długość 180 cm, szerokość 90 cm, wysokość 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)  **Kontenerek**  - kontenerek mobilny na kółkach  - blat oraz stelaż - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejona obrzeżem PCV  - 3 szuflady na prowadnicach metalowych łożyskowych z cichym domykiem, zamykane na zamek centralny  -wieniec górny 18mm  - wymiary (ok. (+/- 5 cm): długość 40 cm, szerokość 45 cm, wysokość 56 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)  **Komoda**  - komoda na dokumenty z ozdobnym wieńcem  - ozdobny wieniec – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości 36 mm (2 x 18 mm) + wstawka 10 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejona obrzeżem PCV 2mm; umocowany na 4 proszkowo malowanych na kolor wskazany przez zamawiającego nóżkach  - kolor wstawki czarny lub srebrny  - stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejona obrzeżem PCV, wieniec górny 18 mm  - wyposażenie: 2 słupki jednodrzwiowe z 3 półkami, 1 szafka aktowa dwudrzwiowa częściowo przeszklona (szkło mleczne) z 3 półkami  - 4 uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem  - wymiary (ok. (+/- 5 cm): długość 160 cm, szerokość 38 cm, wysokość 120 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)  **Stół**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości 36 mm (2 x 18 mm) + wstawka 10 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3, oklejona obrzeżem PCV 2mm  - kolor wstawki czarny lub srebrny  - stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - nogi stalowe chromowane o średnicy 50 mm  - stopki z regulacją  - wymiary (ok. (+/- 5 cm): długość 120 cm, szerokość 80 cm, wysokość 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Fotel biurowy obrotowy**  - siedzisko ergonomiczne, profilowane  - materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność  - ścieralność min. 100000 cykli Martindale’a  - korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny  - podstawa na 5 miękkich kołach  -mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej  - regulacja wysokości siedziska  - podłokietniki  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)  - min. 3 lata gwarancji |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 6 szt. | | **Krzesło tapicerowane**  - siedzisko tapicerowane, aksamit  - nóżki metalowe malowane proszkowo na kolor czarny lub drewniane w kolorze czarnym  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)  - stylistyka zbieżna z kanapą w gabinecie dyrektora |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Kanapa**  - kanapa 2-osobowa  - siedzisko tapicerowane, aksamit  - nóżki metalowe malowane proszkowo na kolor czarny lub drewniane w kolorze czarnym albo venge  - szerokość do 150 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)  - stylistyka zbieżna z krzesłami tapicerowanymi |
| **POKÓJ WICEDYREKTORA** | | | |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | **Biurko gabinetowe**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 36 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - 5 uchwytów metalowych, dwupunktowych o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy z cichym domykiem  - z czoła biurka maskownica o wysokości biurka - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - 4 szuflady na prowadnicach metalowych łożyskowych z cichym domykiem zamykane na zamek centralny  - szafka na dokumenty z jedną półką, zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)  - w blacie 1 otwór na kable + zaślepka dopasowana do koloru blatu  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 140 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) | |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Stolik kawowy**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - dolna półka – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - 4 nogi – płyta MDF lub drewniane  - wymiary: długość: 60 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 60 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 2 szt. | | **Krzesło tapicerowane**  - siedzisko tapicerowane, aksamit  - nóżki metalowe malowane proszkowo na kolor czarny lub drewniane w kolorze czarnym  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)  - stylistyka zbieżna z kanapą w gabinecie dyrektora |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Fotel biurowy obrotowy**  - siedzisko ergonomiczne, profilowane  - materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność  - ścieralność min. 100000 cykli Martindale’a  - korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny  - podstawa na 5 miękkich kołach  -mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej  - regulacja wysokości siedziska  - podłokietniki  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)  - min. 3 lata gwarancji |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 2 szt. | | **Szafka biurowa**  - szafka biurowa dwudrzwiowa  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - w środku 2 półki  - zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)  - 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  - wieniec górny 18 mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Wieszak ścienny**  - panel ścienny wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejonej obrzeżem PCV  - 5 wieszaków metalowych potrójnych na kurtki i płaszcze  - półka na czapki i kapelusze o głębokości 20 cm  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : długość: 150 cm, szerokość: 70 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **STOŁÓWKA** | | | |
| https://sklep.mextra.pl/915-large_default/stol-konferencyjny-hugo-180.jpg  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 6 szt. | | **Stół duży**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 180 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| https://sklep.mextra.pl/915-large_default/stol-konferencyjny-hugo-180.jpg  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 4 szt. | | **Stół średni**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 120 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 44 szt. | | **Krzesło**  - krzesło z oparciem  - siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego  - stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm  - nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi  - wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony) |
| **ANEKS KUCHENNY** | | | |
|  | 1 szt. | | **Meble kuchenne na wymiar**  - meble wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - blaty kuchenne HPL o grubości min. 38 mm  - uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min**.** GTV z cichym domykiem  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  - szuflady na metalowych prowadnicach łożyskowych z cichym domykiem  - zabudowa dolna i górna:  zabudowa dolna o wymiarach ok. długość 280 cm, głębokość 60 cm, wysokość z cokołem i blatem 85 cm; zabudowa górna o wymiarach ok. długość 280 cm, głębokość 30 cm, wysokość 60 cm, w tym:   * 1 szafka dolna zamykana ze zlewem stalowym dwukomorowym wpuszczanym(zlew do zakupu przez Wykonawcę), długość ok. 80 cm + 1 szafka górna zamykana z ociekaczem dwupoziomowym i tacką/tackami na opadająca wodę, długość ok. 80 cm * 1 szafka dolna zamykana z jedną półką w środku, na blacie zamontowana kuchenka indukcyjna (kuchenka do zakupu przez Zamawiającego), długość ok. 80 cm + 1 szafka górna zamykana do zamontowania okapu podszafkowego (okap do zakupu przez Zamawiającego), długość ok. 80 cm * 1 szafka dolna z 4 szufladami, długość ok. 40 cm + 1 szafka górna zamykana z jedna półką w środku , długość ok.40 cm * 1 szafka dolna z 1 półką, długość ok. 80 cm + 1 szafka górna zamykana z jedna półką w środku , długość ok.80 cm   - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)  **Uwaga: Przed realizacją konieczny jest pomiar wykonany przez Wykonawcę** |
| https://sklep.mextra.pl/915-large_default/stol-konferencyjny-hugo-180.jpg  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Stół duży**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 180 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 5 szt. | | **Krzesło**  - krzesło z oparciem  - siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego  - stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm  - nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi  - wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony) |
| **PRALNIA** | | | |
| https://sklep.mextra.pl/915-large_default/stol-konferencyjny-hugo-180.jpg  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Stół duży**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 180 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **PORTIERNIA** | | | |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Biurko recepcyjne**  -blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 36 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - z czoła biurka maskownica o wysokości biurka - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - w blacie 1 otwór na kable + zaślepka dopasowana do koloru blatu  - w zestawie osobny kontenerek na kółkach z 4 szufladami na prowadnicach metalowych rolkowych, zamykany na zamek centralny  - wymiary ok.(+/- 5 cm ): długość: 120 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Szafka biurowa**  - szafka biurowa dwudrzwiowa  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - w środku 2 półki  - zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)  - 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  - wieniec górny 18 mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Szafka na klucze duża**  - szafka na klucze z 200 numerowanymi haczykami (w zestawie min. 200 breloczków do kluczy)  - do przymocowania na ścianie – elementy montażowe w zestawie  - zamykana na zamek cylindryczny (w zestawie min. 2 klucze)  - stalowa, malowana proszkowo  kolor szary lub biały |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Fotel biurowy obrotowy**  - siedzisko ergonomiczne, profilowane  - materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność  **-** ścieralność min. 100000 cykli Martindale’a  - korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny  - podstawa na 5 miękkich kołach  -mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej  - regulacja wysokości siedziska  - podłokietniki  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)  - min. 3 lata gwarancji |
| C:\Users\d.majcher\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\IIJNJOZI\179_max.jpg  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Wieszak stojący**  - wieszak na ubrania wolnostojący  - dodatkowy wieszak na parasole  - wykonany ze stali chromowanej  - stabilna podstawa  - wymiary (+/- 5 cm ) : wysokość 180 cm, szerokość 30 cm |
| **MAGAZYNY** | | | |
| polka-regal-r005-rafal-kolor-bialy-szafa-dwudrzwiowa-biuro  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 2 szt. | | **Szafa aktowa**  - szafa aktowa dwudrzwiowa  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV  - w środku 4 półki  - zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)  - 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem  - stopki z regulacją od wewnątrz szafy  - wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 220 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| https://www.edrabiny.pl/photo/product/metalkas-875-8-175kg180x120x60-2-228-f-sk6-w1550-h1080_1.png  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 7 szt. | | **Regał magazynowy**  - regał półkowy,  - w całości metalowy, ocynkowany  - liczba półek – min. 4  - sposób montażu – bez śrubowy lub na śruby  - wymiary ok. (+/- 20 cm): wysokość: 200 cm, szerokość 105 cm, głębokość 50 cm  - obciążenie na półkę: min. 100 kg |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 7 szt. | | **Szafa gospodarcza**  - szafa dwudrzwiowa  - zamykana na zamek ryglowy  - min. 2 klucze w komplecie  - wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm  - wentylacja  - w środku min. 4 półki  - wymiary ok. (+/- 20 cm): długość: 80 cm, wysokość: 180 cm głębokość 49 cm  - malowana proszkowo na kolor szary |
| https://sklep.mextra.pl/915-large_default/stol-konferencyjny-hugo-180.jpg  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 2 szt. | | **Stół duży**  - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m3; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm  - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu  - stopki z regulacją  - nogi min. 50x50mm lub fi50mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 180 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru) |
| C:\Users\d.majcher\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\IIJNJOZI\179_max.jpg  **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Wieszak stojący**  - wieszak na ubrania wolnostojący  - dodatkowy wieszak na parasole  - wykonany ze stali chromowanej  - stabilna podstawa  - wymiary (+/- 5 cm ): wysokość 180 cm, szerokość 30 cm |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 3 szt. | | **Szafka socjalna skrytkowa**  - szafa BHP na odzież  - zawierająca 18 zamykanych na klucz (zamek ryglowy) skrytek o wymiarach: wysokość 23 cm, szerokość 23 cm, głębokość 40 cm  - wykonana z blachy stalowej o grubości 0,6 mm  - otwory wentylacyjne, zapewniające cyrkulację powietrza  - malowana proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety Wykonawcy)  - wymiary: wysokość 185 cm, szerokość 90 cm, głębokość 40 cm  - |
| **Zdjęcie ma charakter poglądowy** | 1 szt. | | **Ławka do szatni**  - ławka do szatni z metalowym wieszakiem i półką na buty  - konstrukcja nóg ze stalowych rurek  - malowana proszkowo na kolor czarny lub szary  - siedzisko z listw drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym lub z laminowanej płyty wiórowej w kolorze szarym z krawędzią ABS  - opcjonalnie: na dole półka na buty  - wymiary wysokość 170-180 cm, szerokość 200 cm, |