Załącznik nr 2 do zaproszenia nr 29/2021/GMT (zadanie nr 2)

 **FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | * 1. Opis przedmiotu zamówienia
 | **Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego \*** | **Ilość** | **Proponowana cena jednostkowa brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Aparat fotograficzny cyfrowa lustrzanka z matrycą APS -C, z wymienną optyką plus wyposażenie. | **..................................................****wpisać nazwę producenta, model, typ** | 4 |  |
| 2 | Całkowita liczba pikseli - min. 21,51 mln. | ..................................................wpisać parametry |
| 3 | Minimalna rozdzielczość - min. 20,9 mln pikseli | ..................................................wpisać parametry |
| 4 | Zapis na kartach pamięci co najmniej: SD, SDHC, SDXC | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 5 | Format zapisu - co najmniej JPEG, RAW | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 6 | System usuwania kurzu z matrycy | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 7 | Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z możliwością korekcji dioptrażu (Od -2 do +1 dpt) | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 8 | Migawka sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości z czasem naświetlania mieszczącym się w przedziale co najmniej 30-1/8000 s | ..................................................wpisać parametry |
| 9 | Czas synchronizacji błysku nie dłuższy niż 1/250 s |  |
| 10 | Gorąca stopka | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 11 | Czułość ISO przynajmniej od 100 do 51200 i większa | ..................................................wpisać parametry |
| 12 | Wyświetlacz LCD o przekątnej min. 3,2 cala i rozdzielczości min. 922 tys. punktów | ..................................................wpisać parametry |
| 13 | Menu przynajmniej w języku polskim | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 14 | Możliwość fotografowania i filmowania z podglądem na żywo. | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 15. | Co najmniej jedno wyjście HDMI, USB Hi-Speed | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 16. | AutoFocus z detekcją fazową TTL zawierających min. 15 pól krzyżowych | ..................................................wpisać parametry |  |  |
| 17. | Wbudowana lampa błyskowa z liczbą przewodnią co najmniej 12 | ..................................................wpisać parametry |  |  |
| 18 | Możliwość wykonywania zdjęć seryjnych z szybkością min. 8 kl/s. | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 19 | Funkcja komunikacji z aparatem poprzez WI-FI  | ..................................................wpisać parametry |  |  |
| 20 | Zasilanie aparatu za pomocą akumulatora jotowo - litowego | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 21 | Standardowe wyposażenie: akumulator, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pasek, osłony | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 22 | Obiektyw zmiennoogniskowy kompatybilny z oferowanym aparatem | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 23 | Ogniskowa obiektywu nie mniej niż 18-140 | ..................................................wpisać parametry |  |  |
| 24 | Jasność obiektywu nie mniej niż F3.5-5.6 | ..................................................wpisać parametry |  |  |
| 25 | Obiektyw musi posiadać optyczną stabilizacje obrazu | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 26 | Napęd autofokusa w obiektywie musi się odbywać za pomocą pierścieniowego silnika ultradźwiękowego | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 27 | Ręczna regulacja ostrości na obiektywie | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 28 | Filtr UV dedykowany do obiektywu | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 29 | Kompatybilna (tego samego producenta co oferowany aparat fotograficzny) zewnętrzna lampa błyskowa o liczbie przewodniej min. 38 współpracująca w pełni z systemem pomiarowym aparatu oraz systemem autofokusa | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 30 | Stopka mocująca lampę wykonana z metalu | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |
| 31 | Dwie karty pamięci współpracujące z oferowanym aparatem - SDHC o pojemności min. 32 GB prędkość min. 95Mb/s Class 10 | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |

 \*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 3 jakie są parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego
 \*\* Należy wpisać w kolumnie nr 5 proponowaną cenę jednostkową brutto.

 \*\*\* Należy wpisać okres udzielanej gwarancji – (minimum 24 miesiące) ……………………

 **UWAGA:** W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja z powyższej tabeli, nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty

 Parametry sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę nie mogą być gorsze niż wskazane w powyższej tabeli.

 ...................................................................................

 (pieczątka i podpis Dostawcy)