**Kosztorys ofertowy**

 **ul. Matejki**

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cenazł | Wartośćzł(5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** |  | **Prace geodezyjne** |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.307 |   |   |
| 2 d.1 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza całości robót | kpl | 1 |   |   |
| **2** |  | **Roboty rozbiórkowe** |
| 3 d.2 | D-08.01.01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 14 |   |   |
| 4 d.2 | D-08.01.01 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie wywóz i zagospodarowanie przez wykonawcę | m2 | 599.2 |   |   |
| 5 d.2 | D-08.01.01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie.- wywóz i zagospodarowanie przez wykonawcę | m2 | 599.2 |   |   |
| 6 d.2 | D-08.01.01 | Rozebranie nawierzchni ścieku i zagospodarowanie przez wykonawcę | m2 | 115 |   |   |
| 7 d.2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm - wywóz w miejsce wskazane przez Inwestora (odl. do 10 km) | m2 | 2731.00 |   |   |
| **3** |  | **Odwodnienie** |
| 8 d.3 | D-02.01.01 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę | m3 | 52.20 |   |   |
| 9 d.3 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 7 |   |   |
| 10 d.3 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.160mm - przykanaliki dla wpustów | m | 7 |   |   |
| 11 d.3 |   | Włączenie wlotów przykanalików | szt. | 2 |   |   |
| 12 d.3 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu , ruszt krawężnikowy na  pierścieniu dystansowym | szt. | 2 |   |   |
| 13 d.3 | D-05.03.05 | Wymiana istniejących rusztów wpustów deszczowych na krawężnikowe wraz z osadzeniem na pierścieniach dystansowych | szt. | 9 |   |   |
| 14 d.3 | j.w. | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych z zagęszczeniem | m3 | 4.20 |   |   |
| 15 d.3 |   | Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki | m3 | 4.20 |   |   |
| **4** |  | **Ściek** |
| 16 d.4 | D - 08.01.01 | Ława betonowa zwykła pod odwodnienia z betonu C12/15 pod ściek | m3 | 18.4 |   |   |
| 17 d.4 | D-05.03.23a | Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20 gr . 8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 460.00 |   |   |
| **5** |  | **Odtworzenie nawierzchni jezdni** |
| 18 d.5 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 484.2 |   |   |
| 19 d.5 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3- gr. 20 cm | m2 | 484.2 |   |   |
| 20 d.5 | D-04.03.01 | Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8 kg/m2 | m2 | 482.4 |   |   |
| 21 d.5 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z AC 11W 50/70- gr. 5 cm | m2 | 484.20 |   |   |
| **6** |  | **Nawierzchnia jezdni** |
| 22 d.6 | D-04.08.01 | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 4 cm MMA (średnio 4 cm) | t | 307.24 |   |   |
| 23 d.6 | D-04.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm | m2 | 2731.00 |   |   |
| **7** |  | **Regulacja urządzeń** |
| 24 d.7 | D-05.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 21 |   |   |
| 25 d.7 | D-05.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 16 |   |   |
| **8** |  | **Oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni** |
| 26 d.8 |   | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni | m2 | 2731.00 |   |   |
| 27 d.8 |   | Skropienie mechaniczne warstwy istniejącej nawierzchni kationową emulsją asfaltową średniorozpadową - 0,8 kg/m2 | m2 | 2731.00 |   |   |
| 28 d.8 |   | Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyrównawczej | m2 | 2731.00 |   |   |
| 29 d.8 |   | Skropienie mechaniczne warstwy wyrównawczej kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową - 0,5 kg/m2 | m2 | 2731.00 |   |   |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** |  |

**Słownie:**