**OFERTA WYKONAWCY**

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ul. Głogowska 14

60-734 Poznań

|  |  |
| --- | --- |
| ***Oferent:*** | |
| Nazwa Oferenta |  |
| Adres siedziby |  |
| Adres internetowy |  |
| NIP |  |
| Informacja o KRS/CEIDG |  |
| Kapitał zakładowy |  |
| ***Osoba upoważniona do prowadzenia rozmów handlowych*** | |
| Imię i Nazwisko |  |
| Telefon |  |
| Telefon komórkowy |  |
| Faks |  |
| Email |  |

Nawiązując do otrzymanej dokumentacji ofertowej nr MTP/2023/DNS/23

1. Oferujemy następujące warunki realizacji zadania, zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Rodzaje prac – czynności interwencyjne** | **cena jednostkowa (zł netto)**  **za pierwszą interwencję w danej lokalizacji\*** | **cena jednostkowa (zł netto)**  **za kolejną interwencję w danej lokalizacji, w tym samym terminie\*** |
| 1 | Wymiana szyby konstrukcyjnej w wiacie przystankowej |  |  |
| 2 | Wymiana szyby w gablocie reklamowej |  |  |
| 3 | Wymiana szyby w gablocie informacji pasażerskiej |  |  |
| 4 | Wymiana pleksi w gablocie informacji pasażerskiej |  |  |
| **Naprawa gablot CTL** | | | |
| 5 | Wymiana matówki w gablocie reklamowej |  |  |
| 6 | Wymiana źródła oświetlenia |  |  |
| 7 | Wymiana z regulacją zawiasów |  |  |
| 9 | Wymiana siłowników |  |  |
| 10 | Wymiana uchwytów na plakaty |  |  |
| 11 | Wymiana skrzydła drzwiowego |  |  |
| 12 | Regulacja obwieszonych drzwi gabloty |  |  |
| 13 | Wymiana/Naprawa zamków |  |  |
| 14 | Wymiana passepartout |  |  |
| **Naprawa gablot informacji pasażerskiej** | | | |
| 15 | Wymiana źródła oświetlenia |  |  |
| 16 | Wymiana z regulacją zawiasów |  |  |
| 17 | Wymiana ogranicznika |  |  |
| 18 | Wymiana skrzydła drzwiowego |  |  |
| 19 | Regulacja obwieszonych drzwi gabloty |  |  |
| 20 | Wymiana/Naprawa zamków |  |  |
| **Naprawa dachów wiat** | | | |
| 22 | Uszczelnianie dachu |  |  |
| 23 | Wymiana pleksi komorowego |  |  |
| 24 | Wymiana źródła oświetlenia w podsufitce |  |  |
| 25 | Dokręcanie znaków D15/D17 |  |  |
| 26 | Naprawa uszkodzonej attyki |  |  |
| **Naprawa ławek** | | | |
| 27 | Demontaż ławki |  |  |
| 28 | Montaż ławki |  |  |
| 29 | Wymiana desek w ławce |  |  |
| **Pozostałe naprawy elektryki** | | | |
| 30 | Odłączenie oraz podłączenie wiaty |  |  |
| 31 | Wymiana uszkodzonego statecznika |  |  |
| 32 | Wymiana uszkodzonego startera |  |  |
| 33 | Wymiana uszkodzonego wyłącznika różnicowo prądowego |  |  |
| 34 | Wymiana uszkodzonego bezpiecznika |  |  |
| 35 | Wymiana instalacji w panelu reklamowym |  |  |
| **Inne czynności** | | | |
| 36 | Bezwłoczne zabezpieczenie wiaty (pod kątem sztywności i bezpieczeństwa pasażerów) w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w skutek zdarzeń losowych (wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił natury) |  |  |
| 37 | Przegląd i sprawdzenie instalacji elektrycznej wiaty przystankowej na odcinku od punktu przyłączenia zasilania w słupie oświetleniowym do panelu reklamowego wraz z instalacją wewnętrzną wiaty. Pomiar ochrony przeciwporażeniowej. Pomiary stanu izolacji kabla zasilającego. Sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji. |  |  |
| 38 | Interwencyjne zamknięcie paneli reklamowych |  |  |
| 39 | Czystość wiaty - graffiti/naklejki (usuwanie w przypadku stwierdzenia obecności) |  |  |
| 40 | Dyżur weekendowy w przypadku ryzyka zaistnienia ponadnormatywnych warunków atmosferycznych (8 h) |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria wiaty** | **Zakres planowych czynności serwisowych (patrz: "Rodzaje prac – czynności planowe")** | **Liczba wiat** | **Wielkość wiat** | **Roczny łączny koszt serwisu (zł netto)** |
| A | Pozycje: 1-7 | 566 | 3 moduły – 113 szt.  4 moduły – 198 szt.  5 modułów – 91 szt.  6 modułów – 156 szt.  8 modułów – 2 szt.  Wiaty peronowe – 6 szt. |  |
| B | Pozycje: 2-7 | 75 | 3 moduły – 29 szt.  4 moduły – 44 szt.  6 modułów – 2 szt. |  |
| C | Pozycje: 3-7 | 196 | 3 moduły – 126 szt.  4 moduły – 66 szt.  5 modułów – 4 szt. |  |
| D | Pozycja: 1 i 7 | 265 | 3 moduły – 230 szt.  4 moduły – 6 szt.  6 modułów – 3 szt.  Brak modułów – 26 szt. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaje prac – czynności planowe** | |
| Weryfikacja stanu technicznego wiat przystankowych – **cyklicznie raz w roku.** | |
| 1 | Weryfikacja stabilności wiaty (dokręcenie śrub na dachu, dokręcenie śrub na szpilkach fundamentowych) |
| 2 | Weryfikacja szczelności wiaty (odtykanie rynny oraz profili spustowych, wymiana łat dekarskich, uszczelnienie sylikonem) |
| 3 | Weryfikacja prawidłowości działania zawiasów |
| 4 | Weryfikacja prawidłowości działania siłowników |
| 5 | Weryfikacja sprawności oświetlenia wiaty (gabloty reklamowe, gabloty informacji pasażerskiej, nazwa przystanku, znaki D15/D17) |
| 6 | Weryfikacja sprawności uchwytów do plakatów |
| 7 | Czystość wiaty - graffiti/naklejki (usuwanie) |

\* Przez „daną lokalizację” Zamawiający rozumie węzeł komunikacyjny, przystanki o tej samej nazwie oraz znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie (tj. w odległości do 200 m w linii prostej)

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z dokumentacją ofertową oraz dokumentami udostępnionymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w warunkach zamówienia.
3. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie z pkt. 12 Warunków Zamówienia.
4. **Oświadczamy, że nie zalegamy z płatnościami do ZUS i Urzędu Skarbowego.**
5. Do oferty załączamy:
6. Dowód wniesienia wadium
7. Dane finansowe według wzoru,
8. Zatrudnienie, kwalifikacje techniczne oraz doświadczenia w zakresie wykonawstwa - według wzoru,
9. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami - według wzoru,
10. Pełnomocnictwo - jeśli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika w formie skanu lub podpisane elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

………………………………

Data i podpis Oferenta