**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę armatury różnej (PN/36/2022/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Filtr skośny do wody typ PHA-060, gwintowany **DN20**, prod. Perfexim, nr kat. 03-060-0200-000 minimalne parametry pracy PN6, T=100°C, 45-80 oczek/cm2 |  | szt. | 7 |  |  |
| 2 | Filtr skośny do wody typ PHA-060, gwintowany **DN32**, prod. Perfexim, nr kat. 03-060-0320-000 minimalne parametry pracy PN6, T=100°C, 45-80 oczek/cm2 |  | szt. | 4 |  |  |
| 3 | Zawór kulowy, gwintowany, z rączką, typ PHA-001, **DN10**, prod. Perfexim, nr kat. 00-001-0100-000, minimalne parametry pracy PN16, T=135°C |  | szt. | 23 |  |  |
| 4 | Zawór kulowy, gwintowany, z rączką, typ PHA-001, **DN15**, prod. Perfexim, nr kat. 00-001-0150-000, minimalne parametry pracy PN16, T=135°C |  | szt. | 184 |  |  |
| 5 | Zawór kulowy, gwintowany, z rączką, typ PHA-001, **DN20**, prod. Perfexim, nr kat. 00-001-0200-000, minimalne parametry pracy PN16, T=135°C |  | szt. | 60 |  |  |
| 6 | Zawór kulowy, gwintowany, z rączką, typ PHA-001, **DN25**, prod. Perfexim, nr kat. 00-001-0250-000, minimalne parametry pracy PN16, T=135°C |  | szt. | 52 |  |  |
| 7 | Zawór kulowy, gwintowany, z rączką, typ PHA-001, **DN32**, prod. Perfexim, nr kat. 00-001-0320-000, minimalne parametry pracy PN16, T=135°C |  | szt. | 44 |  |  |
| 8 | Zawór kulowy, gwintowany, z rączką, typ PHA-001, **DN40**, prod. Perfexim, nr kat. 00-001-0400-000, minimalne parametry pracy PN16, T=135°C |  | szt. | 26 |  |  |
| 9 | Zawór kulowy, gwintowany, z rączką, typ PHA-001, **DN50**, prod. Perfexim, nr kat. 00-001-0500-000, minimalne parametry pracy PN16, T=135°C |  | szt. | 24 |  |  |
| 10 | Zawór kulowy, gwintowany, z rączką, typ PHA-001, **DN65**, prod. Perfexim, nr kat. 00-001-0650-000, minimalne parametry pracy PN10, T=95°C |  | szt. | 4 |  |  |
| 11 | Zawór zwrotny, mosiężny ze sprężyną, typ PHA-020, **DN15**, prod. Perfexim, nr kat. 04-020-0150-000, minimalne parametry pracy PN10, T=100°C |  | szt. | 19 |  |  |
| 12 | Zawór zwrotny, mosiężny ze sprężyną, typ PHA-020, **DN20**, prod. Perfexim, nr kat. 04-020-0200-000, minimalne parametry pracy PN10, T=100°C |  | szt. | 10 |  |  |
| 13 | Zawór zwrotny, mosiężny ze sprężyną, typ PHA-020, **DN25**, prod. Perfexim, nr kat. 04-020-0250-000, minimalne parametry pracy PN10, T=100°C |  | szt. | 6 |  |  |
| 14 | Zawór zwrotny, mosiężny ze sprężyną, typ PHA-020, **DN32**, prod. Perfexim, nr kat. 04-020-0320-000, minimalne parametry pracy PN10, T=100°C |  | szt. | 1 |  |  |
| 15 | Zawór zwrotny, mosiężny ze sprężyną, typ PHA-020, **DN40**, prod. Perfexim, nr kat. 04-020-0400-000, minimalne parametry pracy PN10, T=100°C |  | szt. | 1 |  |  |
| 16 | Zawór zwrotny, mosiężny ze sprężyną, typ PHA-020, **DN50**, prod. Perfexim, nr kat. 04-020-0500-000, minimalne parametry pracy PN10, T=100°C |  | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM:** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **24 miesięcy**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………...**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*