Załącznik nr 2 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Przedmiot zamówienia pn.: **„Zakup samochodu osobowego „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Gminy Kobylnica (III)”**, o niżej wymienionych minimalnych parametrach technicznych pojazdu:

1. stan samochodu:
2. samochód osobowy fabrycznie nowy (dopuszczony do ruchu drogowego na terenie RP), musi posiadać certyfikat zgodności z normami CE oraz spełniać wymagania minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin,
3. data produkcji samochodu po 1 stycznia 2023 r.,
4. samochód przystosowany do przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostająca na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy),
5. dopuszczalna masa całkowita do 3,5 Mg,
6. homologacja auta podstawowego i skompletowanego,
7. napęd samochodu:
8. silnik o pojemności skokowej min. 1500 cm3 - max. 2000 cm3,
9. zasilane silnika olejem napędowym,
10. zbiorniki paliwa: min. 70 litrów,
11. stan paliwa w zbiorniku w dacie odbioru: min. 20 litrów,
12. moc silnika min. 120 KM z turbodoładowaniem,
13. średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym do 11l/100 km,
14. skrzynia biegów manualna min. 6 – biegowa lub automatyczna,
15. przeniesienie napędu na oś przednią,
16. nadwozie samochodu:
17. kolor nadwozia do uzgodnienia z zamawiającym,
18. przesuwane prawe drzwi boczne,
19. drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone bądź jednoskrzydłowe – klapa unoszona do góry,
20. wymagane pełne przeszklenie samochodu,
21. przyciemniane szyby w oknach przedziału pasażerskiego,
22. długość samochodu 4904 mm – 5986 mm,
23. wysokość pojazdu 1700 mm – 2355 mm,
24. szerokość pojazdu 1700 mm – 2040 mm,
25. oświetlenie samochodu zewnętrze kompletne, łącznie ze światłami przeciwmgłowymi przednimi (technologia full led – dzienne, mijania, drogowe albo światła halogenowe zawierające światła do jazdy dziennej LED),
26. koła: komplet 4 nowych opon letnich zalecanych przez producenta samochodów i założonych na obręczach kół oraz 4 nowych opon zimowych zalecanych przez producenta samochodów założonych na dodatkowych obręczach kół (jedne załadowane do bagażnika, w samochodzie należy założyć ogumienie odpowiednie o warunków atmosferycznych, Indeksy ogumienia dobrane do parametrów auta, z datą produkcji po 2021 roku,
27. samochód musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe, lewarek, klucz do kół bądź zestaw naprawczy opon,
28. wymagany hak holowniczy,
29. oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych,
30. najazdy szynowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka inwalidzkiego do pojazdu.
31. wyposażenie samochodu:
32. wnętrze pojazdu: tapicerka ciemna z dopuszczeniem jaśniejszych akcentów kolorystycznych,
33. minimum dwa komplety kluczy wraz z pilotem lub kart otwierających i uruchamiających samochód,
34. podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna na całej długości pojazdu,
35. podsufitka tapicerowana,
36. atestowane stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do jego mocowania oraz dla osoby podróżującej na wózku,
37. wewnętrzne oświetlenie kabiny i przedziału pasażerskiego oraz gniazdo 12V w bagażniku,
38. wymagane dedykowane dywaniki gumowe: komplet przód i tył,
39. wymagany trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka oraz gaśnica samochodowa,
40. wymagane systemy bezpieczeństwa min. ABS, ESP (lub równorzędny),
41. wymagany system ułatwiający ruszanie pod górę,
42. wymagane poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (minimum przód) oraz pasy bezpieczeństwa z napinaczami,
43. wymagane wspomaganie kierownicy z regulacja wysokości kierownicy i fotela kierowcy,
44. wymagany centralny zamek ,
45. wymagane elektrycznie ustawiane i ogrzewane lusterka boczne,
46. wymagana klimatyzacja min. manualna dwustrefowa z dodatkową nagrzewnicą,
47. wymagane sterowanie elektryczne szyb przednich,
48. wymagane czujniki parkowania tył,
49. wymagany komputer pokładowy oraz radio fabryczne z wyświetlaczem, gniazdem USB, systemem Bluetooth wraz z głośnikami min. w przednich drzwiach;
50. wymagany tempomat,
51. wymagany zainstalowany system alarmowy,
52. wymagana wielofunkcyjna kierownica,
53. wymagane czujniki ciśnienia w oponach,
54. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:
55. pełna gwarancja mechaniczna bez względu na ilość przejechanych kilometrów powinna wynosić minimum 24 miesiące od daty odbioru pojazdu,
56. gwarancja na perforację nadwozia powinna wynosić minimum 24 miesiące,
57. gwarancja na powłokę lakierniczą powinna wynosić minimum 24 miesiące,
58. assistance: minimum 24 miesiące.