**„Zakup i dostawa wraz z montażem ogrodzenia z bramą dla potrzeb MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”**

**O następujących parametrach:**

1. Ogrodzenie betonowe wysokość 2m długość 60mb
2. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powlekanych tworzywem PCV wysokość 1,5m długość 22mb
3. Brama przesuwna stalowa ocynkowana i malowana proszkowo

wraz z napędem i automatyka firmy NICE szerokość 4mb – 1 szt.

**Warunek konieczny:**

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia do: 30.03.2021 r.
2. Gwarancja na materiał i wykonanie : 24m-c.