# HERB - zdrój_nowyUrząd MiEJSKI W RabCE-ZdrOjU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700

e-mail: urzad@rabka.pl, strona www: [www.rabka.pl](http://www.rabka.pl)

NIP : 735-10-06-084, REGON: 000529166,

PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

**Znak sprawy*:* IRG.271.78.2023 Rabka-Zdrój, 03.11.2023 r.**

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy postępowania pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2023-2024”.**

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605) – ustawa Pzp, przedstawia zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**BYŁO:**

**- Rozdział 11, UST. 11.2. PKT. 4 SWZ – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W zakresie potencjału technicznego Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. dla **części I** zamówienia – **Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * pługopiaskarka – 3 szt.,
				* ciągnik z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym – 2 szt.,
				* koparko-ładowarka – 1 szt.
2. dla **części II** zamówienia – **Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik lub pojazd przeznaczony do zimowego utrzymania z pługiem wraz z rozsypywaczem (posypywarką) (Dopuszczalna Masa Całkowita max 3,5 tony) – 2 szt.,
				* koparko-ładowarka – 1 szt.
3. dla **części III** zamówienia – **Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym –
				1 szt.
4. dla **części IV** zamówienia – **Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym –
				1 szt.
5. dla **części V** zamówienia – **Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Ponice** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym –
				1 szt.
6. dla **części VI** zamówienia – **Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Rdzawka** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym –
				1 szt.
7. dla **części VII** zamówienia – **Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Chabówka** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym –
				1 szt.

*Podane powyżej ilości sprzętu stanowią* ***minimalną*** *ilość sprzętu wymaganą dla danej części zamówienia.*

*Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi posiadać odpowiednią ilość sprzętu, tzn.* ***musi wykazać posiadanie potencjału technicznego dla każdej części osobno****.*

**oraz dla każdej części wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje: co najmniej** **jedną usługę (tj. w ramach jednej umowy) świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 3 miesięcy** **polegającą na zimowym utrzymaniu przejezdności.**

*Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część Zamawiający dopuszcza w celu potwierdzenia spełnieni warunku udziału w postępowaniu wykazanie tej samej usługi dla każdej części.*

**JEST:**

**- Rozdział 11, UST. 11.2. PKT. 4 SWZ – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – otrzymuje następujące brzmienie:**

W zakresie potencjału technicznego Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. dla **części I** zamówienia – **Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * pługopiaskarka – 3 szt.,
				* ciągnik z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym – 2 szt.,
				* koparko-ładowarka – 1 szt.
2. dla **części II** zamówienia – **Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik lub pojazd przeznaczony do zimowego utrzymania z pługiem wraz z rozsypywaczem (posypywarką) (Dopuszczalna Masa Całkowita max 3,5 tony) – 2 szt.,
				* koparko-ładowarka – 1 szt.
3. dla **części III** zamówienia – **Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym –
				1 szt.
4. dla **części IV** zamówienia – **Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym –
				1 szt.
5. dla **części V** zamówienia – **Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Ponice** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym –
				1 szt.
6. dla **części VI** zamówienia – **Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Rdzawka** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym –
				1 szt.
7. dla **części VII** zamówienia – **Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Chabówka** – posiada następujący potencjał techniczny:
	* + - * ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym –
				1 szt.

*Podane powyżej ilości sprzętu stanowią* ***minimalną*** *ilość sprzętu wymaganą dla danej części zamówienia.*

*Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi posiadać odpowiednią ilość sprzętu, tzn.* ***musi wykazać posiadanie potencjału technicznego dla każdej części osobno****.*

**oraz dla części I i II wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje: co najmniej** **jedną usługę (tj. w ramach jednej umowy) świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 3 miesięcy** **polegającą na zimowym utrzymaniu przejezdności.**

*Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część Zamawiający dopuszcza w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazanie tej samej usługi dla każdej części.*

**BYŁO:**

# - Rozdział 13, UST. 13.2. PKT. 2 SWZ – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH):

2) **Wykaz usług** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje: co najmniej **jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 3 miesięcy** **polegającą na zimowym utrzymaniu przejezdności** wraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – **(załącznik nr 6 do SWZ)**;

**JEST:**

# - Rozdział 13, UST. 13.2. PKT. 2 SWZ – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH) – otrzymuje następujące brzmienie:

2) **Wykaz usług** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje: co najmniej **jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 3 miesięcy** **polegającą na zimowym utrzymaniu przejezdności** wraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – **(załącznik nr 6 do SWZ)** **– część I i II.**

 Zmiana treści SWZ zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowiła jej integralną część.