**Samochód osobowo dostawczy pogotowia wod-kan:**

Opis przedmiotu zamówienia typ VAN:

· Fabrycznie nowy,

· Rok produkcji: rocznik 2021

· Kolor niebieski

· Pojazd spełniający wymogi pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach

publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· Masa pojazdu: do 3500 kg,

· Skrzynia biegów manualna min. 5 biegów,

· Oświetlenie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym,

· Ledowa belka sygnalizacyjna błyskowa na dachu samochodu z napisem: „ZUK KURÓW”

Wymagania w stosunku do silnika:

· Emisja spalin zgodna z normą obowiązującą w dniu dostawy,

· Silnik Diesel

· Moc silnika min. 90 KM,

Wymagania w stosunku do nadwozia:

· Przedział pasażerski: kabina min. 3 osobowa. z lewej strony fotel kierowcy, z prawej

strony dwumiejscowy fotel pasażera,

· Szyby o wysokiej zdolności filtrującej,

· Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie,

· Tapicerka materiałowa z kompletem pokrowców i dywaników podłogowych,

· Fotel kierowcy z regulacją wysokości,

· Regulowana kolumna kierownicy min. w jednej płaszczyźnie,

· Wspomaganie kierownicy,

· Radio z zestawem głośnomówiącym bluetooth/usb

· Gniazdo 12V w części pasażerskiej,

· Klimatyzacja manualna kabiny pasażerskiej,

· Centralny zamek drzwi sterowany z kluczyka,

· Czujniki parkowania z tyłu,

· Długość przestrzeni załadunkowej min 180cm max 200 cm

· Wysokość przestrzeni załadunkowej min 120cm,

· Przedział pasażerski oddzielony ścianą działową od części ładunkowej,

· Drzwi tylne dwuskrzydłowe z blokadą ryglowania jednego skrzydła przez drugie, z

zawiasami zabezpieczonymi przez wybiciem,

· Drzwi boczne do przestrzeni ładunkowej przesuwne po prawej stronie pojazdu,

· Wykładzina gumowa w przestrzeni ładunkowej ,

· Podwozie i nadwozie zabezpieczone antykorozyjnie trwałymi powłokami,

· Półka pod dachem w kabinie,

Wyposażenie dodatkowe:

· Koło zapasowe pełnowymiarowe

* Hak

· Dodatkowy komplet opon - zimowych,

· Apteczka, klucz do kół, lewarek, gaśnica,

· Oklejenie pojazdu napisami na masce, drzwiach bocznych oraz tylnych grafiką według wzoru dostarczonego przez zamawiającego

**Samochód osobowo dostawczy pogotowia wod-kan:**

Opis przedmiotu zamówienia typ FURGON:

· Fabrycznie nowy,

· Rok produkcji: rocznik 2021  
· Kolor niebieski

· Pojazd spełniający wymogi pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach

publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· Masa pojazdu: do 3500 kg,

· Skrzynia biegów manualna min. 5 biegów,

· Oświetlenie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym,

· Ledowa belka sygnalizacyjna błyskowa na dachu samochodu z napisem: „ZUK KURÓW”

Wymagania w stosunku do silnika:

· Emisja spalin zgodna z normą obowiązującą w dniu dostawy,

· Silnik Diesel

· Moc silnika min. 90 KM,

Wymagania w stosunku do nadwozia:

· Przedział pasażerski: kabina min. 3 osobowa. z lewej strony fotel kierowcy, z prawej

strony dwumiejscowy fotel pasażera,

· Szyby o wysokiej zdolności filtrującej,

· Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie,

· Tapicerka materiałowa z kompletem pokrowców i dywaników podłogowych,

· Fotel kierowcy z regulacją wysokości,

· Regulowana kolumna kierownicy min. w jednej płaszczyźnie,

· Wspomaganie kierownicy,

· Radio z zestawem głośnomówiącym bluetooth/usb

· Gniazdo 12V w części pasażerskiej,

· Klimatyzacja manualna kabiny pasażerskiej,

· Centralny zamek drzwi sterowany z kluczyka,

· Czujniki parkowania z tyłu,

· Długość przestrzeni załadunkowej min 250cm,

· Wysokość przestrzeni załadunkowej min 120cm,

· Przedział pasażerski oddzielony ścianą działową od części ładunkowej,

· Drzwi tylne dwuskrzydłowe z blokadą ryglowania jednego skrzydła przez drugie, z

zawiasami zabezpieczonymi przez wybiciem,

· Drzwi boczne do przestrzeni ładunkowej przesuwne po prawej stronie pojazdu,

· Wykładzina gumowa w przestrzeni ładunkowej ,

· Podwozie i nadwozie zabezpieczone antykorozyjnie trwałymi powłokami,

· Półka pod dachem w kabinie,

Wyposażenie dodatkowe:

· Koło zapasowe pełnowymiarowe

* Hak

· Dodatkowy komplet opon - zimowych,

· Apteczka, klucz do kół, lewarek, gaśnica,

· Oklejenie pojazdu napisami na masce, drzwiach bocznych oraz tylnych grafiką według wzoru dostarczonego przez zamawiającego