Kobylnica, dnia 28.06.2023 r.

# Wykonawcy

**dot. postępowania pn.:** **Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice - Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

 Gmina Kobylnica, jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający potwierdza, że udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kompletną dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający wyjaśnia, że przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający potwierdza, że przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

**Pytanie 6:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania kruszywa betonowego.

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciąży Wykonawcy.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający wyjaśnia, że projekt nie przewiduje regulacji wysokościowej urządzeń obcych, ponieważ nie zachodzi taka konieczność, tj. brak urządzeń obcych na długości inwestycji.

**Pytanie 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włazów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

**Odpowiedź 8:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie budowlanym, zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

**Pytanie 10:**

Prosimy o wskazanie drzew do wycinki oraz załączenie decyzji na wycinkę drzew.

**Odpowiedź 10:**

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ.

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie jaką grubość nawierzchni betonowej przyjąć do wyceny. W przedmiarze łączna grubość wynosi 17 cm, natomiast w projekcie oraz na rysunku przekroju konstrukcyjnego jest 18 cm.

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość nawierzchni betonowej 18 cm, zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

**Pytanie 12:**

Prosimy o informację czy zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego czy należy podać cenę ryczałtową.

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt 2 Rozdziału XVIII SWZ. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

„2. Wykonawca opracuje i przedłoży w terminie **do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty**, w formie papierowej i elektronicznej:

1. **kosztorys ofertowy** w odniesieniu do ceny ofertowej wykonany odrębnie dla poszczególnych rodzajów robót, celem uzgodnienia przez Zamawiającego. Kalkulacja ceny w postaci kosztorysu ofertowego (szczegółowego) jest podstawą do pomniejszenia wynagrodzenia w wyniku zastosowania robót zamiennych, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie,
2. **harmonogram** **rzeczowo – finansowy,** który będzie podstawą do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i ukończone części robót, celem uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego, zawierający:
	* 1. podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem umowy,
		2. terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji części prac projektowych i robót budowlanych.

Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedłożenia ww. kosztorysu i harmonogramu zweryfikuje ich poprawność.”

**Pytanie 13:**

Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisami SST, Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji wykonania odcinka wraz z podaniem konstrukcji i powierzchni do wykonania.

**Odpowiedź 13:**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

**Pytanie 14:**

Proszę o określenie wielkości studni kablowych w kanale technologicznym, ponieważ w projekcie i specyfikacji nie napisano nawet jednego zdania. A problem dotyczy ilości wprowadzanych rur do studni podanej w przedmiarze SK1 oraz wykonania technicznie w studni SK 1 narożnej załamania rur HDPE 40 i wiązki 7x12/8 nie załamując ich. Jednocześnie spełniając później normy budowy kabli światłowodowych, które nie mogą mieć załamania mniejszego i równego 90 stopni. Wskazana studnia kablowa SK-1 ma wymiary 50cmx50cm i zgodnie aprobatą techniczną ma ściankę przygotowaną do wprowadzenia jedynie 1 rury max. 110mm. Wprowadzenie większej ilości spowoduje osłabienie jej konstrukcji. Tym bardziej dwóch rur fi 110mm

**Odpowiedź 14:**

**Zamawiający podtrzymuje zawarte w PT informacje dotyczące rodzaju studni oraz kanału technologicznego. W studni SK1 należy wykonać dodatkowy otwór na drugą rurkę. W studniach w których następuje zmiana kierunku kanału rury można przeciąć, zaślepić  i ułożyć dalej pod zmienionym kątem.**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, które stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.