**Zaproszenie do złożenia oferty.**

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty na **remont balkonów** według poniższego zestawienia dla potrzeb DS. SKRZAT ul. Dąbrowskiego 76/78.

W ofercie należy wskazać cenę **netto za remont 1 balkonu**, oraz **cenę netto za całość realizacji zamówienia**.

Minimalny zakres realizacji zamówienia **20 balkonów**.

Po przedstawieniu oferty Zamawiający zadecyduje w ramach dostępnych środków o zakresie zleconych prac.

**Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 t.j. ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Z tytułu odstąpienia lub ograniczenia zakresu oferty, Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani odszkodowanie, w szczególności z tytułu przygotowania oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.**

**Zaznaczamy, iż oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.**

Oferenci mogą zapoznać się z przedmiotem zamówienia po uprzednim skontaktowaniu się z Kierownikiem Domu Studenta „Skrzat” - Beata Bańcerek tel. 34 368 10 99

Kryterium wyboru będzie stanowiła cena 100 %

Usługę należy wykonać w ciągu 90 dni (zakładając 100% realizacji zlecenia) od dnia przekazania terenu robót na podstawie protokołu przekazania. Planowany termin rozpoczęcia prac 15 czerwca 2023r.

**Oferty należy złożyć na platformie zakupowej wraz z załączonymi oświadczeniami.**

Dane do Faktury:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Waszyngtona

NIP: 573-011-67-75

Z terminem płatności: przelew 30 dni

**Opis przedmiotu zamówienia - Remont balkonów w DS. SKRZAT**

Wymiary balkonu w części mieszkalnej :

1. Podłoga 1,9m x 1,1 m
2. Sufit 1,9m x1,1 m
3. Barierka stalowa 2,15m x1,05
4. Powierzchnia pod siatkę przeciw ptakom 2,65m x 2,15 m
5. Powierzchnia obróbki blacharskiej 2,15 m x 0,2 m

**Ilość balkonów : 164 szt.**

Wymiary balkonu w korytarzach :

1. Podłoga 1,4m x 0,9 m

2. Sufit 1,4m x0,9m

3. Barierka stalowa 1,4mx1m

4. Powierzchnia pod siatkę przeciw ptakom 2,5m x 1,4m

**Ilość balkonów : 21**

Wszystkie wymiary są orientacyjne , tylko do wykonania kalkulacji .

Poszczególne balkony mogą mieć różne wymiary.

**Zakres robót dla balkonów w części mieszkalnej :**

- usunięcie starych płytek,

- wykonanie hydroizolacji posadzki balkonu,

- wykonanie obróbki blacharskiej,

- położenie płytek grysowych ( lub posadzki żywicznej ),

- malowanie barierki stalowej z zachowaniem istniejącej kolorystyki i przygotowaniem powierzchni,

- usunięcie zacieków ,grzybów, pleśni i malowanie farbą fasadową z zachowaniem istniejącej kolorystyki,

- montaż siatki przeciw ptakom.

**Proponowany zakres robót dla balkonów w korytarzach :**

- malowanie barierki stalowej z zachowaniem istniejącej kolorystyki i przygotowaniem powierzchni,

- montaż siatki przeciw ptakom.