**Gmina Barciany**

**ul. Szkolna 3**

**11-410 Barciany Wykonawcy (wszyscy**)

Znak: RGKiI.271.4.2024 Data: 2024.06.28

 **Sprawa: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

 W związku z zapytaniami wykonawców co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1. Czy w wycenie należy ująć wykonanie tablicy informacyjnej dot. dofinansowania? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ilości, parametrów oraz czy tablica jest dwustronna czy jednostronna.

**Odpowiedź:**

Nie ujmować.

**Michałkowo:**

Pytanie 2. Czy w wycenie należy przyjąć wykonanie rowów odwadniających?

**Odpowiedź:**

Z uwagi na wąski pas drogowy nie przewidywano wykonania rowów odwadniających.

Pytanie 3. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wycinać drzew.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4. Czy w wycenie należy przyjąć usunięcie przydrożnych karp?

**Odpowiedź:**

Jeżeli kolidują z wykonaniem nawierzchni jezdni to należy ująć ich usunięcie.

Pytanie 5. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać/remontować przepustów pod zjazdami i drogą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6. Czy należy zastabilizować pas drogowy betonowymi żółtymi słupkami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ustawiania świadków pasa drogowego.

**Garbno:**

Pytanie 1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wycinać drzew.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2. Czy w wycenie należy przyjąć usunięcie przydrożnych karp?

**Odpowiedź:**

Jeżeli kolidują z wykonaniem nawierzchni jezdni to należy ująć ich usunięcie.

Pytanie 3. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać/remontować przepustów pod zjazdami i drogą.

**Odpowiedź:**

Jeżeli zjazd będzie powodował nieciągłość odnowionego rowu to Zamawiający wymaga wykonania przepustu pod zjazdem.

Pytanie 4. Czy należy zastabilizować pas drogowy betonowymi żółtymi słupkami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ustawiania świadków pasa drogowego.

Pytanie 5. Proszę o potwierdzenie, że nie należy w wycenie ujmować rur osłonowych na sieciach.

**Odpowiedź:**

Zakres robót do wykonania przewidziana w projekcie nie przewiduje kolizji z istniejącymi sieciami więc nie zachodzi konieczność ujmowania rur osłonowych.

 **Wójt Gminy Barciany**

 **/-/ Marta Kamińska**