Osiek, dnia 26.11.2021r.

 **GMINA OSIEK UL.RYNEK 1** **28-221 OSIEK**

Dotyczy postępowania na: „ ***Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek"***

Znak sprawy: **KB.271.5.2021.WP**

 ***Wykonawcy Wszyscy zainteresowani Strona internetowa prowadzonego postępowania***

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących postępowania: „***Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek":***

**1.Pytanie:**

Dotyczy wyceny robót elektrycznych w budynku OSP w Osieku w związku z ogłoszonym przetargiem na ,, Poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów na roboty elektryczne. W załączonym przedmiarze jest tylko zestawienie materiałów.

**Odpowiedź:**

 W załączeniu zmodyfikowany przedmiar OSP Osiek.

**2. Pytanie:**

**Dotyczy Część 1 – Budynek UMiG Osiek**

Prosimy o podanie grubości ziarna oraz kolorystyki tynków sylikatowo-sylikonowych i tynków mozaikowych.

**3. Pytanie**

**Dotyczy Część 3- Szkoła Podstawowa w Suchowoli**

1.Prosimy o podanie grubości ziarna oraz kolorystyki tynków sylikatowo-sylikonowych i tynków mozaikowych.

2. Prosimy o informację czy w budynku Szkoły Podstawowej należy zamontować pompę ciepła jak pisze w projekcie czy zbiornik ciepłej wody jak pisze w opisie technicznym?

**Odpowiedzi:**

**Część 1** **- Budynek UMiG Osiek**

**Ad. 1** Wykonawca winien przed zakupem tynków uzgodnić z Inwestorem ostateczny dobór kolorów według wzornika producenta wybranego systemu. Przykładowo:



Tynk silikatowo-silikonowy, ziarno 2mm, przykładowy kolor z wzornika CERESIT – CRETE1



Tynk silikatowo-silikonowy, ziarno 2mm, przykładowy kolor z wzornika CERESIT – DAKOTA4



Tynk mozaikowy, ziarno 1-1,6mm, przykładowy kolor z wzornika CERESIT – SIERRA3

**Część 3** **- Budynek Szkoły Podstawowej w Suchowoli**

**Ad. 1** Wykonawca winien przed zakupem tynków uzgodnić z Inwestorem ostateczny dobór kolorów

według wzornika producenta wybranego systemu. Przykładowo:



 Tynk silikatowo-silikonowy, ziarno 2mm, przykładowy kolor z wzornika CERESIT – WHITE SNOW



Tynk silikatowo-silikonowy, ziarno 2mm, przykładowy kolor z wzornika CERESIT – CALIFORNIA6



Tynk silikatowo-silikonowy, ziarno 2mm, przykładowy kolor z wzornika CERESIT – PACIFIC6



Tynk mozaikowy, ziarno 1-1,6mm, przykładowy kolor z wzornika CERESIT – HIMALAYA2



Tynk mozaikowy, ziarno 1-1,6mm, przykładowy kolor z wzornika CERESIT – DOLOMITE4

**Ad.2** Należy postąpić zgodnie z pkt 2.2.3 specyfikacji technicznej i pkt 8.2 opisu technicznego projektu oraz schematem technologicznym.
W punkcie 1.5 "określenia podstawowe" Specyfikacji Technicznej zostały użyte sformułowania definiujące urządzenia techniczne, które mogą zostać zakwalifikowane jako źródło ciepła, tzn.:"Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy."
W przypadku tego obiektu jest to kotłownia.

*Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Rafał Łysiak*