**ZADANIE 1.**

Szacowanie dot. usługi dostępu do Internetu w lokalizacji KMP Kalisz, ul. Kordeckiego 36 w Kaliszu, w terminie od 01.10.2024 do 30.09.2026.

Dodatkowe wymagania zamawiającego odnośnie usługi:

a. Styk elektryczny RJ45 w technologii Ethernet,

b. Nie dopuszcza się świadczenia usługi w technologii GSM,

c. Publiczny adres IP (stała adresacja),

d. Dostęp do usługi DNS i NTP,

e. Przepustowość łącza minimum 4Mbps a maksymalny 10 Mbps,

f. Brak ingerencji systemów bezpieczeństwa sieci w strumień danych w szczególności sond IPS/IDS,

g. Jeżeli operator chce dojść światłowodem to włókna światłowodowe muszą być zakończone na przełącznicach światłowodowych Wykonawcy w szafach teletechnicznych 19” (wskazanych przez Zamawiającego).

h. Usługa musi być udostępniona do testów minimum 3 dni wcześniej od daty obowiązywania usługi