**Załącznik nr 2 do SWZ SA.270.12.2024**

Kosztorys ofertowy zadania pn. „Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Supraśl w 2024 roku”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Wykonanie nawierzchnia z kruszywa:  – kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5mm (warstwa wierzchnia) oraz kruszywa pozyskanego z betonu o frakcji 32-63mm wolnego od stali, szkła, tworzyw sztucznych (warstwa spodnia), w proporcji 35%/65%, stabilizowane mechanicznie i posypanym kruszywem naturalnym grubości do 5,0cm z wcześniejszym wykonaniem wykopów (korytowaniem) wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża walcem oraz z profilowaniem i zagęszczaniem nawierzchni walcem.  Leśnictwa: Lipina, Łaźnisko, Dworzysk, Kopna Góra, Klin, Borki, Sokołda, Zacisze, Surażkowo, Podsupraśl, Krasne | tona | 2464 |  |  |
| 2 | Wyrównanie nawierzchni za pomocą równiarki drogowej poprzez dwu- lub trzykrotne (w zależności od szerokości drogi) przejechanie danego odcinka wraz profilowaniem i zagęszczaniem nawierzchni walcem.  Leśnictwa: Lipina, Łaźnisko, Dworzysk, Kopna Góra, Klin, Borki, Sokołda, Zacisze, Surażkowo, Podsupraśl, Krasne | mth | 198 |  |  |
|  |  | Wartość netto | | |  |
|  |  | Podatek VAT 23% | | |  |
|  |  | Wartość brutto | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
(podpis)

*Dokument należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*