|  |
| --- |
| Załącznik nr 1**Opis przedmiotu zamówienia****Urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (kolor)** |
| **Lp.** | **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| 1 | Technologia druku | technologia laserowa, czterobębnowa  |
| 2 | Format oryginału i kopii | A6-A3 |
| 3 | Prędkość drukowania | Min. 35 stron A4 / min. w kolorze i mono, (również dwustronnie) |
| 4 | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi |
| 5 | Czas wydruku pierwszej strony | kolorowej maks. 8 sek., czarno-białej maks. 6 sek. |
| 6 | Czas nagrzewania | maks. 20 sek. od włączenia zasilania |
| 7 | Kopiowanie wielokrotne | od 1 do 9999 kopii |
| 8 | Pamięć RAM | min. 4 GB |
| 19 | Dysk SSD lub HDD  | min. 32 GB |
| 10 | Zoom | 25-400%  |
| 11 | Panel operatora | Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynna regulacją kąta nachylenia.  |
| 12 | Dupleks | automatyczny, obsługa papieru 80-250 g/m2 |
| 13 | Podajnik dokumentów | Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 320 ark. (A4, 80 g/m2) |
| 14 | Podajniki papieru | * podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-300 g/m2 (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3);
* taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m2
 |
| 15 | Odbiór wydruków i kopii | Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) |
| 16 | Podstawa mobilna | Dedykowana, podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia. |
| 17 | Język opisu strony | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |
| 18 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb |
| 19 | Funkcje skanowania | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów, skanowanie jednoprzebiegowe |
| 20 | Rozdzielczość skanowania | 600 dpi  |
| 21 | Prędkość skanowania kolorowego | min. 80 str. / min. (A4, 300 dpi) |
| 22 | Typy plików | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS,Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx |
| 23 | Wymagania dodatkowe | Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek ~~bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia.~~ |
| 24 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem) | **Tonery:** w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 20 000 stron kolorowych A4 (przy 5% pokryciu) per urządzenie**Bębny:** w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4 per urządzenie. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
| 25 | Możliwość rozbudowy | * Podajniki papieru na min. 6000 ark. (A4, 80 g/m2)
* Standardowy faks klasy Super G3
* Finiszer zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 4.000 ark. (A4, 80 g/m2),
 |
| 26 | Wymagania dodatkowe | * Oferent musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty
* Certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, producenta oferowanego sprzętu - załączyć do oferty
 |
| 27 | Przewód zasilający | * Min. długość 1,5m
 |
| 28 | Instalacja i szkolenie | * Dostawca zapewni instalację urządzenia w siedzibie Zamawiającego i szkolenie obsługi
 |