Załącznik A3 do SWZ

(Część III)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ŁAWKA SOLARNA Z PORTAMI USB – dostawa i montaż w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 13; 82-400 Sztum** | | |
| Lp. | Nazwa | liczba |
| 1. | 1. **Ławostół z panelem solarnym – dostawa i montaż**  * Minimalne wymiary: 2370 x 1740 x 2370 mm (wys.) * Gniazda USB: 4 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A * Moc paneli słonecznych: monokrystaliczny 2 x 265W 12V * Montaż do gruntu: ławka musi posiadać miejsce kotwiczenia do gruntu * Pojemność akumulatora: 2 x 24Ah 12V, typ: pełen żel * Gniazdo 12V - 1 sztuka * Temperatura pracy: min. - 30ºC do + 50 ºC * Czas pracy bez słońca: min. 120 h * Stopień ochrony: IP66 * Materiał: stal ocynkowana – malowana proszkowa * Podświetlenie LED: listwy LED 10W 12V * Siedzisko i oparcie: drewno zabezpieczone impregnatem do użytku zewnętrznego * Stojaki na rowery: 2 sztuki (na 4 rowery) * Ładowarka indukcyjna – 1 szt. * Router Wireless 4G LTE do 150Mbps * Branding – herb powiatu sztumskiego i logo ZSZ Barlewiczki * Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego **LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/96/EEC, R&TTE 2014/53/UE** **Certyfikat Bezpieczeństwa oraz karty katalogowe urządzenia – wymienione dokumenty należy dołączyć do oferty.** * Oświadczenie Wykonawcy o identyczności zamontowanych elementów z tymi, na które uzyskano certyfikat. | 1 |