**ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr ……………………… z dnia ……….** Pielęgnacja i wycinka drzew nacmentarzu wojennym

 przy ul. Partyzantów 1A w PiotrkowieTryb.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. WYCINKA DRZEW**

 Drzewa przeznaczone do wycinki to:

* Dąb szypułkowyo obwodzie ok. 283 cm, który rośnie pomiędzy mogiłą zbiorową żołnierzy WP z 1939 r. ozn. nr 7 a mogiłami zbiorowymi żołnierzy z 1914 r. ozn. nr 10 i 11,
* Robinia akacjowa o obwodzie ok. 236 cm, która rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie mogiły zbiorowej żołnierzy z 1914 r. ozn. nr 18.

Usunięcie ww. drzew należy przeprowadzić jak najniżej podłoża (max 20cm) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także drzew sąsiadujących.

**Decyzje zezwalające na wycinkę ww.** drzew przekaże Wykonawcy Zamawiający.

**II. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW LIŚCIASTYCH**

Prace pielęgnacyjno – techniczne w koronach drzew liściastych znajdujących się na terenie cmentarza powinny polegać na:

* usunięciu chorych, martwych i połamanych gałęzi i konarów,
* usunięciu zagrażających lub uszkodzonych gałęzi i konarów,
* usunięciu zagrażającego posuszu (obumarłych gałęzi oraz drzew,
* wykonaniu cięć ograniczających rozmiary drzew, w zależności od potrzeb, jednocześnie zachowując naturalny pokrój drzewa

przy zastosowaniu następujących zabiegów:

1. **Cięcia pielęgnacyjne drzew** – zabiegi mające cel formujący, prześwietlający, sanitarny, korygujący lub odmładzający koronę drzewa, polegające na usunięciu z korony drzewa żywych i/lub martwych pędów, gałęzi lub konarów przy zachowaniu charakterystycznego dla drzewa pokroju.
2. **Cięcia techniczne drzew (redukcje koron)** – zabiegi mające na celu likwidację zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zabiegi zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa.
3. **Cięcia techniczne pojedynczych konarów, gałęzi i pędów** – zabiegi mające na celu likwidację zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia dot. usuwania suchych lub zawieszonych konarów i gałęzi wzdłuż ogrodzenia od str. wschodniej, północnej i południowej cmentarza.

**III**. Wszystkie prace przy drzewach należy prowadzić zgodnie z aktualną, współczesną wiedzą w zakresie prawidłowej pielęgnacji i wycinki drzew ( w tym przestrzeganie okresu lęgowego ptaków), a także z zachowaniem poniższych zasad:

* + zachowanie charakterystycznego pokroju drzewa/krzewu (wyjątek cięcia techniczne),
	+ ograniczenie usuwania i skracania gałęzi żywych do niezbędnego minimum,
	+ podczas jednorazowego cięcia usuwać nie więcej niż 15% żywej korony,
	+ cięcia drzew, gałęzi i konarów wykonywać metodą sekcyjną”, powierzchnia rany powinna być gładka,
	+ gałęzie martwe usuwać bez uszkodzenia tkanki żywej,
	+ zachowanie porządku na terenie prowadzenia prac oraz właściwego oznakowania i zabezpieczenia,
	+ prowadzenie prac w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonania, a po zakończeniu prac uprzątnięcie, przywrócenie stanu pierwotnego oraz usunięcie ewentualnych zniszczeń zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

 Zamawiający Wykonawca