**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(WYMAGANIA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2021 r. | ……………………..……………..(wpisać rok produkcji) |
| **II.** | Marka samochodu  | ………………………………………….(wpisać markę samochodu) |
| **III.** | Typ nadwozia | ……………………………………….(wpisać typ nadwozia) |
| **IV.** | Ilość miejsc siedzących | …………………………………………………………………………....(wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| **V.** | Ilość drzwi | ……………………………………………………(wpisać ilość drzwi w samochodzie) |

|  |
| --- |
| **Wyszczególnienie** |
| 1. **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:**
 |
| * Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 |
| * Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późń. zm.).
 |
| 1. **Wymiary zewnętrzne:**
 |
| * Długość minimum: 4860 (mm)
 |
| * Szerokość minimum: 1850 (mm)
 |
| * Wysokość maksimum: 1510 (mm)
 |
| 1. **Wymiary wewnętrzne:**
 |
| * Pojemność bagażnika minimum: 550 (litry)
 |
| * Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.
 |
| 1. **Silnik:**
 |
| * Benzynowy
 |
| * Pojemność skokowa minimum: 1980 (cm3)
 |
| * Moc silnika minimum: 200 (kW)
 |
| * Norma emisji spalin: EURO 6
 |
| 1. **Układ przeniesienia mocy:**
 |
| * Napęd: 4x4
 |
| * Skrzynia biegów: automatyczna minimum 6 biegowa
 |
| 1. **Wymagania techniczne:**
 |
| **Nadwozie:** |
| * Rodzaj: liftback
 |
| * Kolor: czarny metalizowany lub perłowy
 |
| * Szyba przednia podgrzewana
 |
| * Fabrycznie przyciemnione szyby w części tylnej nadwozia (w maksymalnym możliwym stopniu)
 |
| * Elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika
 |
| * Kamera cofania zapewniająca widok dookoła pojazdu
 |
| * Elektrycznie podgrzewana szyba przednia
 |
| * Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych
 |
| * Chromowane listwy boczne
 |
| * Lusterka podgrzewane elektrycznie składane i sterowane
 |
| * System reflektorów ledowych
 |
| * Lampy przeciwmgielne
 |
| * Możliwość doświetlania zakrętów
 |
| * Światła do jazdy dziennej LED
 |
| * Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
 |
| * Rok produkcji samochodu nie starszy niż 2021 rok
 |
| **Wnętrze, komfort:** |
| * Ilość miejsc siedzących - 5
 |
| * Tapicerka skórzana w kolorze jasnym
 |
| * Przednie fotele wentylowane z regulacją elektryczną, pamięcią położenia i regulacją odcinka lędźwiowego
 |
| * Podgrzewane fotele kanapy tylnej (co najmniej zewnętrzne fotele)
 |
| * Wybór trybu jazdy
 |
| * Zawieszenie adaptacyjne
 |
| * Dzielona tylna kanapa
 |
| * Klimatyzacja trzystrefowa z regulacją elektroniczną
 |
| * Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i drzwi tylnych
 |
| * Kierownica wielofunkcyjna podgrzewana pokryta skórą, z funkcją obsługi min. radia i telefonu oraz automatycznej skrzyni biegów (tzw. łopatki)
 |
| * Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne
 |
| * Czujnik deszczu
 |
| * Czujnik zmierzchu
 |
| * Dywaniki podłogowe przód/tył w ciemnym kolorze
 |
| * Wykładzina podłogowa ciemna,
 |
| * Zdalnie sterowany centralny zamek z blokadą
 |
| * Elektrycznie sterowane okno dachowe
 |
| * Bezkluczykowy system obsługi samochodu oraz autoalarm antywłamaniowy fabryczny
 |
| * Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą
 |
| * Gniazdo 230V w tylnej części podłokietnika wraz z gniazdem USB typ C i uchwytem na telefon/tablet
 |
| * Dodatkowe gniazda 12V w lewym i prawym słupku, zasilanie sterowane przez urządzenie rozgłaszające
 |
| * Dodatkowe gniazdo 12V w bagażniku oraz latarka
 |
| * Gniazdo 12V w konsoli przedniej
 |
| * Fabrycznie montowane radio oraz nawigacja GPS o przekątnej ekranu min. 9 cali z aktualnym kompletem map i bezpłatną aktualizacją wraz z anteną do cyfrowego odbioru programów oraz kompletem min. 8 głośników i Wi Fi. Bezpłatna aktualizacja map nawigacji w okresie min. 3 lat od daty zakupu
 |
| **Bezpieczeństwo:** |
| * ABS
 |
| * Min. 6 poduszek powietrznych
 |
| * Kurtyny powietrzne
 |
| * Poduszka powietrzna chroniąca nogi kierowcy
 |
| * Poduszki powietrzne chroniące pasażerów tylnej kanapy
 |
| * Aktywny system stabilizacji toru jazdy
 |
| * Aktywny tempomat
 |
| * Elektroniczny zestaw wskaźników z możliwością wyświetlania map drogowych
 |
| * Progresywny układ kierowniczy
 |
| * Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)
 |
| * Osłona silnika i skrzyni biegów
 |
| * Pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów
 |
| * Funkcja monitorowania martwego pola i rozpoznawania znaków drogowych
 |
| * Funkcja utrzymania pojazdu w pasie ruchu i ostrzegania podczas wyjazdu z miejsca parkingowego o nadjeżdżającymi z boku pojazdami oraz asystent jazdy w korku i parkowania
 |
| * Obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – min. 18 cali wraz z oponami letnimi oraz komplet 4 kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – min. 18 cali wraz z oponami zimowymi dostarczonych z pojazdem z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdu.
 |
| **Oznakowanie:**Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 z późń. zm.) Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |
| Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlna, a w tym:* dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy,
* dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane pod tylną szybą,
* pojedyncza lampa LED o barwie światła niebieskiej zamontowana pod przednią szybą,
* dwie lampy LED koloru niebieskiego z mocowaniem magnetycznym do mocowania na dachu pojazdu – (każda z lamp musi posiadać min. jeden rząd z co najmniej 3 LED-ami o wysokiej światłości – zasilanie z dodatkowych gniazd elektrycznych zamontowanych w kabinie kierowcy. Pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych,
* dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN” o natężeniu dźwięku min 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy.

Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy. |
| Wykonawca zapewni montaż w pojeździe radiotelefonu dostarczonego przez odbiorcę. |
| 1. **Gwarancja:**
 |
| Gwarancja mechaniczna na samochód bez ograniczania przebiegu minimum: 24 miesiące. | …………………………………………….(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na powłokę lakierniczą minimum: 24 miesiące. | ……………………………………………..(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na perforację nadwozia minimum 10 lat. | ……………………………………………(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

**Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1.**

 ......................................................................................

|  |
| --- |
| **Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.****Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.** |