**ZAŁOŻENIA OGÓLNE:**

1. Ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizację zamówienia w tym: montaż, wniesienie oraz ustawienie mebli, sprzętu i zabudowy stałej w miejscu docelowym, łącznie z regulacją nóg, zawiasów, zamków, prowadnic szuflad oraz montaż płyt odbojowych, półek oraz elementów informacyjnych łącznie z akcesoriami potrzebnymi do ich zawieszenia. Podłączenie urządzeń elektrycznych i hydraulicznych wykonane będzie przez uprawnionych instalatorów na koszt wykonawcy. Napisy oraz elementy stałe zabudowy i dekoracji przymocowane w sposób trwały i estetyczny do ścian i przegród. Ręczniki, szlafroki, naczynia oraz drobne wyposażenie dodatkowe zabezpieczone oryginalnym opakowaniem.
2. Kolorystyka mebli, uchwytów, nóg, tkaniny, zamków oraz oświetlenia uzgodniona będzie z zamawiającym przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, w sposób opisany w pkt. 14.
3. Meble wykonane z płyty laminowanej, drewnopodobnej o grubości 18 mm. Płyta odporna na wycieranie struktury i koloru. Krzesła z drewna dębowego lub bukowego **– polski lub europejski producent**. Meble tapicerowane z tkaninach łatwoczyszczących oraz hydrofobowych. Blat i zabudowa recepcji ustawiona na metalowej konstrukcji malowanej proszkowo.
4. Łóżko hotelowe wyposażone w nogi dębowe wysokości minimum 6 cm, kółka oraz zaczepy umożliwiające łączenie łóżek w podwójne układy. Materace 90 X 200 cm i minimum 20 cm wysokości. Wkład materaca oparty na sprężynie kieszeniowej. Pokrowiec zdejmowany do prania. Podstawy łóżek dopasowane do materacy 90 x 200 cm. Przy łóżkach ustawionych dalej od rogu ścian lub przy grzejnikach, opcjonalnie należy zastosować zagłówek - tapicerowany dwustronnie (strona frontowa oraz plecy), zamocowany do łóżka.
5. Prześcieradła odporne na wchłanianie wilgoci, paroprzepuszczalne, dopasowane do wymiarów materacy. Pościel: poszewki na poduszkę i kołdrę przeznaczone do wielokrotnego prania w temperaturze min. 60 st.C
6. Blaty biurek, komód, szafek i stołów oraz nogi stołów oraz boczne elementy biurek - zgodnie z projektem - wykonane z pogrubionej do 36 mm płyty meblowej o głębokiej strukturze laminatu drewnopodobnego lub płyty akrylowej MDF. Dopasowanie wymiarów mebli, elementów stałych zabudowy oraz dodatków dekoracyjnych do ścian we wskazanych pomieszczeniach.
7. Wszystkie szafy i regały połączone ze sobą wspólnym cokołem dolnym, koroną górną oraz bokami zewnętrznymi. Boki zewnętrzne dopasowane do odchylenia ściany od pionu (ciętej w linii prostej). Meble wysokie przymocowane na stałe do ściany.
8. Płyta oklejona obrzeżem ABS / PCV 0,8 - 1 mm przy grubości płyty 18 mm oraz 2 mm przy pogrubionych elementach mebli.
9. Inwestor dopuszcza wykonanie wnętrza mebli (niewidocznych z zewnątrz części mebli) w jednolitym kolorze dopasowanym do płyty zewnętrznej o ile nie pogorszy to jakości, estetyki i funkcjonowania mebli (praktyczny i odporny na zabrudzenia kolor). Inwestor nie dopuszcza białego koloru wnętrza mebli poza płytą plecową HDF o grubości minimum 3 mm.
10. Wszystkie zawiasy wyposażone w hamulce spowalniające zamykanie, dodatkowo wyposażone w możliwość 3-kierunkowej regulacji, bez konieczności odkręcania czy luzowania śrub montażowych.
11. Prowadnice szuflad wyposażone w hamulce zintegrowane z prowadnicą, spowalniające zamykanie. Łożyskowanie prowadnic umożliwia płynne otwieranie szuflad na tzw. pełną głębokość. Szuflada wyjmowana po odblokowaniu.
12. Uchwyty metalowe o rozstawie śrub mocujących co najmniej 160 mm. Szerokość uchwytu nie może być mniejsza od 10 mm. Kolorystyka uchwytów do uzgodnienia jak w punkcie 2.
13. Płyty odbojowe oraz panele tapicerowane dopasowane do miejsca na nie przeznaczonego zgodnie z projektem. Płyta odbojowa która nie omija gniazd elektrycznych powinna uwzględniać wycięcie otworów i montaż gniazd na płycie lub panelach.
14. Krzesła, łóżka, kanapy, fotele, inne meble i elementy zabudowy mają rozmiar, kształt i kolor poglądowy. Zostaną wybrane z propozycji przesłanych przez wykonawcę z uwzględnieniem poszczególnych opisów. Przed podpisaniem umowy sporządzony zostanie i podpisany przez zamawiającego i wykonawcę protokół z ustaleń, wyboru kolorystyki i innych szczegółów. Zmiany zaistniałe po podpisaniu umowy np. zmiana wymiarów zabudowy meblowej będą pisemnie umotywowane przez wykonawcę oraz zatwierdzone przez zamawiającego.
15. Nogi regulowane w regałach, szafach, komodach wysokich niwelują każdą krzywiznę podłogi. Zaślepka - cokół zdejmowany umożliwiający ewentualną późniejszą regulację. Niskie komody, kontenery otwierane i z szufladami ustawione na bocznych ściankach z nóżką typu "ślizgacz" lub na nogach o wysokości 6 - 10 cm -zgodnie z projektem.
16. Biurka, komody lub dostawki wyposażone w gniazda sieciowe 2x 230V, 2x USB oraz przepusty kablowe jako dodatkowy element wpuszczony w blat będą montowane we wskazanym przez użytkownika miejscu, w trakcie lub bezpośrednio po ustawieniu mebli - dotyczy recepcji oraz biura.
17. Na etapie realizacji umowy wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za sprawdzenie wymiarów: ścian, mebli, elementów wyposażenia, tabliczek informacyjnych, liter dekoracyjnych oraz sprzętu elektronicznego w tym AGD i dopasowanie do poszczególnych pomieszczeń z uwzględnieniem krzywizny ścian czy sufitów. Ewentualne różnice w wymiarach muszą wynikać z uzasadnionych przyczyn i nie mogą negatywnie wpływać na funkcjonalność i estetykę.
18. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy wyposażenia przy pomocy własnych narzędzi w ramach zadeklarowanej w umowie kwoty, a nieprzewidziane koszty i wydatki pokryje z własnych środków. Ewentualne prace i koszty podwykonawców są elementem ceny i nie mogą dodatkowo obciążać zamawiającego.
19. Właściwe wykonie, ustawienie czy powieszenie mebli oraz elementów wyposażenia będzie potwierdzone PROTOKOŁEM ODBIORU podpisanym przez strony umowy.
20. Wykonawca zobowiąże się do wykonania bezpłatnych napraw i wymiany wadliwych elementów w ramach 2 letniej GWARANCJI w odniesieniu do mebli