**Przedmiot zamówienia dla Część 1 - Odzież**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa składnika | Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1856) - zwanego w treści tabeli rozporządzeniem | UWAGI |
| 1. **Nowa dokumentacja i nowy wzór**   **Opracowanie wzorcowej dokumentacji techniczno technologicznej dla składników umundurowania. Wykonanie wzorcowych składników umundurowania wynikających z dokumentacji technicznotechnologicznej**  **UWAGA! – Zamawiający do każdej dokumentacji wymaga wykonania wzorcowego składnika umundurowania** | | | |
|  | Rękawiczki skórzane letnie | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z odpowiednio dobraną tkaniną podszewkową do rękawiczek letnich |  |
|  | Rękawiczki skórzane zimowe | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z odpowiednio dobraną warstwą ocieplającą do rękawiczek zimowych |  |
|  | Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej – Służby Celno-Skarbowej | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z zachowaniem wymiarów dotychczas obowiązujących emblematów z uwzględnieniem nowego wzoru |  |
|  | Emblemat Służby Celno-Skarbowej | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z zachowaniem wymiarów dotychczas obowiązujących emblematów z uwzględnieniem nowego wzoru |  |
|  | Kordzik honorowy Służby Celno-Skarbowej | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z zachowaniem wymiarów dotychczas stosowanych kordzików z uwzględnieniem nowego wzoru |  |
|  | Bluza służbowa w kolorze szarozielonym | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z uwzględnieniem następujących elementów:  wzmocnienie w górnej części siatki, haczyk-szlufka do wieszania,  kieszenie na rękawach,  wentylacja pod pachami,  kieszenie wpuszczane -na skos,  kieszenie na latarkę, rękaw bez ściągacza-regulacja na rzep ewentualnie 1/3 ściągacz +rzep,  na piersi poprzeczne kieszenie wpuszczane do środka na wierzch naszyta patka  (na modyfikowany znak identyfikacjiindywidualne~~j~~),  ściągacz na dole tylko z tyłu bluzy, kieszeń zrobić z boku nie przy zamku  z boku rozcięcie na broń, do końca zabezpieczone rzepem,  automatyczny mechanizm do otwierania rozcięcia na broń z obu stron kurtki typu: "quick side access",  - długość kurtki dostosowana do noszenia broni, | Wykonawca opracuje wzór, który będzie do wpięcia zamiennie z kurtką służbową wym. w poz. 12 i jeżeli to możliwe z kurtką służbową typu softshell poz. 14 |
|  | Koszulobluza z długim rękawem w kolorze miętowym | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z uwzględnieniem następujących elementów  tkanina o grubości pośredniej między obecnymi koszulami miętowymi a koszulobluzami, z otworami wentylacyjnymi pod pachami i odpinanym karczkiem,  - poły (rogi) kołnierzyka przypinane na guziczki,  - patka materiałowa na modyfikowany znak identyfikacji indywidualnej |  |
|  | Koszulobluza z krótkim rękawem w kolorze miętowym | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z uwzględnieniem następujących elementów  tkanina o grubości pośredniej między obecnymi koszulami miętowymi a koszulobluzami, z otworami wentylacyjnymi pod pachami i odpinanym karczkiem,  - poły (rogi) kołnierzyka przypinane na guziczki,  - patka materiałowa na modyfikowany znak identyfikacji indywidualnej |  |
|  | Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej, dwuwarstwowa ( polar i dzianina) uszyta z 6 klinów |  |
|  | Rękawiczki ochronne | dodać naszywki na dwóch palcach pokryte powłoką umożliwiającą korzystanie ze smartfona ( kciuk i wskazujący) tzw. „touch phone system” |  |
|  | Pas główny | - dwuwarstwowy zmienić na mocniejszy rzep szczepiający pasek wewnętrzny przy czym Pas główny składa się z pasów: podstawowego i wewnętrznego połączonych ze sobą taśma samoszczepną. |  |
|  | Kurtka służbowa w kolorze szarozielonym | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z uwzględnieniem następujących elementów  - wentylacja pod pachami,  - rękaw bez ściągacza-regulacja na rzep ewentualnie 1/3 ściagacz + rzep,  na piersi poprzeczne kieszenie wpuszczane do środka, na wierz naszyta patka (patka na znak identyfikacji indywidualnej), ściągacz na dole tylko z tyłu kurtki,  kieszeń wpuszczana z boku w okolicy piersi, ale nie przy zamku,  - z boku na broń rozcięcie do końca zabezpieczone rzepem,  -automatyczny mechanizm do otwierania ,rozcięcia na broń z obu stron kurtki np: typu "quick side access"  - długość dostosowana do dobycia broni ,  kaptur chowany w kołnierz, ściągacz na kapturze i rzep spinający daszek od kaptura do stójki,  -kieszeń na legitymację ,  Fason z wypinanym polarem umożliwiający kilka możliwości noszenia, by łatwo dopasować do pory roku i pogody. Materiał kurtki powinien być dostosowany do zmiennych warunków atmosferycznych. |  |
|  | Spodnie służbowe zimowe w kolorze szarozielonym męskie | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej w stosunku do dotychczasowej :  - wprowadzić napisy odblaskowe na kieszeniach nogawki „SŁUZBA CELNO-SKARBOWA” oraz  usunąć zamki w górnej kieszeni, możliwość bocznego otwierania kieszeni na nogawce,  wzmocnienie na siedzeniu-łata z tyłu,  szlufki i pas dostosowane do noszenia broni,  patki kieszeni bocznych na nogawce zapinane na rzep,  dół bez zamka spinane na stoper,  spinane na stoper,  regulację nogawki w kolanie-rzep pod kolanem  wykonane z tkaniny typu softshell  Ze względu na konstrukcję i proponowane tkaniny, konieczne może być dodatkowe wykonanie w wersji damskiej (prawo opcji) |  |
|  | Kurtka służbowa typu softshell w kolorze szarozielonym | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z uwzględnieniem następujących elementów  - wentylacja pod pachami,  - rękaw bez ściągacza-regulacja na rzep ewentualnie 1/3 ściagacz +rzep,  na piersi poprzeczne kieszenie wpuszczane do środka, na wierz naszyta patka (patka na znak identyfikacji indywidualnej), ściągacz na dole tylko z tyłu kurtki,  kieszeń wpuszczana z boku w okolicy piersi, ale nie przy zamku  - z boku na broń rozcięcie do końca zabezpieczone rzepem,  -automatyczny mechanizm do otwierania ,rozcięcia na broń z obu stron kurtki np: typu "quick side access"  - długość dostosowana do dobycia broni ,  kaptur chowany w kołnierz~~, do rozważenia~~ : ściągacz na kapturze i rzep spinający daszek od kaptura do stójki  -kieszeń na legitymację i emblemat, |  |
|  | Kominiarka w kolorze szarozielonym | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej,  kominiarka winna być wykonana z bawełny w kolorze szarozielonym wg wzorca z rozporządzenia. |  |
|  | Szalik typu komin | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej -tkanina polarowa miękka przylegająca typu Microfleece zapewniająca komfort termiczny, kolor szarozielony  przód dłuższy, |  |
|  | Emblemat Służby Celno-Skarbowej /przewodników psów służbowych/członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej z zachowaniem wymiarów dotychczas obowiązujących emblematów z uwzględnieniem nowego wzoru |  |
|  | Znak identyfikacji indywidualnej | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej – wymiary adekwatne do obecnej DDT |  |
|  | Odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej -wymiary adekwatne do obecnej DDT |  |
|  | Wizerunek orła białego ze wstęgą z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” ("orzełek") | opracowanie nowej dokumentacji techniczno technologicznej zgodnie z dokumentacją z wymiarami adekwatnymi do obecnych |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa składnika | Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1856) - zwanego w treści tabeli rozporządzeniem | UWAGI |
| **II Zaprojektowanie zmian, opracowanie aktualizacji dokumentacji techniczno-technologicznej składników umundurowania będącej własnością Zamawiającego.**    **UWAGA! – Wykonawca zmodyfikuje składnik umundurowania bazując na składniku będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykonanie nowego wzorcowego składnika umundurowania. Wykonanie nowego składnika nie będzie wpływało na zwiększenie Wynagrodzenia wynikającego z oferty.** | | | |
|  | Kurtka wyjściowa | - zmiana napisu  Było SŁUŻBA CELNA  Powinno być: „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA”  - modyfikacja długości patki materiałowej na modyfikowany znak identyfikacji indywidualnej  - umieszczenie taśmy rzepowej pod nowe emblematy |  |
|  | Spódnica wyjściowa | - w tabl. 8 dodać pozycje 1 l długość podtrzymywaczy w kolumnie cm wpisać 5,5 cm +/- 0,2 cm,  - dodać pozycje 1ł szerokość podtrzymywaczy w kolumnie cm wpisać 1 cm +/- 0,1 cm C10  - w opisie spódnicy dodać ilość podtrzymywaczy 6 szt. |  |
|  | Koszula z długim rękawem w kolorze białym | - dodać rozcięcia po bokach na szwach bocznych  - dostosować wielkość taśmy rzepowej na emblemat do nowego emblematu  - modyfikacja długości patki materiałowej na modyfikowany znak identyfikacji indywidualnej |  |
|  | Koszula z krótkim rękawem w kolorze białym | - dodać rozcięcia po bokach na szwach bocznych  - dostosować wielkość taśmy rzepowej na emblemat do nowego emblematu  - modyfikacja długości patki materiałowej na modyfikowany znak identyfikacji indywidualnej |  |
|  | Koszula z długim rękawem w kolorze miętowym | - dodać rozcięcia po bokach na szwach bocznych  - dostosować wielkość taśmy rzepowej na emblemat do nowego emblematu  - modyfikacja długości patki materiałowej na modyfikowany znak identyfikacji indywidualnej |  |
|  | Koszula z krótkim rękawem w kolorze miętowym | - dodać rozcięcia po bokach na szwach bocznych  - dostosować wielkość taśmy rzepowej na emblemat do nowego emblematu  - modyfikacja długości patki materiałowej na modyfikowany znak identyfikacji indywidualnej |  |
|  | Kurtka mundurowa męska | umieszczenie taśmy rzepowej pod nowe emblematy  - w tabl.17 poz. 7 i w kolumnie cm poprawić wymiar na 10,5 cm  - modyfikacja długości patki materiałowej na modyfikowany znak identyfikacji indywidualnej |  |
|  | Kurtka mundurowa damska | umieszczenie taśmy rzepowej pod nowe emblematy/ na emblematy  - modyfikacja długości patki materiałowej na modyfikowany znak identyfikacji indywidualnej |  |
|  | Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny | -zmiana wizerunku orła białego ze wstęgą z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” ("orzełek") |  |
|  | Czapka wyjściowa zimowa | -zmiana wizerunku orła białego ze wstęgą z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” ("orzełek") |  |
|  | Kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety | -zmiana wizerunku orła białego ze wstęgą z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” ("orzełek")  - zmiana apertury-powłoka odpychająca wodę na bardziej odporną na wilgoć |  |
|  | Płaszcz męski | - w tabeli 12 wykreślić szerokość obłożenia dołem  - wykreślić przy pkt 4 c zapis" dla obwodu klatki piersiowej" C43  - pkt 8a zmienić zapis na długość otworu kieszeni  - umieszczenie taśmy rzepowej pod emblematy (2 ramiona)  - pkt 10 wykreślić zapis : odległość pierwszej dziurki od krawędzi lewej części spięcia, wykreślić zapis : na barkach wg układania się naramienników i wg dziurek. |  |
|  | Płaszcz damski | - umieszczenie taśmy rzepowej pod nowe emblematy |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa składnika | Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1856) - zwanego w treści tabeli rozporządzeniem | | UWAGI |
| **III. Zaprojektowanie zmian, opracowanie aktualizacji dokumentacji techniczno-technologicznej składników umundurowania będącej własnością Zamawiającego.**  **UWAGA! Wykonawca wykona wzorcowy składnik umundurowania** | | | | |
|  | Koszulka typu polo w kolorze miętowym | w tab.9 w poz.1b dodać wyraz "koszulki"  w tabl.9 zamienić " - " (myślnik)na pozycje 3d oraz w kolumnie cm wpisać wymiar 5cm  w oznaczeniu rysunku przodu dodać nową pozycje 1g -wymiar paska na znak imienny na tkaninie: szerokość 13 cm +/- 0,3 cm, wysokość 2,5 cm +/- 0,2 cm  - zmiana napisu Było SŁUŻBA CELNA  Powinno być odblaskowe : „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA”  - zmiana koloru na miętowy | |  |
|  | Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym | -zmiana wizerunku orła białego ze wstęgą z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” ("orzełek") | |  |
|  | Kamizelka ostrzegawcza | zmiana napisów było SŁUŻBA CELNA  powinno być odblaskowe : „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA”  - dostosować długość i dodać rozcięcie po boku ułatwiające dobycie broni, | |  |
|  | Kamizelka narzędziowa nasobna | zmiana napisów było SŁUŻBA CELNA  powinno być większe litery odblaskowe,: „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA”  kieszenie na lewej i prawej stronie na rzep, kieszeń na kajdanki na rzep,  dodatkowe zabezpieczenie kieszeni na broń  - wprowadzić nowe rozwiązania w miejscu sznurowania np. zapięcia przylegające,  kieszenie na radio winny być wszyte pod kątem na zewnątrz, trochę niżej w celu łatwiejszego dostępu do radia,  -zlikwidować szlufki po bokach, a wszyć w dole kamizelki, w celu umożliwienia podtrzymania pasa,  tylne szlufki dołu kamizelki umieścić lekko po bokach,  - dostosować długość ułatwiającą dobycie broni,,  wzmocnić szew przy zamku,  - paski na TAZER przy kaburze a sprzączka przy kamizelce, zmodyfikować elementy dopasowania do sylwetki na ramionach, kieszenie po prawej stronie kamizelki winny być jedna szersza druga węższa, | |  |
|  | Spodnie służbowe letnie w kolorze szarozielonym | zmiana napisów na kieszeniach było SŁUŻBA CELNA  powinno być odblaskowe : „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA”  usunąć zamki w górnej kieszeni , możliwość bocznego otwierania kieszeni na nogawce,  wzmocnienie na siedzeniu-łata z tyłu,  szlufki i pas dostosowane do noszenia broni,  patki kieszeni bocznych na nogawce zapinane na rzep,  dół bez zamka spinane na stoper,  patki kieszeni wpuszczanych bocznych zapinane na rzep,  regulacja nogawki w kolanie-rzep pod kolanem | |  |
|  | Kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym | zmiana koloru na szarozielony  - zmiana napisu  Było SŁUŻBA CELNA  Powinno być odblaskowe: „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA”  - modyfikacja długości patki materiałowej na modyfikowany znak identyfikacji indywidualnej | |  |
| L.p. | Nazwa składnika | | Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1856) - zwanego w treści tabeli rozporządzeniem | UWAGI |
| **IV. INNE DOKUMENTACJE – aktualizacja dokumentacji będącej własnością Zamawiającego.**  **Uwaga! - Zamawiający nie wymaga wykonania wzorcowego składnika umundurowania** | | | | |
|  | Spodnie wyjściowe męskie | | aktualizacja w oparciu o nowe POLSKIE NORMY |  |
|  | Spodnie wyjściowe damskie | |  |
|  | Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny | |  |
|  | Krawatka dla funkcjonariusza kobiety | |  |
|  | Szal | |  |
|  | Sznur galowy | |  |
|  | Pasek skórzany | |  |

**Zamówienie realizowane w Części 1 uruchamiane w ramach prawa opcji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa składnika | Zakres czynności Wykonawcy | UWAGI |
| **Opracowanie wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania** | | | |
|  | Półgolf | uruchomienie w przypadku zmiany rozporządzenia, opracowanie nowej dokumentacji techniczno-technologicznej |  |
|  | Kamizelka narzędziowa odblaskowa | uruchomienie w przypadku zmiany rozporządzenia, opracowanie nowej dokumentacji techniczno-technologicznej |  |
|  | Spodnie służbowe zimowe w kolorze szarozielonym damskie | Opracowanie nowej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1856) techniczno technologicznej w stosunku do dotychczasowej :  - wprowadzić napisy odblaskowe na kieszeniach nogawki „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” oraz  usunąć zamki w górnej kieszeni.  usunąć zamki w górnej kieszeni , możliwość bocznego otwierania kieszeni na nogawce,  wzmocnienie na siedzeniu-łata z tyłu,  szlufki i pas dostosowane do noszenia broni,  patki kieszeni bocznych na nogawce zapinane na rzep,  dół bez zamka spinane na stoper,  patki kieszeni wpuszczanych bocznych zapinane na rzep,  dół bez zamka spinane na stoper,  rozważyć regulację nogawki w kolanie-rzep pod kolanem  wykonane z tkaniny typu softshell | Zamawiający na zebraniu z Wykonawcą uzgodni, czy krój spodni męskich tj. poz. 13 będzie analogiczny do kroju spodni damskich. |
|  | Znak identyfikacji indywidualnej (patka) | Opracować patkę skórzaną ( zamiast materiałowej) na znak identyfikacji indywidualnej, który docelowo będzie wpinany do składnika umundurowania i etui na legitymacji |  |

**Przedmiot zamówienia dla Część 2 - Obuwie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa składnika | Zakres przedmiotu zamówienia zgodniez Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1856) |
| **I Nowa dokumentacja i nowy wzór**  **Opracowanie wzorcowej dokumentacji techniczno technologicznej dla składników umundurowania. Wykonanie wzorcowych składników umundurowania wynikających z dokumentacji technicznotechnologicznej**  **UWAGA! – Zamawiający do dokumentacji wymaga wykonania wzorcowego składnika umundurowania** | | |
|  | Czółenka damskie | Zmiana właściwości skóry z uwagi na bardziej reprezentacyjny charakter obuwia ( zastosowanie delikatniejszej skóry, podobnej do dotychczasowego obuwia reprezentacyjnego). Zamawiający nie przewiduje zmiany konstrukcji do pozostałych elementów czółenek.  **UWAGA!** Zamawiający informuje, że posiada szablony i kopyta przedmiotowego modelu, który może wypożyczyć Wykonawcy celem wykonania wzorcowego składnika umundurowania. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa składnika | Zakres dokumentacji zgodnie z wzorami z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1856) |
| **INNE DOKUMENTACJE – aktualizacja dokumentacji będącej własnością Zamawiającego.**  **Uwaga! - Zamawiający nie wymaga wykonania wzorcowego składnika umundurowania** | | |
|  | Półbuty męskie | aktualizacja w oparciu o nowe POLSKIE NORMY |
|  | Buty zimowe męskie |
|  | Kozaki damskie |
|  | Buty letnie na grubej podeszwie w tym na grubej niebrudzącej podeszwie |
|  | Buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce w tym na grubej niebrudzącej podeszwie |
|  | Buty wysokie na grubej podeszwie w tym na grubej niebrudzącej podeszwie |

**Zamówienie realizowane w Części 2 (Obuwie) uruchamiane w ramach prawa opcji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa składnika | Zakres czynności Wykonawcy w sytuacji wejścia w życie nowych przepisów |
| **Opracowanie wzorcowej dokumentacji techniczno technologicznej dla składników umundurowania.**  **Wykonanie wzorcowych składników umundurowania wynikających z dokumentacji techniczno technologicznej (obuwie)** | | |
|  | Buty wysokie letnie na grubej podeszwie | możliwość procedowania butów wysokich letnich w przypadku zmiany rozporządzenia opracowanie nowej dokumentacji techniczno-technologicznej i wzoru obuwia  Zamawiający informuje, że obuwie może zostać wykonane na kopytach posiadanych przez Zamawiającego i podeszwach stosowanych do produkcji obuwia polowego letniego, z zachowaniem tych samych parametrów bezpieczeństwa jak w obuwiu polowym stosowanym obecnie przez funkcjonariuszy Służby-Celno-Skarbowej. Kopyta nie muszą się zmienić, jednak szablony tak ze względu na zmianę wysokości cholewki. |