Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych specjalistycznych kombinezonów asekuracyjno-roboczych dla inspektorów rybołówstwa morskiego.
2. Kombinezon asekuracyjno-roboczy dalej „kombinezon” ma zapewnić bezpieczeństwo inspektora podczas inspekcji statków rybackich na morzu nawet w ekstremalnych warunkach morskich, jednocześnie zapewniając przy tym komfort noszenia, ochronę przed hipotermią i szokiem zimna.
3. Kombinezon winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami atesty i spełniać aktualne warunki konwencji SOLAS.
4. Kombinezon winien być uszyty na miarę dla wskazanych przez Zamawiającego inspektorów z indywidualnie dopasowanym rozmiarem obuwia i wszytą atestowaną kamizelką pneumatyczną.
5. Kombinezon winien być wykonany z wodoodpornego materiału GORE-TEX, oferującego wysoką oddychalność i lepszy komfort noszenia, dostosowany do przedłużonego noszenia.
6. Kolor każdego kombinezonu: czarny z elementami pomarańczowymi.
7. Każdy kombinezon winien posiadać:
* trwałą podszewką termiczną i być,
* wysokiej jakości wykończenie składające się z kilku wzmocnień, w tym okolicy kolana, uda i siedzenia, które zapewniają dodatkową wytrzymałość i chronią przed nadmiernym zużyciem,
* uchwyt do lin - zintegrowany zaczep do podnoszenia otaczający pierś zapewnia stabilną pozycję podczas podnoszenia z wody, gdy nie jest używany karabińczyk, jest ukryty w kieszeni,
* lina “Kumpla” - specjalnie zaprojektowany dla sytuacji, gdy bliski kontakt z inną osobą jest niezbędny; Buddy line jest tak zaprojektowany, aby nie uszkodzić urządzenia, chroniony jest lamówką; gdy urządzenie nie jest używane, przechowywanie odbywa się w prawej kieszeni na klatce piersiowej,
* kieszenie na wyposażenie - radiokieszeń po lewej stronie klatki piersiowej, ukryta kieszeń pod światłem po prawej stronie klatki piersiowej, kieszeń na nóż na prawym udzie, wraz z nożem
* cieplejsze kieszenie z polarową wyściółką i otworami odpływowymi oraz wodoodpornymi klapkami,
* uszczelnienie nadgarstków - elastyczne mankiety wodoszczelne neoprenowe są wyposażone w rzepy, oraz paski regulacji dla optymalnego komfortu,
* zamek błyskawiczny - wysokiej wytrzymałości metalowy zamek błyskawiczny zamykany aż do okolic twarzy w celu zwiększenia komfortu; extra trwały, miękki i elastyczny zapewnienia kombinezonowi wodoszczelność; zapewnia jednocześnie szybkie i łatwe założenie; wosk w komplecie,
* taśmy odblaskowe - taśmy odblaskowe na kapturze, ramionach i rękawach odbijają światło dla lepszej widoczności i wspomagania akcji ratowniczych zarówno w dzień jak i w nocy,
* światło i gwizdek,
* pełne wyposażenie zgodnie z założeniami konwencji SOLAS,
* obuwie - gumowe buty z metalowymi wzmocnieniami podeszwy i palców szczelnie scalone wraz z kombinezonem,
* rękawice z 5 palcami pokryte dodatkowo skórą dla lepszego bezpiecznego chwytu. Rękawice są przymocowane do nadgarstka za pomocą paska i dają się łatwo przechowywać w specjalnej kieszeni,
* kaptur - odpinany kaptur z neoprenu,
* haftowane naszywki - własna nazwa w postaci widocznego trwałego logo „**INSPEKCJA RYBOŁÓWSTWA”**, naniesione na piersi lewej strony kombinezonu. Wysokość liter minimum 10 mm w dwóch wersach, wyśrodkowany. Kolor haftu kontrastowy w stosunku do koloru materiału kombinezonu.

|  |
| --- |
| **INSPEKCJA****RYBOŁÓWSTWA** |